Die Arbeit des fließenden Wassers

- Wasser wirkt flächen- und lienienhaft abtragend

Denudation

- flächenhafte Abtragung
- z.B. an Felswänden, wo Verwitterungunnd Schwerkraft ein Zurückweichen der ganzen Wand verursachen

Erosion

- linienhafte Abtragung
- durch Bäche und Flüsse
- Je größer die Fließgeschwindigkkeit und Wassermasse, desto größer ist die Arbeitsleistung

Transport

- durch den Transport nutzt sich das mitgeführte Gestein langsam ab und wird immer kleiner
- schließlich wird es zu Sand oder Schllamm zerrieben

Tiefenerosion

- Flüsse graben sich in die Tiefe ein
- Flüsse graben sich leichter in weichee als in harte Untergründe ein

Seitenerosion

- Im Mittellauf eines Flusses halten sich Erosion und Ablagerung im Gleichgewicht
- Hier wirkt die Seitenerosion, das heist  die Flussränder werden angegriffen
- es bilden sich Mäander

Akkumulation

- bei geringer werdender Fließgewschwindigkeit erlahmt die Transportkraft des Wassers
- hierbei wird die überschüssige Laddung abgesetzt

Deltamündungen

- Der Schutkegel liegt teilweise unter dem Wasserspiegel