La empresa Carring, S.A. (Arquitectos e Ingenieros Consultores – Control de Calidad) certifica que D. Daniel Muñoz Sánchez, nacido el 26-05-1977 y con DNI 4602782-E ha realizado un trabajo para esta empresa a tiempo completo con una duración de 6 meses, con fecha de inicio el 12 de febrero de 2002 y fecha de finalización el 11 de agosto de 2002, como GEÓLOGO en prácticas, incluido en la categoría de Titulado Superior, con el cargo de Responsable del Departamento de Hormigón Fresco con la Normativa en vigor EHE,  habiendo realizando las siguientes tareas:

· Fabricación, Desmolde, Almacenamiento, Refrentado y Rotura de Probetas de Hormigón cilíndricas, de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, según la normativa en vigor.

· Cálculo de Recorridos Relativos en la resistencia del Hormigón frente a la Compresión Simple.

· Análisis de la Resistencia, Consistencia y Trabajabilidad del hormigón.

· Ensayos e informes de homogeneidad de Amasado de hormigoneras móviles.

· Realización de dosificaciones para las distintas resistencias características reflejadas en la EHE.

· Auxiliar de Topografía.

· Localización y cubicación de Préstamos para la obtención de Zahorras, Suelos Seleccionados, Suelos Adecuados y Suelos Tolerables para el acondicionamiento de  obras lineales.

· Recogida y preparación de muestras de Suelos y agua para su Análisis en el laboratorio.

· Análisis de Suelos. (Granulométrico, Límites, Materia Orgánica, Próctor Normal, C.B.R., Equivalente de Arena, Contenido en Sulfatos)

· Análisis de Zahorras. (Granulométrico, Límites, Materia Orgánica, Próctor Modificado, C.B.R., Desgaste de los Ángeles)

· Análisis de áridos para la fabricación de hormigón (los exigidos en la EHE). 

· Medida de la Densidad Aparente por el Método de la Balanza Hidrostática.

· Compresión Simple de Muestras Inalteradas procedentes de Sondeos Geotécnicos y Calicatas.

· Control, Extracción de Muestras Inalteradas y Testificación de calicatas.

· Control y Testificación de Sondeos Geotécnicos.

· Control de S.P.T, con Penetrómetros Dinámicos tipo BORROS y DPSH.

· Digitalización de Planos en AutoCad R14 y 2000.

· Digitalización de Mapas Políticos, Físicos, Geológicos e Hidrogeológicos utilizando los programas Photoshop 6.0 y Adobe Ilustrator 8.0.

· Digitalización de Cortes Geológicos utilizando los programas Photoshop 6.0 y Adobe Ilustrator 8.0.

· Levantamiento de Series Estratigráficas en la provincia de Cuenca.

· Cartografía geológica regional y de detalle en distintos puntos de la provincia de Cuenca.

· Informes Geotécnicos para distintas edificaciones en Cuenca capital y provincia, como los de la Urbanización Señorío del Pinar, Villarta, Olivares de Júcar, Montalvo, Cardenete...

· Estudio Geológico – Hidrogeológico para Tragsa de 14 vertederos, en el sudoeste de la provincia de Cuenca, para su reestructuración y sellado.
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