결합용 기계요소

1. 기계요소의 종류

□ 결합용 기계요소-볼트,너트,키,핀,코터,리벳

□ 축에 관한 기계요소- 축,베어링,클러치,커플링

□ 관에 관한 게계요소- 피이프,밸브,파이프 이음

□ 완충 및 제동용 기계요소- 스프링, 브레이크

□ 전동용 기계요소- 마찰차,기어,벨트..

2. 나사

□ 나사와 곡선; 수나사, 암나사

□ 나사의 각부명칭; 바깥지름,골지름,안지름,유효지름,골,빗	면,나사산

3. 나사의 종류

산의모양,피치와 나사지름의 비율,길이단위,접촉상태,사용목적에 따라 분류.

1) 삼각나사(meter thread)

□ 산의 모양이 삼각형이며,결합용으로 사용

□ 한줄나사가 많이 쓰임

□ 미터나사,

인치계 미터나사(ABC 나사)- 각도  60°

□ 배관용 관용나사도 있음

□ 보통나사와 가는나사가 있음

2) 사각나사(sequer thread)

□ 산의 모양이 사각형, 축 방향의 하중을 받아 운동을 전	달하는 곳에 사용

□ 가공이 어렵다

□ 바이스, 잭, 프레스 등에 이용.

3) 사다리꼴 나사(Trapezoidal thread)

□ 가공이 사각보다 쉽다.

□ 맞물림이 좋고, 마멸시도 조정이 가능.

□ 공작기계의 이송나사로 이용.

□ 나사산의 각도 미터계 30°, 인치계29°(애크미나사)

4) 톱니나사(Buttres thread)

□ 압력 방향이 일정한 곳에 사용.

□ 압력쪽은 사각나사, 반대쪽은 삼각나사로 됨

5) 둥근나사(Knuckle thread)

□ 나사의 산과 골의 모양이 둥근나사.

□ 전구, 소켓의 나사에 이용.

□ 충격받는 곳, 쇠붙이,모래, 먼지 등이 들어가기 쉬운 곳.

6) 관용나사(pipe thread)

□ 파이프 관 이음쇠에 이용

□ 관용 평형나사와 관용 테이퍼나사가 있음

□ 호칭치수; 수나사 바깥지름, 1″마다의 나사산의 수

7) 볼나사(Ball thread)

□ 축과 구멍의 끼워맞춤 사이에 나사산 모양으로 둥근 홈을	파고, 여기에

강구를 넣어 나사작용을 하도록 한 것.

□ 마찰이 작고 정밀하여 CNC의 이송나사에 이용.

□ 볼트,너트

나사를 응용한 결합용 기계요소

* 분류 1) 다듬질정도; 상, 중, 보통

2) 정밀도; 1급, 2급, 3급

3) 머리모양; 육각, 육각구멍붙이, 사각볼트

(가) 볼트의 종류

□ 관통볼트   : 보통볼트

: 2개의 부품에 보울트를 관통시키고 너트를 죈다.

□ 탭볼트     : 부품에 암나사를 내고 볼트를 끼워 사용

예) 긴구멍 및 관통시킬 수 없는 곳.

□ 스터드 볼트: 머리없는 양 끝에 나사을 깎음.

□ 기초볼트   : 기계나 장치를 콘크리트 기초위에 고정되게 설치하는데

사용.

□ 작은나사   : 지름이 8mm 이하인 나사.재료- 연강, 황동

□ 세트스크루 : 보스와 축을 고정시키고, 축에 끼워 맞춰진 기어 와 풀리의

설치 위치 조정용.

모양- 일자홈, 육각 구멍, 사각머리

(나) 너트의 종류 : 육각 너트가 일반적

□ 사각너트 : 주로 목재에 사용

□ 둥근너트 : 자리가 좁거나 너트의 높이를 작게할 경우

-.훅 스패너 사용

□ 플랜지너트 : 볼트 구멍이 클 때, 접촉면이 거칠 때, 큰 면압을 피하려고

할 때 사용.

□ 캡너트; 유체가 틈으로 흐르는 것 벙지 및 먼지 유입 방지.

□ 아이너트; 머리에 링이 달려 무거운 물체를 올릴 때.

□ 나비너트; 손으로 돌려서 죌 수 있는 모양.

(다) 와셔 : 너트가 파고들 염려가 있는 약한 재료를 죌때, 볼트의 풀림 방지용.

일반용- 둥근와셔, 풀림 방지용- 스프링 와셔,이붙이와셔,

(라) 나사의 풀림 방지; 보통은 스프링 와셔를 사용.

2개의 너트를 죈 다음, 위 너트를 잡고 아래 너트(lock nut)를 약간 풀어

주면 서로 밀어 주는 상태가 됨.

□ 핀, 키

(가) 핀(pin); 작은 힘이 걸리는 2개 이상의 부품의 결합용

(나) 키(Key)

□ 성크키(Sunk key); 가장 일반적

□ 세트키(Set key); 축에 키를 끼운다음 보스를 때려 박음.

□ 드라이빙 키(Driving key); 축과 보스를 맞추고 키를 때려 박음.

□ 미끄럼키( Sliding key); 기어 등을 축과 같이 회전시킴과 동시에 축를

따라 이동할 수 있게 한 것.

□ 반달키(Woodruff key); 반달 모양으로 지름60mm 이하의 작은 축과 테이퍼

축에 사용.

□ 스플라인 이음(Splin coulping); 축의 둘레에 많은 키를 깎아 붙인 모양,

=> 큰 토오크 전달에 쓰임, 중심을 정확히 맞출 수 있음.

□ 세레이션 이음

□ 새들키(Saddle key); 보스에만 키 홈을 판 것.

=> 작은 토오크 전달

□ 평 키(Flat key); 축에는 홈 없이 살짝 깎아냄(축강도 유지)

□ 접선키; 2개의 키를 한쌍(120°) 으로 사용

=> 큰 토오크 전달