리벳과 리벳 이음

(1) 리벳 이음의 작업

보일러, 교량, 철골 구조물, 압력용기, 선박과 같은 영구 결합에

쓰임.

① 리벳 이음 할 구멍은 20mm까지 펀치로 뚫는다.

② 리벳 구멍의 지름은 리벳 지름보다 1∼1.5mm 크게 한다.

(2) 특징(용접과 비교)

① 취약 파괴가 일어나지 않음.

② 구조물 현지 조립시 이음이 쉬움.

③ 강판의 두께에 한계가 있음.

④ 이음 효율이 낮다.

(3) 리벳의 종류

(4) 호칭 법

리벳 종류, 지름d×길이□, 재료

예) 접시머리 리벳 16×40 SBV34.