용접 이음

(1) 용접 이음의 작업

2개 이상의 물체나 재료의 접합 부분을 용융 또는 반용융 상태로

하여 직   접 접합시키거나, 상온 상태의 재료를 접착시키고 압력

을 주어 접합하는 금속   적 이음.

(2) 특징(리벳과 비교)

① 무게의 경감.

② 가공비의 감소.

③ 가공 시간의 단축.

④ 이음 효율이 높다.

⑤ 이음 형태가 자유롭다.

(3) 용접 이음의 형식

(4) 용접의 종류

① 가스 용접

가스 불꽃의 열을 이용하여 용접봉과 모재를 녹여  용접하는 방법.

◈ 산소-아세틸렌 가스 용접이 가장 많이 쓰임.

② 아크 용접

용착 금속이 될 용접봉과 접합 금속 사이에 아크를 발생시켜 그열을

이용하여 용접봉과 모재를 녹여 접합시키는 방법.

③ 압접

2개의 금속을 접촉시켜 경계면에 수직으로 압력을 주어 접착시키는

방법.

◈ 가스압접, 폭발압접, 전기저항 용접

(점용접, 심용접, 프로젝션용접, 업셋용접)

④ 납땜

접합하려고 하는 금속을 용융시키지 않고, 이 금속 사이에 녹는 점

이 낮은 별개의 금속 땜납을 용융, 첨가하여 접합하는 방법.

- 연납, 경납