PUMP의 종류 및 특징

1) 유체기계의 정의

유체기계란 유체(액체, 기체)를 작동물질로 하여 유체가 가지고 있는 에너지를

기계적 에너지로 변환하고 또는 기계적 에너지를 유체적 에너지로 변환하여

사용하는 기계를 유체기계라 할 수 있다.

유체기계를 작동유체에 의하여 분류하면 수력기계와 공기기계로 분류할

수 있다.

따라서 그 중에서 수력기계의 대표적인 기종으로서 펌프의 분류 및 구조를

아래와 같이 상세히 분류할 수 있다.

2.  펌프의 분류 및 구조

펌프란 원동기로부터 기계적 에너지를 받아서 유체 에너지로 변환하여 유체를

이송하는 기계.

볼류트(Volute) 펌프

원심식

터빈펌프

터보형           사류식        사류펌프

축류식        축류펌프

피스톤 펌프

왕복식        플런저 펌프

다이아프램 펌프

펌프          용적형

기어펌프

회전식        스크류 펌프

베인펌프

마찰펌프

분사펌프(제트펌프)

특수형                         기포펌프

수격펌프

점성펌프

진공펌프

1) 터보형 펌프

가) 원심식(반경류형) 펌프

유체가 임펠라를 통과할 때 유체의 흐름이 축에 수직한 방향으로 흐르는

펌프로 원심식 펌프를 세분하면 볼류트 펌프와 터빈펌프로 분류할 수 있다.

① 볼류트 펌프 : 임펠라가 단단(單段)인 소양정용 이며 임펠라에서 토출된

유량이 안내깃을 통하지 않고 바로 볼류트(Volute)케이싱으로

통해 송출되는 펌프.

② 터빈 펌프   : 임펠라 단수가 다단(多段)인 대양정 펌프로 임펠라에서 토출

되는 유량이 안내깃(Guide Vane)을 통하여 케이싱으로 송출

되는 펌프.

나) 사류식 펌프

반경류와 축류식의 중간형식으로 유체흐름이 축에 경사된 방향으로 흐르는

펌프로서 양정범위가 5 -20m 범위이며, 사류펌프 라도 비속도가 큰 경우에는

축류펌프에 가까운 성능을 가지고 있으므로 저 유량 운전에서는 운전동력에

주의 하여야함.

다) 축류식 펌프

유체흐름이 축에 평행하게 흐르는 펌프로 양정이 낮고(10m 이하) 송출량이

많은 펌프이다.

축류펌프의 운전은 체절상태(Shut - Off)에서 가장 큰 운전동력을 필요로

하므로 항상 토출밸브를 Open한 후 기동해야 한다.

축류펌프 주요 용도는 농업용 양수 및 배수 또는 상,하수도용 펌프, 대형

순환수 용도로 사용됨.

2) 용적형 펌프

케이싱내에 용적을 변화시켜 액체에 에너지를 주어 이송시키는 정량펌프로

소 유량 대 양정에 적합한 펌프로 다음과 같이 분류한다.

1) 왕복식 펌프

흡입밸브와 토출밸브를 장착하여 실린더 속을 피스톤 또는 플런저를 왕복

운동시켜 송출하는 펌프로 그 종류로는 피스톤 펌프, 플런저 펌프, 다이아

프램 펌프 로 분류 할 수 있다.

따라서 왕복식 펌프의 주요 용도로는 고압 100kG/□이상 고압을 요구하는

펌프에 적용한다.

2) 회전식 펌프

케이싱내 1개또는 2개, 3개의 회전차를 회전시켜 송출하는 펌프로 흡입 및 송출

밸브가 없는 것이 특징이다.

윤활성 및 점성이 있는 유체에 적합하며 송출유량에 비해 맥동이 없어

유압펌프 이용되고 있다.

회전식 펌프를 분류하면 기어펌프, 스크류펌프, 베인펌프 등으로 분류할 수

있다.

3) 특수 펌프

펌프의 구조와 원리가 터보형 펌프와 용적형 펌프의 어느 쪽에도 속하지 않는

펌프로 그 펌프의 종류를 다음과 같이 간략히 분류하기로 한다.

가) 마찰펌프 (재생펌프=와류펌프=웨스코펌프)

임펠라 외주부분에서 소용돌이를 일으켜 유체가 선회작용을 한 후 다시 회전차

내로 흡입되어 회전차의 회전운동으로 송출구로 유체를 송출하는 펌프이다.

나) 분사펌프 (젯트펌프)

노즐을 통해서 고속으로 분사된 유체에 부압 의하여 이송유체가 흡입구를

통해서 디퓨저로 송출하는 펌프이다.

다) 기포 펌프

압축공기를 공기관을 통하여 양수관 아래쪽에서 분출시키면 양수관 속은

물보다 가벼운 기체, 액체혼합체로 되어 부력 원리에 의해 물이 상승되어

송출되는 펌프이다.

라) 수격펌프

유체의 위치에너지를 이용한 것으로 높은 위치의 물을 흘려 보내다가 급격히

밸브를 폐쇄시킬 때 고압이 발생하는 『워터햄머』를 이용한 것으로 낙차의

50배까지 높은 것으로 양수 할 수 있는 펌프이다.