제1과목: 자동차공학

1. 자동차의 앞차륜 정렬요소가 아닌 것은? 다  <2002.3.10. 정비산업기사>

가. 캠버(camber)                  나. 캐스터(caster)

다. 트램프(tramp)                 라. 토(toe)

해설  ◑ 앞차륜 정렬요소

토인	자동차앞바퀴를 위에서 내려다 보았을 때 앞쪽이 뒤쪽보다 좁게 되어 있는 것
토아웃	자동차가 굽은 길을 돌 때 앞바퀴의 앞쪽이 뒤쪽보다 넓어지는 것
캠버	앞바퀴를 정면에서 보았을 때 위쪽이 아래쪽보다 더 벌어진 것
캐스터	앞바퀴의 킹핀을 옆에서 보았을 때 그 위쪽이 앞이나 뒤로 기울어진 각도

2. 가솔린 기관에서 압축비 □=7, 비열비 k=1.4경우 이론열효율는?라

<2002.3.10. 정비산업기사>

가. 45.4%           나. 59.3%

다. 48.5%           라. 54.1%

해설  ◑

3. 기관의 토크는 1500rpm에서 20.06□f-m이다. 2단 변속비는 1.5:1이고, 종감속장치의 피니언 잇수는 10개, 링기어의  잇수는 35개이다. 이때 구동차축에 전달되는 토크(□f-m) 는?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 30.09            나. 70.21

다. 52.66            라. 105.32

해설  ◑

4. 자동변속기 관련장치에서 가속페달을 급격히 밟으면 한단계 낮은 단으로 변속되는 것과 가장 관계 있는 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 거버너 밸브               나. 매뉴얼 밸브

다. 킥다운 스위치             라. 프리휠링

해설  ◑ 다. 가속페달을 끝까지 밟으면 킥다운 스위치가 작동하여 모듈레이터 압력이 급격히 증가하게 된다. 킥다운 스      위치가 작동하면 일정속도 범위내에서는 한 단 낮은 단으로 강제적으로 변속된다.

가. 거버너 밸브는 출력축에 설치되어 있으며, 출력축의 회전 속도에 대응하는 유압(거버너 압력)을 얻기위한 밸         브이다

나. 매뉴얼 밸브는 운전석에 있는 선택레버의 위치에 따라 연동되어 작동되는 수동밸브이며, 선택레버와 링크로         연결되어 있다. 선택레버의 움직임에 따라 라인압을 선택레버위치, 즉 P, R, N, D, L, 2의 각 범위로 바뀌게 하         는 작용을 한다.

다. 동력은 기관으로부터 컨버터를 거쳐서 클러치하우징으로, 클러치하우징은 프리 휠링을 이용하여 1차선기어를         .구동한다.

5. 엔진 냉각수 온도를 감지하여 수온에 따르는 연료증량 보정 신호를 ECU로 보내는 부품은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 수온 스위치                 나. 수온 조절기

다. 수온 센서                   라. 수온 게이지

해설  ◑ 수온센서는 냉각수 온도룰 검출하는 센서로서 냉간 시동시 연료증량에 매우 중요한 역할을 하며, 냉각수온도에

따라 연료분사량의 증감 및 점화시기 제어를 하는데 사용된다.

나. 수온조절기는 기관내부의 냉각수 온도변화에 따라 밸브가 자동적으로 개폐하여 라디에이터로 흐르는 유량을          조절함으로써 냉각수의 적정온도를 유지하는 일종의 밸브장치이다.

6. 디젤 엔진의 연료분사 3대 요건이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 관통력            나. 노크

다. 분포도            라. 무화

해설  ◑ 디젤 엔진의 연료분사 3대 요건

3대 요건	내 용
무화	연료의 증발과 연소는 연료 입자가 작아질수록 신속하게 이루어지므로, 연료 입자를 미세한 입자로 만들어 주는 것이 필요하다. 이와 같이 분사 노즐에서 분사되느 분무 의 연료 입자를 미세하게 깨뜨려서 미립화하는 것을 무화(atomization)라고 한다.
관통력	연소실 내로 분사되는 연료는 연료의 미립자가 가능한 한 먼 곳까지 관통하여 도달할 수 있는 힘이 있어야 한다.이와 같이 연료 분무 입자가 압축된 공기 중을 관통하여 도달하는 능력을 관통력(penetration)이라고 한다. 연료입자가 지나치게 작으면 압축 공기 속을 관통할 수 없어서 노즐 주위에 연료 입자들이 모이게 되고, 이러한 현상은 불완전 연소나 디젤 노크를 일으키는 원인이 된다.
분포도	분사된 연료의 입자가 연소실 내의 구석까지 균일하게 분포(distribution)되어 알맞게 공기와 혼합되어야 한다. 이밖에도 연료가 분사된 후 열분해를 일으키지 않고 그대로 기화되어 균일한 혼합기가 만들어져야 한다.

7. 전자제어 자동변속기에서 변속점의 결정은 무엇을 기준으로 하는가?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 스로틀 밸브의 위치와 차속

나. 스로틀 밸브의 위치와 연료량

다. 차속과 유압

라. 차속과 점화시기

해설  ◑ 전자제어 자동변속기의 변속점은 스로틀밸브의 위치와 차속에 의해 결정된다.

보충) 변속점 제어 :

스로틀 개도와 차속 그리고 몇가지 다른 파라메타를 근거로  변속성능, 연비 및 주행성능 상으로 최적인 변속단      을 선택하는 제어이다.

8. 점화코일 내부의 철심을 층상으로 제작하여 넣는 이유는?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 제작상의 잇점

나. 점화코일 외부로의 열방출 촉진

다. 맴돌이 전류에 의한 전력 손실 방지

라. 코일의 소손방지

해설  ◑ 코일의 철심은 맴돌이 전류에 의한 전력손실방지와 열발생을 감소하기 위하여 층상으로 제작한다.

9. ABS에서 제어를 위한 가장 중요한 요소는?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 코너링 포스

나. 슬립율

다. 노면 -타이어간 마찰계수

라. 차륜 속도

해설  ◑ 비에 젖은 노면이나 얼어붙은 노면과 같은 미끄러지기 쉬운 노면 위에서 급제동을 걸면, 타이어가 로크하기 쉬       워진다. ABS제어는 슬립율이 20%로 되도록 함으로써제어할 때의 차바퀴 로크를 방지하여 차체가 방향 안정성     을 잃지 않고, 또한 짧은 거리에서 정지할 수 있도록 한다

10. 공기 브레이크의 장점은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 제작비가 유압 브레이크보다 싸다.

나. 엔진의 흡입다기관진공에 영향을 준다.

다. 제동력이 페달을 밟는 힘에 비례한다.

라. 공기가 약간 새나가도 제동력이 현저하게 저하되지 않는다.

해설  ◑ 공기브레이크의 특징

① 차량의 중량이 증가되어도 사용할 수 있다.

② 공기가 약간 누출되어도 현저한 제동력 감소가 없으므로 사용이 가능하다.

③ 베이퍼록이 발생하지 않는다.

④ 페달을 밟는 양에 의해 제동력이 발생한다.

⑤ 공기의 압축압력을 높이면 더 큰 제동력을 얻을 수 있다.

⑥ 배관이나 구조가 복잡하다.

11. CO, HC, NOx를 줄이기 위한 목적으로 사용되며 산소센서와 연계되어야만 정상적인 작   동을 보장할 수 있는 장치는 ?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 블로바이가스 재순환 장치

나. 삼원 촉매장치

다. 보조 흡기 밸브

라. 연료증발가스 제어장치

해설  ◑ 삼원촉매장치는 배기가스속의 CO, HC, NOx를 동시에 하나의 촉매로 처리하는 장치로서 CO, HC, NOx의 세성      분을 동시에 정화하기 위해서는 혼합기를 이론혼합비를 중심으로 한 좁은 범위에서 정밀하게 제어해야 한다. 따      라서 3원촉매장치에는 혼합기에 함유된 산소농도를 항상 검출하여 혼합기를 이론혼합비에 가깝게 유지하는 장치      인 산소센서가 반드시 필요하다.

12. 주행 중 자동차의 출력 저하가 느껴질 때 조치방법으로 틀린 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 배기 가스를 측정한다.

나. TPS와 O□센서를 이용한 급가속 점검을 한다.

다. 배전기의 타이밍을 지각으로 조정한다.

라. 연료압력조정기의 진공호스를 빼고 연료계통을 점검한다

해설  ◑

13. 앞 현가장치의 분류 중 독립 현가장치의 장점이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 자동차의 높이를 낮게 할 수 있으므로 안전성이 향상 된다.

나. 바퀴의 시미(shimmy)현상이 적고 타이어와 노면의 접지성이 좋아진다.

다. 스프링 하부의 무게가 가벼우므로 승차감이 좋다.

라. 차축의 구조가 간단하다.

해설  ◑ 독립현가장치의 장□단점

장점	① 차량의 높이를 낮게 할 수 있어 안정성이 향상된다. ② 스프링아래무게가 가벼워 승차감이 좋다. ③ 조향바퀴에 옆방향진동(shimmy현상)이 잘 일어나지 않는다. ④ 로드홀딩(모든 바퀴가 노면에 찰싹 달라붙는 현상)이 잘 일어나지 않는다.
단점	① 구조가 복잡하고 보울이음부가 많아 마멸에 의한 앞바퀴정렬이 틀려지기 쉽다. ② 타이어마멸이 촉진된다.

14. 엔진의 공회전이 불규칙하거나 엔진이 갑자기 정지했다. 그 원인이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 흡기온도센서 불량

나. ISC계통 이상

다. TPS 불량

라. 자기진단 커넥터 불량

해설  ◑

15. 전자제어 동력 조향장치의 특성으로 틀린 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 공전과 저속에서 핸들 조작력이 작다.

나. 중속 이상에서는 차량속도에 감응하여 핸들 조작력을 변화시킨다.

다. 솔레노이드 밸브로 스로틀면적을 변화시켜 오일탱크로 복귀되는 오일량을 제어한다.

라. 동력조향장치이므로 조향기어는 필요없다.

해설  ◑ 조향 장치의 조향력 증대를 위해 조향 장치에 배력 장치를 장착하고, 그 배력에 의해 조향 휠의 조향력을 경감      시키기 위한 동력 조향 장치로 현재 가장 보편화된 방법은, 기관의 구동력을 이용하여 조향 펌프를 구동시켜 펌      프에서 발생된 유압을 이용하는 유압 제어 방식이다.

운전자를 위한 바람직한 조향력은 주행 조건에 따라 달라져서 저속 영역에서는 가벼운 조향력이, 고속 영역에서는           무거운 조향력이 요구되는 것이다.

전자 제어 동력 조향 장치(electronic power steering : EPS)는 동력 장치에 차속 검출 기구와 어시스트력 제어 기구           를 추가하여 구성된 것으로 차속의 변화에 대응하여 조종성, 안정성이 향상된 조향력 가변 제어 기구이다.

라.전자제어 동력조향장치에 조향기어는 필요하다.

16. 전자제어 현가장치에 대한 다음 설명 중 틀린 것은 ?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 스프링 상수를 가변시킬 수 있다.

나. 쇽업소버의 감쇄력 제어가 가능하다.

다. 차체의 자세제어가 가능하다.

라. 고속주행시 현가특성을 부드럽게 하여 주행안전성이 확보된다.

해설  ◑ 자동차의 현가장치는 보통 주행시에는 승차감을 향상시키기 위하여 부드럽게 작동해야 하고, 요철도로 및 고속      주행시에는 주행안정성확보를 위하여 딱딱하게 작동하여야 한다.

17. 회로의 합성저항은 몇 □ 인가?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가.0.1□             나. 1□

다.0.5□             라. 5□

18. 가솔린 기관에서 연료 증발가스의 배출을 감소시키기 위한 장치는?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 배기가스 재순환 장치

나. 촉매 변환기

다. 캐니스터

라. 산소 센서

구 분	대 책
배기가스대책	① 기관개량방식, ② 성층급기연소방식, ③ 서멀리액터방식, ④ 촉배컨버터방식, ⑤ 배기가스재순환방식
블로바이가스대책	① 클로즈드방식, ② 실드방식
연료증발가스대책	① 크랭크케이스 저장방식, ② 차콜캐니스터방식, ③ 공기청정기 케이스방식

해설  ◑ 배출가스 방지대책

19, 전자제어 현가장치(E.C.S)의 기능이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 차량의 급커브시 원심력에 의한 차량       기울어짐 방지

나. 급제동시 노스 다운 방지

다. 비포장 도로 운행시 차체의 높이 조정

라. 차량 주행시 일정한 속도로 주행

해설  ◑ 전자제어 현가장치(E.C.S)의 기능

차높이제어	차량이 정지시에는 표준높이, 주행속도가 규정이상이면 Low로 하여 공기저항을 감소시키고, 선회시에는 원심력에 의한 차체의 롤림을 방지하여 주행성능을 향상시키며, 비포장 및 요철노면 통과시는 High로 변환하여 차체와 노면의 충돌을 방지한다.
앤티롤링(Anti-rolling) 제어	선회시 자동차 좌우방향에 작용하는 횡가속도를 중력센서로 감지하여, 차체가 바깥쪽으로 쏠리지 않고, 편평한 자세가 되도록 한다.
앤티스쿼트(Anti-squat) 제어	차량 급출발 및 급가속시 차체 앞쪽이 들리고, 뒤가 낮아지는 스쿼트(노즈업)현상이 생기면 쇽업쇼버의 감쇠력을 증대(Hard)하여 안정시킨다.
앤티다이브(Anti-dive) 제어	주행중 급제동에의해 차체 앞쪽이 낮아지고 뒤가 들리는 다이브(노즈다운)현상이 생기면 감쇠력을 증가시킨다.
앤티피칭(Anti-pitching) 제어	요철노면 주행시 차고변화와 주행속도를 고려하여 감쇠력을 증가시킨다
앤티바운싱(Anti-bouncing) 제어	중력센서로 바운싱이 검출되면, 감쇠력을 증가시킨다
차속감응 제어	고속주행시에는 차체안정성이 결여되므로 감쇠력 증가시킨다
앤티쉐이크 제어	사람 승하차시 차체가 흔들리는 쉐이크를 방지하기 위해 규정속도 미만시는 감쇠력 Hard화.

20. 간극 체적이 70cm□이고, 압축비가 9인 기관의 배기량은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 560cm□          나. 610cm□

다. 650cm□          라. 670cm□

해설  ◑

제2과목: 자동차정비

21. A.B.S 구성부품 중 휠 스피드 센서의 폴피스 부분에 이물질이 끼어 있을 때 나타나는 현상은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 센서가 자화 되지 않는다.

나. 차륜 회전 속도 감지능력 저하 한다.

다. 차륜 회전 속도 감지능력 증가 한다.

라. 센서 작동과 무관 하다.

해설  ◑

22. 회로의 임의의 접속점에서 유입하는 전류의 합과 유출하는 전류의 합은 같다는 법칙은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 키르히호프의 제1법칙

나. 옴의 법칙

다. 주울의 법칙

라. 뉴톤의 제 1법칙

해설  ◑ 키르히호프의 법칙은 전류에 관한 제1 법칙과 전압에 관한 제2 법칙이 있다.

제1 법칙은 전류가 흐르는 길에서 들어오는 전류와 나가는 전류의 합이 같다는 것이고,

제2 법칙은 회로에 가해진 전원전압과 소비되는 전압강하의 합이 같다는 것이다.

23. 제동시 핸들을 빼앗길 정도로 브레이크가 한쪽만 듣는다. 원인 중 옳지 못한 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 양쪽 바퀴의 공기압이 다르다.

나. 허브베어링의 풀림

다. 백플레이트의 풀림

라. 마스터 실린더의 리턴포트가 막힘

해설  ◑ 라.의 경우에는 브레이크가 잘 풀리지 않게 된다.

24. 전자제어 기관에서 대시포트 역할로 가장 적절한 표현은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 엔진을 가속시킬때 공기를 많이 유입시키기 위하여

나. 가속방지를 위하여

다. 가속페달을 놓았을때 공기가 갑자기 차단되는 것을 방지하기 위하여

라. 감속시 공기유입을 차단하기 위하여

해설  ◑ 가속페달을 놓거나 감속시에 스로틀밸브의 개도가 제어되어 닫힐 때 공기가 갑자기 차단됨으로 인하여 산소부족이나 너무 진한 혼합기가 되어 CO, HC가 발생하게 되는데 이를 억제하는 것이 대시포트이다.

25. 전자제어 연료분사장치의 연료펌프에 있어서 첵밸브는 주로 어떠한 역할을 하는가?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 연료의 회전을 원활하게 한다.

나. 연료압력이 높아지는 것을 방지한다.

다. 베이퍼록 방지 및 연료압력을 유지하는 역할을 한다.

라. 과도한 연료압력을 방지한다.

해설  ◑ 첵밸브

연료펌프가 작동중 멈추면 첵밸브는 스프링의 힘에 의하여 닫히고 일정압력이 연료라인에 남게 된다. 연료라인에 남은 일정한 압력은 엔진의 재시동을 용이하게 하고 높은 온도에서의 베이퍼록을 방지한다.

26. 자동변속기 차량의 점검방법 중 틀린 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 자동변속기오일량은 온간시에 측정한다.

나. 인히비터 스위치조정은 N위치에서한다.

다. 자동변속기 오일량을 측정할 때는 시동을 off 시키고 점검한다.

라. 스로틀 케이블 조정은 스로틀 레버를 전폐시킨 상태에서 실시한다.

27. 에어 플로어 센서(AFS)의 기능을 설명한 것이다. 알맞은 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 엔진에 공급되는 흡입공기량을 계측하여 컴퓨터(ECU)에 보낸다.

나. 엔진에 공급되는 흡입공기온도를 계측하여 컴퓨터(ECU)에 보낸다.

다. 엔진에 공급되는 흡입공기압력을 계측하여 컴퓨터(ECU)에 보낸다.

라. 엔진에 공급되는 흡입공기의 절대압력과 절대온도를 계측하여 컴퓨터(ECU)에 보낸다.

해설  ◑ 에어 플로어 센서(AFS)는 흡입되는 공기량을 감지해서 전기신호로 바꾸어 컴퓨터(ECU)에 보낸다.

28. 2Ton의 자동차가 1000m를 이동하는데 1분 40초 걸렸을때 동력은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 20(kgf□m/s)

나. 200(kgf□m/s)

다. 2,000(kgf□m/s)

라. 20,000(kgf□m/s)

해설  ◑

29. 삼원촉매의 점화율을 나타낸 그래프이다.

각 선을 바르게 표현한 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

(1)    (2)    (3)

가. NOx,  CO,   HC

나. NOx,  HC,   CO

다. CO,   NOx,  HC

라. HC,   CO,   NOx

해설  ◑

30. 어떤 단판클러치의 마찰면 외경이 30cm, 내경이 18cm 전스프링의 힘이 400kgf이고 압력판 마찰계수가 0.34이다. 전달토크는 얼마인가?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 3264kgf-cm       나. 2856kgf-cm

다. 1428kgf-cm       라. 714kgf-cm

해설  ◑

31. 흡기온도 센서가 장착되어 있는 곳으로 가장 적합한 위치는?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 라디에터 호스 부근

나. 에어클리너 공기유입 부근

다. 운전석 부근

라. 오일센서 부근

해설  ◑ 흡기온도센서는 흡입공기온도의 변화를 저항값의 변화로서 검출하고 컴퓨터에 입력하여 아주 섬세한 공연비제       어를 행한다. 통상,  에어클리너 케이스 내부 에어 플로우 센서와 함께 내장되어 있지만 서지 탱크에 단독으로       장치되어 있는 경우도 있다.

32. 전자제어 연료분사 차량의 설명이다. 가장 옳지 않은 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 인젝터의 기본구동시간은 공기유량센서, 크랭크각센서, 산소센서의 정보에 의해 결정된다.

나. 최적의 주행상태를 위하여 인젝터 구동시간은 각종 센서에 의해 보정된다.

다. 인젝터의 기본구동시간은 수온센서모터 포지션센서(M.P.S)에 의해 결정된다.

라. 인젝터의 연료분사량은 니들밸브의 개방시간(솔레노이드의 통전시간)에 비례한다.

해설  ◑ 인젝터의 기본구동시간은 공기유량센서, 크랭크각센서, 산소센서의 정보에 의해 결정된다.

33. 타이어의 반경이 0.3m인 자동차가 회전수 800rpm으로 달릴때 회전력이 15mkgf 이라면 이차의 구동력은 얼마인가?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 45kgf             나. 50kgf

다. 60kgf             라. 70kgf

해설  ◑

34. 교류 발전기 구동시 최대 출력전압이 나올 때 발전기 하우징과 축전지(-) 터미널 간의 전압은 어떤 값인가?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 0□0.5V           나. 0.6 □1.0V

다. 1.0 □1.5V        라. 1.5 □2V

해설  ◑

35. 에어콘가스가 지구환경 보호차원에서 신냉매로 대체되었다. 이 신냉매(R-134a)를 주입한 에어콘에서 주의할 정비 항목과 관계 없는 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 냉매취급

나. 수리정비시 사용될 호스와 실링

다. 냉매충전 및 수분문제

라. 에어콘 가스통

해설  ◑

36. 계기 중에 전기식 계기에서 바이메탈을 사용하지 않고 영구자석과 전자석으로 조립되어 있는 계기는?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 유압계             나. 전류계

다. 온도계             라. 연료계

해설  ◑

37. 제동장치의 편제동 원인이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 타이어 공기압이 불균일하다.

나. 브레이크 페달 유격이 크다.

다. 휠 얼라이먼트가 불량하다.

라. 휠 실린더 1개가 고착되어 있었다.

해설  ◑ 제동장치의  편제동의 원인 및 조치

원인	조 치
타이어 공기압의 불균형 이 경우 타이어 공기압이 낮은쪽이 지면과의 마찰면적이 넓기 때문에 제동력이 커져 차체가 그 쪽으로 쏠림	타이어 공기압 점검 및 조정 (약 28~30 psi) 좌우 타이어 공기압 차이가 10psi 이상일 경우 제동시 차 체의 쏠림 현상이 발생
좌우 브레이크 라이닝 간극이 틀림	라이닝 간극 점검 및 재조정
브레이크 오일공급 파이프 또는 호스가 꺾임	브레이크 오일공급 파이프나 호스의 꺾임여부 점검
좌우 한쪽의 브레이크 디스크 또는 드럼이 손상됨	브레이크 디스크 또는 드럼 교환
좌우 한쪽의 브레이크 캘리퍼 또는 휠 실린더가 고착됨	브레이크 캘리퍼 또는 휠 실린더 교환
프로포셔닝밸브 불량 프로포셔닝밸브는 뒷바퀴로 가해지는 브레이크 유압을 지 연시키는 장치로 주행중 브레이크를 밟을 경우 앞바퀴 브 레이크가 먼저 작동된 후 뒷바퀴 브레이크가 작동해야 차 량의 스핀을 방지할 수 있다.	프로포셔닝밸브 교환
휠 얼라이먼트 불량	휠 얼라이먼트 조정

38. 방향지시등 한개가 계속 커져있다. 가장 알맞은 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 발전기 충전전압이 너무 높게 걸려있는 상태이다.

나. 한개 이상의 램프 필라멘트가 끊어졌거나 접지불량이다.

다. 전압이 낮거나 회로내에 저항이 크다.

라. 퓨즈나 스위치 연결부위 불량이다.

해설  ◑ 한 개 이상의 램프 필라멘트가 끊어졌거나 접지불량일 때 방향지시등 한개가 계속 켜져있게 된다.

39. 타이밍 라이트를 사용하여 초기 점화시기를 시험할 때 부압 분배 배선의 설치위치는?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 1번 스파크 플러그

나. 3번 스파크 플러그

다. 축전지 (+)극

라. 배전기 이그나이터

해설  ◑

40. 다음은 디젤기관 예연소실의 장점이다. 틀린것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 연료분사압력이 낮아도 되므로 연료장치의 고장이적고 수명이 길다.

나. 연소실의 표면적 대 체적비가 작아 냉각손실이 적다.

다. 사용되는 연료의 변화에 둔감하다.

라. 운전상태가 정숙하고 디젤노크가 적다.

해설  ◑ 연소실의 방식별 장.단점의 비교

연소실	장 점	단 점
직접 분사식	1. 실린더 헤드가 간단하고 열효율이 높다 2. 시동이 용이하고, 예열 플러그 필요없다 3. 연소실 용적에 대한 표면적 비율이 작아서 냉각손실 이 적다	1. 양질의 연료를 사용해야 한다 2. 연료의 분사 압력이 높다 3. 부식실에 비하여 와류가 약하므로 고속회전에 적합하지 않다.
예연소실식	1. 여러 가지 연소 연료를 사용할 수 있다 2. 연료 분사압력이 80-150kgf/□로 낮게 할 수있다. 3. 디젤 노크 발생이 적고 진동.소음이 적다. 4. 공기와 연료의 혼합이 잘되고, 다른 형식보다 기관 에 유연성이 있다.	1. 실린더 헤드에 예연소실이 있으므로 구조가 복잡하다 2. 연소실 용적에 대한 표면적 비율이 커서 냉각손실이 크다 3. 시동이 곤란하며 예열 플러그가 필요하다 4. 연효율. 연료소비율이 직접분사식 보다 나쁘다.
와류실식	1. 압축 공기의 와류를 이용하므로 공기와 연료의 혼합이 양호하다 2. 비교적 고속 회전에 알맞다. 3. 연료 분사 압력이 낮다.	1. 와류실이 있으므로 실린더 헤드의 구조가 복잡하다 2. 열효율, 연료 소비율이 나쁘다. 3. 시동시 예열 플러그 필요하다
공기실식	1. 연소가 완만하기 때문에 최고 폭발압력이 낮다 2. 어느 형식보다도 작동이 조용하다.	1. 연료의 분사시기가 민감하게 연료에 영향을 준다. 2. 후연소의 경향이 있으므로 배기 온도가 높다. 3. 열효율이 나쁘다. 4. 전반적으로 취급하기가 까다롭다. 5. 연료의 소비량이 비교적 많다

제 3과목: 내연기관

41. 디젤노크의 경감책으로 적당한 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 착화지연시간을 길게한다.

나. 압축비를 높게한다.

다. 흡기압력을 낮게한다.

라. 연소실벽의 온도를 낮게한다.

해설  ◑ 디젤 노크의 방지

노크의 원인되는 요소 : 연료의 종류,  연소실 모얄, 회전수, 압축비, 연료 분사시기, 기관의 부하, 분사량, 분무장치

가) 연료의 종류 : 연료가 실린더 안에 분사된 다음 착화 연소하기 까지는 일정한 기간이 필요하다. 이 기간을 착                             화지연기간이라 하며 연료에 따라 차이가 있다. 따라서 노킹 방지를 위하여 착화성(세탄가                                높은)이 좋은 연료를 사용함으로써 착화지연시간을 짧게 하여야 한다.

나)  압축비 : 압축비를 크게하면 압축온도와 압력이 높아져 노킹을 방지 하는데 도움이 된다. 그러난 압축비를 너                        무 크게하면 기관의 시동 토크가 커지고, 연소최고 압력도 높아지고, 기계계효율도 저하되므로 어느                        한도 이상은 불리하다.

다) 연료의 분사량 :분사초기에 연료량을 적게하면 최초에 착화되는 연료가 적으므로 압력 상승도 급격하지 않고 노크                          도 줄일 수 있다.

라) 연소실 모양 :착화지연을 짧게하여 급격한 압력 상승을 방지하기 위하여 적당한 연소실을 사용한다.

마) 분사시기 : 분사시기는 어느 정도 빨리해도 착화시기에는 한도가 있으며, 기관의 온도가 낮을 경우 또는 회전속도                      가 느릴  경우에는  압축온도가 낮아져 착화지연 기간이 길어지기 때문에 노크가 일어나기 쉽다.

42. 4행정 사이클 디젤기관의 성능에 영향을 미치는 인자로 가장 관계가 적은 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 배압(back pressure)

나. 배기관온도(exhaustmamifold temperature)

다. 흡기관온도(intakemanifold temperature)

라. 부스트 압력(boost pressure)

해설  ◑

43. 가솔린 기관의 연소실 내에서 정상적인 연소가 발생할 때 화염전파속도는 얼마인가?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 2∼3m/sec

나. 5∼10 m/sec

다. 15∼25 m/sec

라. 30∼40 m/sec

해설  ◑ 가솔린 기관의 연소실 내에서 정상적인 연소가 발생할 때 화염전파속도는 15∼25 m/sec 이지만 노킹이 일어나      면 화염전파속도가 300∼2500m/sec 정도된다.

44. 압축비:8, 피스톤행정:75mm인 4행정 사이클기관이 있다. 연소실 체적이 60cm□일 때 실린더 내경은 약 몇cm인가?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 7.6                 나. 7.9

다. 8.4                 라. 8.9

해설  ◑

45. 다음 중  가솔린 기관에서의 동력 행정에 대한 설명 중 맞는 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 피스톤 운동은 B.D.C에서 T.D.C로 운동한다.

나. 흡/배기 밸브 위치는 열려 있다.

다. 열에너지가 기계에너지로 전환되는 행정이다.

라. 동력발생은 플라이휠의 관성에 의해 수행이 된다.

해설  ◑

46.  다음은 밸브 스프링의 서징 현상을 방지하는 방법이다. 틀린 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 피치가 적고 장력이 적은 스프링을 사용한다.

나. 피치가 서로 다른 2중 스프링을 사용한다.

다. 원추형 스프링을 사용한다.

라. 부등피치 스프링을 사용한다.

해설  ◑

47. 고속 디젤기관의 기본 싸이클은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 복합 싸이클       나. 정압 싸이클

다. 정적 싸이클      라. 브레이턴 싸이클

해설  ◑

48. 가솔린기관 연료의 구비 조건이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 연료의 발열량이 적을 것

나. 연료의 퇴적물 생성이 적을 것

다. 저장시 안정성이 적을 것

라. 적당한 휘발성을 가지고 있을 것

해설  ◑

49. 가솔린기관의 장점에 대해 설명한 것으로 틀린 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 고속운전 성능이 좋다.

나. 시동이 비교적 용이하다.

다. 연료비가 염가이고 취급이 쉽다.

라. 회전이 정숙하고 소음과 진동이 적다.

해설  ◑

50. 디젤기관의 분사노즐에서 유립의 크기에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 분산 압력이 낮을수록 유립이 커진다.

나. 연소실 내 공기밀도가 높을수록 입자가 작아진다.

다. 배압(Back Pressure)이 클 때 입자가 작아진다.

라. 주위 온도가 낮을 때 분사입자가 커진다.

해설  ◑

51. 다음 로터리 기관에 대해 틀리게 설명한 것은 어느 것인가?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 진동과 소음이 적고 운동부분이 적어서 내구성이 크다.

나. 중량은 피스톤 기관에 비해 1/2정도이다.

다. 연료는 가솔린을 사용하며 스파크 점화기관이다.

라. 헤셀만 기관이라고도 부른다.

해설  ◑

52. 소구기관이 어선용으로 환영을 받는 이유와 관계가 가장 먼것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 제작보수 운전조작이 용이하다.

나. 연료소비율이 작고 진동이 적다.

다. 수명이 길고 과부하에서 내구력이 크다.

라. 역전장치가 필요없다.

해설  ◑

53. 전자제어 디젤 연료분사장치에서 컴퓨터(ECU)에 입력되는 요소가 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 가속도 센서

나. 기관 회전속도

다. 제어랙 위치

라. 분사시기

해설  ◑

54. 가솔린기관의 배기가스가 흑색이 되는 원인으로 다음 중 가장 적당한 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 짙은 혼합비

나. 희박한 혼합비

다. 공전회로가 막혔기 때문

라. 뜨개실 유면이 낮기 때문

해설  ◑

55. 다음 기관중 압축비가 가장 높은 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>가

가. 디젤기관           나. 가솔린기관

다. 소구기관           라. LPG기관

해설  ◑

56. 압력비(□)가12인 브레이턴 사이클의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비 k=1.4이다.)<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 36.8              나. 48.8

다. 50.8              라. 52.8

해설  ◑

57. 4행정 사이클 기관의 도시평균 유효압력이 9.8kgf/cm□이고, 총배기량이 3956cc, 회전수가 3400rpm 일 경우 도시마력은 약 얼마인가?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 73.25 PS         나. 146.5 PS

다. 160.4 PS         라. 293.0 PS

해설  ◑

58. 석유기관의 기화기 구비조건 중 가장 거리가 먼 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>다

가. 시동 및 시동 후 가솔린과 주연료와의  절환이 용이할 것

나. 급격한 부하변화시에 무조정 운전이 가능할 것

다. 플로트(float) 기화기는 연료유면의 변동이 클것

라. 기화 성능이 우수할 것

해설  ◑

59. 기관에 윤활을 하여야 할 부품이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>나

가. 실린더 라이너와 피스톤

나. 클러치 작동 부위

다. 크랭크축의 베어링부

라. 기관의 밸브 작동기구

해설  ◑

60. 피스톤 링의 3대 작용이 아닌 것은?<2002.3.10. 정비산업기사>라

가. 기밀작용           나. 오일제거작용

다. 열전도작용         라. 윤활작용

해설  ◑

제1과목: 자동차공학

(2002. 3.10 자동차정비산업기사 문제와 동일하

므로 생략)

제2과목: 자동차검사

21. 차량중량 1080□f(전축중 590□f, 후축중 490□f),최고속도 160□/h, 회전부분 상당중량 7%일때, 제동시험기로 측정한 결과는 다음과 같다. 이 자동차의 정지거리는 얼마인가?(단, 공주시간은 0.1초이다.)<2002.3.10. 검사산업기사>나

가. 13.7m            나. 17.2m

다. 18.5m            라. 19.6m

22. 자동차의 회전 조작력 측정조건으로 옳지 않은 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>가

가. 원주궤도에 도착하여 원주 궤도와 일치      하는 외측 조향륜의 조향시간은 10초       이내이어야 한다.

나. 좌□우로 선회하여 조향력을 측정한다.

다. 풍속은 3m/s 이하에서 측정한다.

라. 선회속도는 10□/h로 한다.

23. 축거가 3m이고 바깥쪽 바퀴의 조향각이 30□이다.이 자동차의 최소회전반경은?(단, 바퀴의 접지면 중심과 킹핀과의 거리는 15□이다.)<2002.3.10. 검사 산업기사>라

가. 3.15m            나. 4.15m

다. 5.15m            라. 6.15m

24. 최대적재량 산정시 적용비중으로 적합하지 않은 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>라

가. 경질유 :0.8       나. 중질유 : 0.9

다. 우유 : 1.0        라. 곡물 : 0.8

25. 제원의 허용차 범위에서 변경승인없이 변경이 가능한 장치가 아닌 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>라

가. 에어컨             나. 자전거 캐리어

다. 에어백 설치        라.  자동변속기 설치

26. 뒤차축 중심과 하대 내측길이 중심과의 수평거리는?<2002.3.10. 검사 산업기사>가

가. 하대옵셋           나. 바닥높이

다. 오버행             라. 윤거

27. 차량의 중량이 2800□f인 자동차를 제동초속도 50□/h에서 제동시험을 하였더니 19m에서 완전정지하였다. 이 때 작용한 제동력은?( 단,회전부분의 상당중량은 무시)<2002.3.10. 검사 산업기사>다

가. 1260□f           나. 1370□f

다. 1450□f           라. 1530□f

28. 자동차 조향핸들의 유격은 당해 자동차의 조향핸들 지름의 몇% 이내이어야 하는가?<2002.3.10. 검사 산업기사>나

가. 10.5%            나. 12.5%

다. 15.5%            라. 18.5%

29. 전조등을 시험할 때의 주의사항 중 틀린 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>라

가. 각 타이어의 공기압은 표준일 것

나. 공차상태에서 운전자 1명이 승차할 것

다. 축전지는 충전한 상태로 할 것

라. 엔진은 정지상태로 할 것

30. 공차상태 및 적차상태에 있어서의 조향륜 접지부에 걸리는 하중의 총화가 각각 차량중량 및 차량 총중량의 몇 % 이상이어야 되는가?<2002.3.10. 검사 산업기사>다

가. 40%              나. 8%

다. 20%              라. 60%

31. 자동차 공기압 타이어의 요철형무늬 깊이는 안전기준상 최소한 몇 □이상 유지하여야  하는가?<2002.3.10. 검사 산업기사>가

가. 1.6               나. 2.2

다. 2.8               라. 3.4

32. 제동장치의 제동력 복원에 대한 검사기준으로 적합한 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>다

가. 3초이내에  당해 축중의  8% 이하로   감소 될 것

나. 5초이내에  당해 축중의  8% 이하로   감소 될 것

다. 3초이내에  당해 축중의  20% 이하로   감소 될 것

라. 5초이내에  당해 축중의  20% 이하로   감소 될 것

33. 전축중이 1800kgf 이고 타이어 부하율이 90%인 자동차에 크레인을 장착하여 전축중이 400kgf 증가하였다. 구조변경 후 타이어 부하율과 안전기준 적합 여부는?<2002.3.10. 검사 산업기사>다

가. 90%(적합)        나. 100%(적합)

다. 110%(부적합)     라. 120%(부적합)

34. 적차상태의 자동차가 평탄한 포장노면에서 반지름 12미터의 원을 회전하는데 소요되는 조향핸들의 회전 조작력은 몇 킬로그램 이하이어야 하는가?<2002.3.10. 검사 산업기사>나

가. 20                나. 25

다. 30                라. 40

35. 자동차 정기 검사시 시행하는 검사항목이 아닌 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>나

가. 동일성확인         나. 제원측정

다. 계기장치           라. 소음방지장치

36. 자동차 배기가스 발산방지장치의 검사기준으로 맞지 않는 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>라

가. 배기관의 손상여부

나. 배기가스 누출여부

다. 배기구의 방향적부

라. 소음기 형태의 적부

37. 액화석유가스 등의 기체연료를 사용하는 자동차의 고압부분 도관은 가스용기 충전압력의 몇배에 견딜 수 있어야 하는가?<2002.3.10. 검사 산업기사>가

가. 1.5              나. 2

다. 2.5              라. 3

38. 신규검사 및 정기검사의 원동기 항목의 검사기준에포함 되지 않는 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>나

가. 원동기의 설치상태가 확실할 것

나. 원동기 제작 일련번호가 등록증에 기재      된 것과 일치 할 것

다. 점화□충전□시동장치의 작동에 이상이 없      을 것

라. 윤활유 계통에서 윤활유의 누출이 없을 것

39. 중심고가 0.73m, 좌.우 안정폭이 각각 0.71, 0.67였다면 좌.우 최대안전경사각도와 적합여부는?<2002.3.10. 검사 산업기사>가

가. 44□, 43□ (적합)

나. 45□, 47□ (적합)

다. 40□, 44□ (부적합)

라. 47□, 45□ (부적합)

40. 속도계시험기의 구성 부품에 해당되지 않는 것은?<2002.3.10. 검사 산업기사>라

가. 롤러               나. 속도 지시계

다. 바퀴이탈 방지장치  라. 수광부

제3과목: 내연기관

(2002. 3.10 자동차정비산업기사 문제와 동일하

므로 생략)

1. 1PS는 몇kw인가?<2002.4.7. 검사 기능사>다

가. 75               나. 736

다. 0.736            라.  1.736

해설  ◑ 마력(PS horse power)

마력은 일을 하는 능률의 표시이다. 일은 힘과 거리를 곱한 것으로 나타내며 1마력은 1초 동안에 75kg-m의 일      을할 수 있는 능률. 일률의 단위의 하나로서 영마력(HP)과 불마력(PS)이 있으며, 우리나라에서는 불마력이 사용된      다. (1Kw=1.36PS)

1ps(1마력) = 75kg-m.sec = 632.3Kcal = 736W = 0.736KW

·1 cal = 20℃의 물 1g을 1℃올리는데 필요한 열량

2. 윤활유가 연소실에 올라와 연소될 때 가장 가까운 배기색은?<2002.4.7. 검사 기능사>다

가. 청색              나. 흑색

다. 백색              라. 무색

3. 기관의 지시마력과 마찰마력을 알면 다음의 어느 것을 구할수 있는가?<2002.4.7. 검사 기능사>나

가. SAE 마력        나. 기계효율

다. 체적효율          라. 회전속도

4. 연소실체적이 40□이고, 총배기량이 1280□인 4기통기관의 압축비는?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 6                나. 7

다. 8                라. 9

해설  ◑ 연소실 용적

총배기량/(연소실체적×기통수)+1

∴{1280 / (40×4)} + 1 = 9

5. 유압 조절 밸브의 작용으로 설명이 가장 적절한 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 유압이 높아지는 것을 방지한다.

나. 유압이 낮아지는 것을 방지한다.

다.급유펌프  구동축과 같이 회전하면서 작동한다.

라. 밸브조정 스프링이 강하면 유압이 낮아진다.

6. 스피드미터의 구동기어는 어디에 물려 있는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 추진축

나. 리어액슬축

다. 변속기의 입력축

라. 변속기의 출력축

해설  ◑ 스피드 미터의 구동이 기계식에서는 차륜의 회전에 비례하는 회전을 변속기구 후단부 등으로부터 출력된 플렉시블 샤프트에 의해서 계기판에 부착된 스피드 미터를 구동 시킨다.

7. 전자제어엔진의 점화장치에서 1차 전류를 단속하는 것으로 적합한 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 파워 트랜지스터   나. 다이오드

다. 점화 스위치       라. 컨트롤 릴레이

해설  ◑

8. 오버런닝클러치 형식의 기동전동기에서 기관이 시동된 후 계속해서 스위치를 작동시키면 어떻게 되는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 기동전동기의 전기자가 타기 시작한다.

나. 기동전동기의 전기자는 무부하 상태 로  공 회전하고  피니언기어는  고속회전한다.

다. 기동전동기 전기자가 정지된다

라.  기동전동기의 전기자가 기관회전보다 고속회전한다.

해설  ◑  기동스위치를 끄지 않는 한 피니언은 물린 상태로 있기 때문에 기관이 회전하면 반대로 링기어가 피니언을 구동하게 되어 기관 회전수의 10~15배의 속도로 전기자를 회전시키며 이로 인해 전기자와 베어링이 파손될 염려가 있다. 이것을 방지하기 위하여 기관이 시동되면 피니언이 물려 있어도 기관의 회전력이 기동전동기에 전달되지 않도록 하는 클러치가 있으며, 이것을 오버런닝클러치라고 한다. 따라서 나.와 같은 결과가 된다

9. 평균유효압력이 4□f/□□, 행정체적이 300□인 2행정 사이클단기통 기관에서 1회의 폭발로 몇□f-m의 일을 하는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 6□f-m           나. 8□f-m

다. 10□f-m          라. 12□f-m

해설  ◑

10. 조향할 때 타이어에서 조향 방향쪽으로 작용하는 힘은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 트러스트          나. 원심력

다. 코너링 포스       라. 슬립각

해설  ◑

11. 산소센서에 대기를 유입시키는 이유는?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 산소센서의 냉각을 위해

나. 배기가스 중의 산소와 비교하기 위해

다. 배기가스 속에 산소를 공급하기 위해

라. 산소센서의 가열을 하기위해

해설  ◑ 배기가스중의 산소농도를 감지하기 위하여 산소센서가 필요한 데 산소센서에 대기를 유입시키는 이유는 배기      가스중의 산소와 비교하기 위해서이다. 산소센서가 배기가스중의 산소농도를 감지해 ECU로 보내면 ECU에서는 이      론 비율과 비교하여 혼합비율이 농후 혹은 희박한가를 판단하여 3원촉매의 정화율이 최상인 이론공연비(14.7 : 1)      로 공기-연료 혼합비율을 조정해 주는 회로를 작동시킨다.

12. 전자제어 엔진에서 컴퓨터는 무엇으로 연료분사량을 조절하는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 인젝터의 통전 시간

나. 인젝터의 공급 전압

다. 인젝터의 니들 밸브 행정

라. 인젝터의 공급 전류

해설  ◑ 인젝터는 ECU에 의해 보내진 분사신호에 따라 연료를 분사하는 장치인데 분사량은 분사구와 니들밸브의 행정       이 일정하므로 밸브가 열려있는 시간에 따라 결정된다. 이것은 전자석코일에 흐르는 전류의 시간으로 조절한다.

13. 자동변속기의 변속을 위한 가장 기본적인 정보에 속하지 않는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 변속기 오일 압력

나. 변속레버 위치

다. 엔진부하(스로틀 개도)

라. 차량 속도

해설  ◑

14. 디지털식 시험기만 사용해야 하는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 산소센서 점검

나. 트랜지스터의 작동

다. 콘덴서의 충전 점검

라. 서미스터의 점검

해설  ◑

15. 공기량을 계측하는 방법 중 간접 계량 방식에서 감지하는 것이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 흡기 다기관의 절대 압력

나. 스로틀 밸브의 개도

다. 기관 회전수

라. 핫 필림의 전압

해설  ◑

16. 전자제어 현가장치(ECS)의 특징이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 조종 안정성을 향상시킨다.

나. 스프링 상수 및 댐핑력을 제어한다.

다. 고속 주행시 차체의 높이를 낮추어 공기저항을 작게 한다.

라. 급제동시 제동거리를 단축한다.

해설  ◑ 전자제어현가장치의 특징

① 고속주행할 경우 차체의 높이를 낮추어 공기저항을 적게하고 승차감을 향상시킨다

② 차의 승차인원(하중)이 변해도 차는 수평을 유지한다.

③ 험한 도로 주행시 스프링을 강하게 하여 쇼크 및 롤링을 없게 한다.

④ 안정된 조향성을 구가한다.

17. 디젤기관의 진동원인에 해당 되지 않는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 연료공급 계통에 공기가 침입되었다

나. 크랭크 축의 무게가 평형하다.

다. 분사량 분사시기 및 분사 압력이 틀려져 있다.

라. 다기통 기관에서 어느 한 개의 분사노즐이 막혔다.

해설  ◑

18. 다음 중 열기관에 대한 설명으로 맞는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 열기관은 모두 저속기관이다.

나. 열기관은 모두 상하 직선 왕복운동을 한다.

다. 열기관은 기계적 에너지를 열에너지로 바꾸는 일을 한다.

라. 열기관은 연료의 사용 종류에 따라 가솔린,디젤 등으로 분류한다.

해설  ◑ 가.고속기관도 있고 저속기관도 있다.

나. 상하직선 왕복운동하는 기관도 있고 로터리엔진처럼 회전운동하는 기관도 있다.

다. 열기관은 열에너지를 기계적에너지로 바꾸는 일을 한다.

19. 토크컨버터의 토크 변환율은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 0.1 ∼1배        나. 2∼3배

다. 4∼5배            라. 6∼7배

해설  ◑ 토크컨버터는 유체 클러치의 개량형으로 유체클러치는 토크변환율이 1:1을 넘지 못하는데 비하여 토크컨버터는 2∼3배의 토크변환을 할 수 있다.

20. 승용 자동차로 서울에서 대전까지(187.2km) 주행하였다. 출발시간은 오후 1시 20분, 도착시간은 오후 3시 8분 이였다. 평균 주행속도는?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 126.5km/h      나. 104km/h

다. 156km/h         라. 60.78km/h

해설  ◑ 108분동안에 187.2km를 달렸으므로 1시간동안에 104km/h를 달린것과 같다.

21. 노즐시험기에 의한 시험과정이다. 맞지 않는것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가.노즐시험시 사용경유는 그 비중이 0.82-0.84정도가 좋다.

나. 시험시 경유의 온도는 20℃ 전후가 좋다.

다. 노즐시험은 분사량과 분사시기를 시험한다.

라. 핀틀형, , 구멍형 노즐은 노즐시험기로 완전히 측정되나  스로틀 노즐은 스트로보 스코우프         (stroboscoupe)를 병용하면 더욱 정확히 판단할 수 있다.

해설  ◑

22. 전자제어 연료분사 장치에서 제어방식이 기계식인 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. K-Jetronic        나. D-Jetronic

다. L-Jetronic        라. LH-Jetronic

해설  ◑

23. 어떤 자동차로 15km 떨어진 지점을 왕복하였을 때 40분의 시간이 소요되었고 1850cc의 연료를 소모하였다. 이 경우 왕복 평균 연료 소비율은 얼마인가?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 16.2 □/□         나. 20.2 □/□

다. 12.2 □/□         라. 18.6 □/□

해설  ◑

24. 흡기·배기 밸브가 실린더 헤드에 있고 캠축도 헤드에 설치된 기관은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. L형 기관         나. I형 기관

다. T형 기관          라. OHC 기관

해설  ◑ 오버헤드 캠축식(OHC 기관)

흡배기밸브와 캠축이 모두 실린더 헤드에 조립된 것으로서, 캠축의 캠이 직접 로커암을 작동시켜 밸브를 개폐하       는 방식으로 크랭크축에서 캠축을 구동하는 체인등의 장치나 실린더 헤드의 구조가 복잡해진다. 그러나 밸브기       구의 왕복운동부분의 관성력이 적으므로, 밸브의 가속도를 크게 할 수 있다. 따라서 고속에서도 안정된 밸브 개       폐를 할 수 있으므로 고속 성능을 향상시키고, 또 저속에서 고속까지 신속하게 회전을 높일 수 있다.

25. 평지에서는 이상이 없던 자동차가 고지대에서 엔진부조현상 및 배출가스가 유난히 검게 나타난다. 어떠한 센서의 고장이라고 볼 수 있는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. O□센서          나. 수온센서

다. 흡기온센서        라. 대기압센서

해설  ◑

26. 전자제어 연료분사 차량에서 공전시 부하에 따라 안정된 공전속도를 유지하게 하는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 컨트롤 릴레이

나. 연료압력조절기

다. I.S.C서보(스텝모터)

라. 파워 T.R

해설  ◑

27. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 기동전동기의 오버런닝클러치는 엔진        이 시동되었을 때는 기동전동기가 크       랭크축에서 구동되지 않게 한다.

나. A.C발전기가 부착된 자동차의 축전지       를 급속충전할 때는 필히 축전지 단자       선을 떼고한다.

다. 전압조정기의 조정전압은 축전지 단자       전압보다 낮다.

라. A.C발전기의 다이오드는 교류를 직류       로 변하게 하고 축전지에서의 역류를       방지하는 역할을 한다.

해설  ◑

28. 변속기 제3속의 감속비가 1.50:1, 구동 피니언의 잇수가7, 링기어의 잇수가 42인 경우 최종 감속비는?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가.  9:1              나. 10:1

다. 12:1              라. 14:1

해설  ◑

29. 전부동식 차축에서는 뒤차축을 어떻게 떼어 내는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 허브를 떼어낸다.

나. 허브를 떼어내지 않고 작업한다.

다. 바퀴를 떼어낸 다음에 작업한다.

라. 바퀴를 꽉 조인 다음에 떼어낸다.

해설  ◑

30. 고속으로 기어 바꿈을 할때의 충돌음 발생원인은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 바르지 못한 엔진과의 얼라인먼트

나. 드라이브 키이의 전단

다. 싱크로나이저의 고장

라. 클러치가 작동량이 많을 때

해설  ◑

31. 다이얼 게이지(dial gauge)로 측정할 수 없는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 크랭크축의 휨 측정

나. 타이밍기어 백래시 측정

다. 크랭크축의 마멸량 측정

라. 크랭크축의 축방향 놀음(end play)  측정

해설  ◑

32. 다음에서 실린더 헤드의 변형을 점검할 때 사용하는 공구는 어느 것인가?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 수준기

나. 곧은자와 틈새게이지

다. 다이얼게이지

라. 플라스틱게이지

해설  ◑

33. 점화 플러그에서 부착된 카본을 없애려면 고온에서 가열하여 연소시키는 방법이 있다. 적당한 온도는?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 100∼150℃      나. 200∼350℃

다. 450∼600℃      라. 800∼950℃

해설  ◑

34. AC 발전기의 출력 변화 조정은 무엇에 의해 이루어 지는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 엔진의 회전수     나. 축전지의 전압

다. 로터의 전류       라. 다이오드 전류

해설  ◑

35. 내장형 전동식 연료펌프에서 연료의 압력이 과도하게 높아지는 것을 방지하고 일정하게 유지시켜 주는 장치는?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 딜리버리 밸브     나. 연료댐퍼

다. 첵크밸브          라. 릴리프밸브

해설  ◑

36. 자동차용 클러치의 종류에 속하지 않는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 유체 클러치       나. 전자 클러치

다. 마찰 클러치       라. 박판 클러치

해설  ◑

37. 전차륜 정렬을 측정하기 전에 점검할 사항이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 볼 조인트의 마모

나. 현가 스프링의 피로

다. 타이어의 공기압력

라. 조향핸들의 유격

해설  ◑

38. 엔진을 스코프로 관찰 중 스코프상의 파형이 그림과 같이 나왔다. 이때 점검해야 하는 곳은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 접점 포인트상태 유무

나. 코일의 1차저항의 바뀜

다. 점화 플러그의 갭 불량

라. 점화 코일의 극성

해설  ◑

39. 자동변속기 유체 클러치의 구성품이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 터빈              나. 스테이터

다. 펌프              라. 가이드 링

해설  ◑

40. 다음중 트랜지스터의 기본단자에 속하지 않는 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 베이스            나. 이미터

다. 케소스            라. 컬렉터

해설  ◑

41. 다음 센서 중에서 피에죠(PIEZO) 저항을 이용한 센서는?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 차속 센서

나. 매니폴드 압력(MAP) 센서

다. 수온 센서(CTS)

라. 크랭크 각 센서

해설  ◑

42. 전자제어 연료분사 장치에서 연료분사가 안되는 현상과 점화코일에서 고전압이 발생하지 않는 현상이 발생할 때 제일 먼저 점검해야 할 항목은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 크랭크 각 센서

나. 냉각수 온도센서

다. 스로틀 포지션 센서

라. 매니폴드 압력센서

해설  ◑

43. 전자제어방식 오토미션(A/T)에서 변속단 결정에 가장 중요한 역할을 하는 센서는?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 스로틀 포지션 센서

나. 공기유량센서

다. 냉각수온센서

라. 산소센서

해설  ◑

44. 전자제어 기관에서 피드백(Feed Back)제어에 필요한 센서는?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 아이들 포지션 센서

나. 산소( O□) 센서

다. 대기압 센서

라. 스로틀 포지션 센서

해설  ◑

45. 다음 그림은 인젝터 회로이다. 가장 적합치 않은 정비방법은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 각 인젝터에 흐르는 전류파형을 측정한다.

나. 인젝터 저항측정을 한다.

다. 각 인젝터의 처지파형을 측정한다.

라. 배터리에서 ECU까지의 총저항을 개별       측정한다.

해설  ◑

46. 평탄한 수평노면에서의 최고속도가 매시 40□이상의 자동차에 있어서 속도가 매시 40□인경우 속도계의 지시오차 허용기준은?<2002. 4.7. 검사 기능사>가

가. 정15%, 부10%이하

나. 정10%, 부15%이하

다. 정20%, 부15%이하

라. 정15%, 부20%이하

해설  ◑

47. 1999년 12월 31일 이전에 제작된 운행자동차의 경음기 경적음은 몇 데시벨(dB) 인가?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 70 이상 110 이하일 것

나. 80 이상 115 이하일 것

다. 90 이상 115 이하일 것

라. 90 이상 112 이하일 것

해설  ◑

48. 기관의 축출력 측정시 측정항목이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 연료소비량       나. 원동기 회전속도

다. 흡기 온도         라. 냉각액 량

해설  ◑

49. 소형 자동차의 차체 오버행의 허용 한도는?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 2/3이내           나. 1/2이내

다. 11/20이내         라. 3/20이내

해설  ◑

50. 좌석 안전띠를 설치하지 않아도 되는 자동차는?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 고속버스          나. 화물자동차

다. 전세버스          라. 시내버스

해설  ◑

51. 물 분무 소화설비에서 화재의 진화 및 연소를 억제시키는 요인이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 연소물의 온도를 인화점 이하로 냉각시키는 효과

나. 방사열 전달에 의한 열 전달 상승 효과

다. 발생된 수증기에 의한 질식 효과

라. 연소물의 물에 의한 희석 효과

해설  ◑

52. 산업 재해는 직접 원인과 간접 원인으로 구분되는데 다음 직접 원인 중에서 인적 불안전 행위가 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>다

가. 작업 태도 불안전

나. 위험한 장소의 출입

다. 기계공구의 결함

라. 작업복의 부적당

해설  ◑

53. 축전지를 차에 설치한 채 급속충전을 할 때의 주의사항 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 축전지 각 셀(cell)의 플러그를 열어 놓는다.

나. 전해액 온도가 45℃를 넘지 않도록 한다.

다. 축전지 가까이에서 불꽃이 튀지 않도록 한다.

라. 축전지의 양(+, -)케이블을 단단히 고정하고 충전한다.

해설  ◑

54. 기관에서 피스톤을 떼어내기 위해 먼저 떼어내야 할 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 크랭크축, 피스톤핀, 헤드

나. 헤드, 오일팬, 로커암 커버

다. 헤드, 블록, 로커암 커버

라. 헤드, 피스톤링, 크랭크축

해설  ◑

55. 렌치작업으로서 안전상 올바른 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 볼트를 죌 때 큰힘이 필요하면 오픈렌       치를 2개 연결하거나 파이프를 연결해       서 사용한다.

나. 오픈렌치의 입이 너트의 치수보다 조       금 큰 것을 사용한다.

다. 오픈렌치 사용시 몸의 중심을 항상 옆       으로 한다.

라. 오픈렌치로 볼트를 죄고 풀 때 항상        작업자의 앞으로 당긴다.

해설  ◑

56. 산소용기 취급상의 주의사항에 대하여 틀린 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 산소를 사용한 후 용기가 비었을 때는       반드시 밸브를 잠궈 둘 것

나. 조정기에 항상 기름을 칠하여 밸브조       작에 만전을 기할 것

다. 밸브의 개폐는 조용히 할 것

라. 용기는 항상 40℃이하로 유지할 것

해설  ◑

57. 기계작업시의 일반적인 안전사항이 아닌 것은? <2002. 4.7. 검사 기능사>라

가. 주유시는 지정된 기름이외에 다른것은

사용하지말고 기계는 운전을  정지시킨다.

나. 고장의 수리, 청소 및 조정시에는 동력       을 끊고 다른 사람이 작동시키지 않도       록 표시해 둔다.

다. 운전중 기계로 부터 이탈할 때는 운전       을 정지시킨다.

라. 기계운전 중 정전이 발생됐을 때는 각       종 모타의 스위치를 켜둔다.

해설  ◑

58. 연료장치의 점검시 안전 및 유의사항이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 깨끗하고 먼지가 없는 곳에서 실시할 것

나. 기화기의 공전조정 나사는 세게 조인다.

다. 작업장 가까이에 소화기를 준비한다.

라. 기관의 회전부분에 손이나 옷이 닿지       않도록 한다.

해설  ◑

59. 정 작업시 주의할 사항이 아닌 것은?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 금속깎기를 할 때는 보안경을 착용한다.

나. 정의 날을 몸 안쪽으로 하고 해머로        타격한다.

다. 정의 생크나 해머에 오일이 묻지 않도       록 한다.

라. 보관시는 날이 부딪쳐서 무디어지지        않도록 한다.

해설  ◑

60. 보통 작업과 정밀 작업에서 조명은 몇 LUX이상 이어야 하는가?<2002. 4.7. 검사 기능사>나

가. 보통 작업 : 75 , 정밀 작업 : 150

나. 보통 작업 : 150 ,정밀 작업 : 300

다. 보통 작업 : 300 ,정밀 작업 : 500

라. 보통 작업 : 500 ,정밀 작업 : 700

해설  ◑

홍다현 법률학회

1. 평균 유효압력 P=4□f/□□, 행정 체적 100□의 4행정 기관에서 1회의 폭발로 몇□f.m의 일을 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 2                나. 20

다. 4                라. 40

2. 행정의 길이 200□인 가솔린 기관에서 피스톤의 평균속도를 5m/s라면, 크랭크축의 1분간 회전수는?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 75rpm           나. 150rpm

다. 750rpm          라. 1500rpm

3. 크랭크축 회전속도가 2200rpm이고 토크가 8.14□f-m일 때 축마력은 25PS이다. 토크는 일정하고 회전속도가 4400rpm이 되면 축마력은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 25PS            나. 50PS

다. 65PS            라. 100PS

4. 서로 물리고 있는 기어의 이 사이의 거리를 무엇이라 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 토(toe)           나. 플랭크

다. 피치             라. 백래시

5. 기동전동기의 전기자코일과 계자코일은 어떻게 연결되어 있는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 직, 병렬로 연결되어 있다.

나. 병렬로 연결되어 있다.

다. 직렬로 연결되어 있다.

라. 각각 단자에 연결되어 있다.

6. AC(교류)발전기에서 전류가 발생하는 곳은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 전기자

나. 스테이터

다. 로터

라. 브러시

7.  아래 그림에 표시된 X는 무엇을 나타내는 것인가?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

8. 자동차의 PCV (Positive Crankcase Ventila

-tion) 장치는 공해방지대책의 한 방법이다. 다음 중 무엇을 제거하기 위한 것인가?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 일산화 탄소(CO)

나. 이산화 탄소(CO□)

다. 아황산가스(SO□)

라. 블로우바이가스(Blow-by gas)

9. 다음 중 기동전동기의 회로시험과 관계없는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 저항 시험         나. 무부하 시험

다. 회전력 시험       라. 고부하 시험

10. 조향할 때 조향 방향쪽으로 작용하는 힘은?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 트러스트          나. 원심력

다. 코너링 포스       라. 슬립각

11. 다음 중 피드백(feed back) 캬브레터 방식의 엔진에 사용되지 않는 센서는?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 산소 센서

나. 냉각 수온 센서

다. 스로틀 포지션 센서

라. 크랭크 앵글 센서

12. 배기가스 재순환 장치의 설치목적에 적당한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. NOx 감소        나. CO 감소

다. HC 감소         라. 매연 감소

13. 동력 조향장치의 구성품이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 오일 펌프         나. 파워 실린더

다. 서지 탱크         라. 제어 밸브

14. 현가장치에서 스프링 시스템이 갖추어야 할 기능이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 승차감             나. 원심력 향상

다. 주행 안정성        라. 선회특성

15.  기관의 회전력을 액체 운동 에너지로 바꾸어 변속기에 동력을 전달하는 장치는?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 시동전동기         나. 토크컨버터

다. 토크렌치           라. 토크머신

16. 기관의 점화시기가 너무 늦을 경우 일어날 수 있는 현상은?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 기관의 동력증가

나. 연료소비량의 감소

다. 배기관에 다량의 카본퇴적

라. 기관의 수명연장

17. 점화회로에서 파워트랜지스터의 베이스를 차단하는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 다이오드           나. 제너다이오드

다. 콘덴서             라. ECU

18. 연료 여과기의 오버 플로우 밸브의 기능이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 연료여과기내의 압력이 규정 이상으로      상승되는 것을 방지한다.

나. 엘리먼트에 부하를 가하여 연료여과를      돕는다.

다. 연료의 송출압력이 규정 이상으로 상승      시 압송이 중지되어 소음이 발생되는       것을 방지한다.

라. 연료탱크내에서 발생된 기포를 자동적      으로 배출시키는 작용을 한다.

19. 디젤기관의 장점으로 맞는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 실린더 지름 크기에 제한이 적다.

나. 매연발생이 적다.

다. 기관의 최고속도가 높다.

라. 마력당 기관의 중량이 유리하다.

20. 공해방지장치의 하나인 활성탄 여과기에 관한 설명이다. 맞는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 흡기다기관과 3원 촉매기 사이에 설치       되어야 한다.

나. 에어클리너를 통과한 흡입공기를 다시       여과시켜 배기가스의 질을 향상시킨다.

다. 흡기를 여과시킬 때 특히 질소산화물       을 흡착한다.

라. 기관 정지상태에서 연료탱크 또는 흡       기다기관에서 증발한 연료가스를 흡착       하였다가 기관 작동중 다시 이를 방        출, 연소되게 한다.

21. 클러치에 대한 설명 중 부적당한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 페달의 유격은 클러치 미끄럼(Slip)을       방지하기 위하여 필요하다.

나. 페달의 리턴 스프링이 약하게 되면 클       러치차단 이 불량하게 된다.

다. 건식클러치에 있어서 디스크에 오일을       바르면 안된다

라. 페달과 상판과의 간격이 과소하면 클       러치 끊임이 나빠진다.

22. 주행 중 조향핸들이 한쪽으로 쏠리는 원인이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 조향핸들 축의 축방향 유격이 크다.

나. 좌우 타이어의 압력이 같지 않다.

다. 뒷차축이 차의 중심선에 대하여 직각        이 되지 않는다.

라. 앞차축 한쪽의 현가스프링이 절손되었다.

23. 기관의 진공시험을 하려고 한다. 이때 진공게이지의 호스는 일반적으로 어느 위치에 설치하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 배전기의 진공진각장치에 설치한다.

나. 점화플러그를 빼고 그 구멍에 설치한다.

다. 기화기의 아래부분이나 흡입 매니폴드       에 있는 진공구멍에 설치한다.

라. 흡입밸브에 설치한다.

24. 노즐 시험기로 측정할 수 없는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 분사압력          나. 분사량

다. 분사각도          라. 후적상태

25. 실린더의 안지름을 실린더 게이지로 측정해 보니 0.35mm의 마멸이 있었다. 적당한 보링 치수는 얼마로 해야 하는가? (단, STD는 78mm)<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 78.50 mm로 확대한다.

나. 78.75 mm로 확대한다.

다. 78.80 mm로 확대한다.

라. 78.90 mm로 확대한다.

26. 디젤기관에서 부하 변동에 따라 분사량의 증감을 자동적으로 조정하여 제어랙에 전달하는 장치는?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 플런저 펌프       나. 분사 노즐

다. 조속기            라. 분사 펌프

27. 400cd의 광원에서 2m 거리의 조도는?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 100 cd           나. 100 Lx

다. 200 Lx          라. 200 cd

28. 전동기의 기본원리는 어느 법칙에 해당되는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 플레밍의 왼손법칙

나. 렌쯔의 법칙

다. 오른나사의 법칙

라. 키르히호프의 법칙

29. 종감속 및 차동장치에서 링기어와 항상 같은 속도로 회전하는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 차동 사이드 기어

나. 액슬축

다. 차동 피니언 기어

라. 차동기 케이스

30. 다음 중 진공을 측정할 수 없는 곳은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 흡기다기관        나. 서어지탱크

다. 스로틀 바디       라. 배기다기관

31. 다음 중 냉각장치에서 과열의 원인이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 벨트 장력 과대

나. 냉각수의 부족

다. 팬 벨트의 마모

라. 냉각수 통로의 막힘

32. 자동차용 AC 발전기에 사용되는 일반적인 다이오드수는? (단, 여자 다이오드는 무시한다.)

<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 2 개             나. 3 개

다. 4 개             라. 6 개

33. 자동차가 고속으로 선회할 때 차체의 좌우 진동을 완화하는 기능을 하는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 타이로드

나. 토인

다. 겹판 스프링

라. 스테빌라이저

34.  자동변속기 유압제어회로에 작용하는 유압은 어디서 발생 되는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 토크 컨버터

나. 변속기내의 오일 펌프

다. 냉각수 수압

라. 유체 클러치

35. 자동차로 길이 400 m의 비탈길을 왕복하였다 올라가는데 3분, 내려오는데 1분 걸렸다고 하면 왕복의 평균속도는 몇 km/h인가?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 10 km/h         나. 11 km/h

다. 12 km/h         라. 13 km/h

36. 유체클러치에서 와류를 감소시키는 장치는 어느 것인가?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 커플링            나. 클러치

다. 가이드링          라. 베인

37. 다음 중 촉매 변화기의 효율을 높이기 위한 장치는?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 아이들 업장치

나. 2차 공기 공급장치

다. 배기가스 재순환 장치

라. O□센서

38. 스로틀 포지션 센서(TPS)의 설명 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 공기유량센서(AFS)고장시 TPS 신호        에 의해 분사량을 결정한다.

나. 자동 변속기에서는 변속시기를 결정해       주는 역할도 한다.

다.검출하는 전압의 범위는 약 0(V)       -12(V)까지 이다.

라. 가변저항기이고 스로틀 밸브의 개도량       을 검출한다.

39. 전자제어 차량의 연료펌프는 재 시동성을 향상시키기 위해 연료의 압력을 유지시켜주고 베이퍼록 현상을 방지시켜 준다. 이 역할을 하는 구성부품은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 첵 밸브(CHECK VALVE)

나. 프레쥬어레귤레이터(연료압력조절기)

다. 인펠러

라. 연료필터

40. 자동차의 삼원촉매장치에 관한 설명 중 옳은 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 배기가스 중의 일부를 흡기다기관으로       보내혼합기에 합류시키는 장치이다 .

나. 연료탱크에 생기는 증발가스를 처리하       기 위한 장치이다.

다. 크랭크실에 생기는 브로바이가스를 감       소하기 위한 장치이다.

라. 배기가스중의 유해가스를 정화시키기       위하여 설치한 장치이다.

41. 순방향으로 전류를 흐르게 하였을 때 빛이 발생되는 다이오드로서 자동차에서는 크랭크각센서, TDC센서, 조향휠 각도센서, 차고센서 등에 이용되는 다이오드는? (단, 크랭크각 센서, TDC 센서는 멜코시스템일 경우)<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 포토 다이오드     나. 발광 다이오드

다. 트랜지스터        라. 정류 다이오드

42. 다음 중 가속 페달에 의해 저항 변화가 일어나는 센서는?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 공기온도센서

나. 수온센서

다. 크랭크포지션센서

라. 스로틀 포지션센서

43. 전자제어 새시장치에 속하지 않는 장치는?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 종감속 장치

나. 자동 변속기

다. 차속감응형 조향장치

라. 차속감응형 4륜 조향장치

44. E.G.R(Exgaust Gas Recirculation) 밸브에 대한 설명 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>다

가. 배기가스 재순환 장치이다.

나. 연소실 온도를 낮추기위한 장치이다.

다. 증발가스를 포집하였다가 연소시키는       장치이다.

라. 질소산화물(NOX) 배출을 감소하기        위한 장치이다.

45. 피스톤링의 점검사항이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 절개부분의 틈새 점검

나. 링홈 틈새 점검

다. 링의 장력 점검

라. 링의 자유길이 점검

46. 자동차 승차정원 몇인 이상일 때 비상구를 설치하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 13인             나. 15인

다. 25인             라. 30인

47. 조향핸들의 회전각도와 조향바퀴의 조향각도와의 비율을 무엇이라 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 조향핸들의 유격

나. 최소 회전반경

다. 조향 안전 경사각도

라. 조향비

48. 자동차의 길이, 너비 및 높이 기준 중 길이에 있어서 화물 자동차 및 특수 자동차의 경우 몇m이내이어야 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 12               나. 13

다. 15               라. 16.7

49. 물품적재장치에 대한 안전기준으로 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 쓰레기 청소용자동차의 물품적재장치       는 덮개를 설치한 구조일 것

나. 사체·독극물 또는 위험물을 적재하는       장치는 차실과 완전히 격리되는 구조       일 것

다. 일반형 또는 덤프형 화물자동차의 적       재함은 위쪽이 개방된 구조일 것

라. 밴형 화물자동차의 승차장치와  물품       적재장치사이에는 차실과 완전히 격리       되는 구조로서 적하구는 위쪽에 설치       할 것

50. 속도제한장치를 설치하지 않아도 되는 자동차는?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 차량총중량 10톤이상인 고속시외버스

나. 차량총중량 10톤이상인 일반시외버스

다. 차량총중량 10톤이상인 전세버스

라. 차량총중량 16톤이상인 덤프형 화물자동차

51. 점화플러그 (plug) 청소기를 사용할 때 보안경을 사용하는 가장 큰 이유는?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 빛이 너무 세기 때문에

나. 빛이 너무 밝기 때문에

다. 빛이 자주 깜박거리기 때문에

라. 모래알이 눈에 들어가기 때문에

52. 오픈렌치를 사용시 바르지 못한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 오픈렌치와 너트의 크기가 맞지 않으        면 쐐기를 넣어 사용한다.

나. 오픈렌치를 해머대신에 써서는 안된다.

다. 오픈렌치에 파이프를 끼우든가 해머        로 두들겨서 사용하지 않는다.

라. 오픈렌치는 올바르게 끼우고 작업자        앞으로 잡아당겨 사용한다.

53. 드릴작업의 안전사항 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 장갑을 끼고 작업해야 한다.

나. 머리가 긴사람은 안전모를 쓴다.

다. 작업 중 쇠가루를 입으로 불어서는 안된다.

라. 공작물은 단단히 고정시켜 따라 돌지        않게 한다.

54. 앤빌(anvil)을 운반할 때의 안전사항 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 다른 사람과 협조하에 조심성 있게 운       반한다.

나. 운반차를 이용하는 것이 좋다.

다. 작업장에 내려 놓을 때에는 주의하여       조용히 놓는다.

라. 반드시 혼자 힘으로 운반한다.

55. 보호안경을 사용해야 할 작업중 가장 적당한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 마스터 실린더 분해결합

나. 클러치 떼어내기와 설치

다. 엔진의 분해결합

라. 축전지의 떼기와 설치

56. 차량 정비 작업시 안전사항으로 결여된 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 기관 운전시는 일산화탄소가 생성되므       로 환기장치를 해야 한다.

나. 헤드가스켓이 닿는 표면에는 와이어        브러시나 스크레이퍼로 큰압력을 가하       며 닦는다.

다. 점화 플러그의 청소시는 보안경을 쓰       는 것이 좋다.

라. 기관을 들어낼 때 체인 및 리프팅 브       라켓은 중심부에 튼튼히 걸어야 한다.

57. 안전장치 선정시 고려사항 중 맞지 않는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>라

가. 안전장치의 사용에 따라 방호가 완전       할 것

나. 안전장치의 기능 면에서 신뢰도가 클 것

다. 정기 점검시 이외에는 사람의 손으로       조정할  필요가 없을 것

라. 안전장치를 제거하거나 또는 기능의        정지를 용이하게 할 것

58. 차량의 기관정지 상태에서 점검할 수 없는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 실린더 헤드 볼트의 풀림

나. 클러치의 슬립

다. 오일의 사용여부

라. 냉각수량 부족여부

59. 연 100만 근로 시간당 몇 건의 재해가 발생했는가의 재해율 산출을 무엇이라 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능사>나

가. 연천인율          나. 도수율

다. 강도율            라. 천인율

60. 브레이크 드럼을 연삭할 때 전기가 정전 되었다. 가장 먼저 취해야 할 조치사항으로 올바른 것은?<2002. 4.7. 정비 기능사>가

가. 스위치를 끄고 전원의 메인 퓨즈를 확       인한다.

나. 스위치는 그대로 넣어 두고 정전원인       을 확인한다.

다. 작업하던 공작물을 탈거한다.

라. 연삭에 실패했으므로, 새것으로 교환       하고, 작업을 마무리 한다.

1. 4행정 가솔린기관에서 흡기행정 중에 흡입되는 신(新)기체의 양이 이론적인 값보다 감소되어 흡입되는 이유로  옳지 않은 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 흡,배기 밸브 개폐시기의 조정이 불완       전하다.

나. 흡,배기 밸브의 관성이 피스톤운동을       따르지 못한다.

다. 피스톤링 및 밸브 등에서 가스누설이       생긴다.

라. 흡기압력이 대기압보다 낮고 실린더벽       온도는 대기온도보다 높아 신기체가        팽창하여 밀도가 높아진다.

2. 행정이 150mm인 가솔린기관에서 피스톤의 평균속도를 5m/sec라면 기관은 매분 몇rpm이어야 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가.  500 rpm        나. 1000 rpm

다. 1500 rpm        라. 2000 rpm

3. 비중이 0.73인 가솔린 100cc를 완전연소 시키는데는 몇cm□의 공기가 필요한가? (단, 혼합비 14.8:1, 공기 비중량은 1.206kg/cm□ 이다.)<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 895.5            나. 8.96

다. 1.12             라. 0.89

4. 디젤기관의 연료 분사펌프에서 딜리버리 밸브의 작용이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 배럴안의 연료압력이 규정값에 달하면      연료를 분사 파이프로 압송한다.

나. 분사파이프에서 펌프로 연료가 역류하       는 것을 방지한다.

다. 분사노즐의 분사단절을 좋게하여 후적       현상을 방지한다.

라. 분사압력이 낮으면 딜리버리 밸브 홀       더의 스프링으로 조절한다.

5. 헤드 가스켓이 파손될 때 일어나는 현상중 해당되지 않는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 냉각수에 기포가 생긴다.

나. 방열기의 상부에 기름이 뜬다.

다. 압축압력이 저하되어 시동이 잘 안된다.

라. 연소실에 카본이 잘 부착되지 않는다.

6. LPG의 설명 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 발열량은 약12,000 kcal/kg 이다.

나. 기화된 상태에서는 공기보다 비중이 작다.

다. 옥탄가가 높아 노킹을 잘 일으키지 않는다.

라. 노말부탄과 프로판을 주성분으로 한 탄화        수소의 혼합물이다

7. 기관에서 산소센서를 설치하는 목적으로 가장 알맞은 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 정확한 공연비 제어를 위해서

나. 일시적인 인젝터의 작동 차단을 위해서

다. 연소실의 불완전 연소를 해소하기 위해서

라. 연료펌프의 작동압의 정확한 조정을        위해서

8. 유체커플링 방식 냉각팬에 가장 많이 사용하는 작동유는?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 실리콘오일        나. 냉동오일

다. 기어오일          라. 자동변속기오일

9. 자동차용 기관오일의 기본적인 역할을 설명한 것 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 마찰을 감소시켜 동력손실을 줄인다.

나. 연소가스의 blow-down 현상을 방지한다.

다. 마찰 운동부의 냉각작용을 한다.

라. 접촉부의 녹이나 부식을 방지한다.

10. 디젤기관에서 사용하는 연료의 저위발열량 10,000kcal/kg 제동 열효율이 35% 일 경우 연료소비율은 몇g/PS·h인가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 160.25           나. 172.45

다. 180.57           라. 195.36

11. 회전형 기관(rotary engine)을 왕복운동 피스톤식기관과 비교하여 그 특징을 열거한 것 중 틀린것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 회전운동을 하므로 진동이 없고 고속       회전이 용이하다

나. 회전력 변동과 소음이 적으며 NOx        발생이 적다.

다. 중량 및 체적이 적으며 기계적 손실이       적다.

라. 연소실 온도가 낮아 연료의 옥탄가가       높아야 한다.

12. 연료 분사장치에서 인젝터의 솔레노이드 코일에 전류가 통하는 시간으로 결정되는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 응답성            나. 분사량

다. 분사 압력         라. 흡인력

13. 배기가스 재순환장치는 배기가스 중 어떤가스를 제어하는 목적으로 사용되는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 일산화탄소(CO)

나. 탄화수소(HC)

다. 질소산화물(NOx)

라. 탄산가스(CO□)

14. L-제트로닉 가솔린 연료분사 장치에서 기본분사량의 결정은 무엇에 의해 결정되는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 냉각수 온도와 기관회전수

나. 흡입공기량과 스로틀밸브 개도

다. 흡입공기온도와 냉각수온도

라. 기관회전수와 흡입공기량

15. 배기장치에 의해 일어나는 엔진의 배압을 더 커지게 하는 가장 큰 원인은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 부식된 소음기

나. 오버사이즈의 소음기

다. 부식된 배기관

라. 오일과 탄소 알맹이로 막혀있는 소음기

16. 피스톤과 커넥팅로드를 연결하는 피스톤 핀의 고정방법이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 고정식            나. 반 부동식

다. 3/4 부동식       라. 전 부동식

17. 가솔린기관의 노크을 방지하는 대책과 거리가 먼 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 옥탄가가 높은 연료를 사용한다.

나. 화염전파시간을 길게 한다.

다. 냉각수 온도를 저하시킨다.

라. 연소실 내의 카본을 제거한다.

18. 전자제어 가솔린 기관의 연료펌프 내에 설치되며 기관이 정지하면 곧바로 닫혀 압력회로의 압력을 일정시간 동안 유지시키는 밸브는?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 체크밸브          나. 니들밸브

다. 릴리프밸브        라. 딜리버리 밸브

19. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 중위수            나. 비대칭도

다. 모우드(mode)     라. 첨도

20. 일정통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 비용구배(Cost slope)

나. 정상 소요시간(Normal duration)

다. 비용견적(Cost estimation)

라. 총비용(Total cost)

21. 서블릭(therblig)기호는 어떤 분석에 주로 이용되는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 연합작업분석      나. 공정분석

다. 동작분석          라. 작업분석

22. 관리도에서 점이 관리한계내에 있고 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점을 무엇이라 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 경향              나. 주기

다. 런                라. 산포

23. 모집단의 참값과 측정 데이터의 차를 무엇이라 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 오차              나. 신뢰성

다. 정밀도            라. 정확도

24. 준비작업시간이 5분, 정미작업시간이 20분, lot수 5, 주작업에 대한 여유율이 0.2라면 가공시간은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 150분            나. 145분

다. 125분            라. 105분

25. 종감속장치에서 구동피니언의 잇수가 6, 링기어의 잇수가 30이다. 추진축이 1000 rpm할때 왼쪽 바퀴가 180 rpm하였다. 이때 오른쪽 바퀴는 몇 rpm하는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 180              나. 200

다. 220              라. 400

26. 판스프링에서 아이(eye)의 중심거리를 무엇이라 하는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 새클(shackle)    나. 스팬(span)

다. 캠버(camber)    라. 닙(nip)

27. 주행저항 중 자동차 중량과 관계가 먼 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 공기저항          나. 구름저항

다. 구배저항          라. 가속저항

28. 승용차가 100km/h로 주행하기 위해 필요한 기관소요마력(PS)은?(단, 이때 전주행저항은 80kgf,동력전달효율은 75%)<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 약30             나. 약40

다. 약80             라. 약106

29. 공기브레이크에서 유압식 브레이크의 마스터실린더와 같은 기능을 하는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 브레이크밸브      나. 브레이크 쳄버

다. 퀵릴리즈밸브      라. 릴레이밸브

30. 제동장치 베이퍼록 현상의 원인이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 공기 브레이크의 과도한 사용

나. 드럼과 라이닝의 끌림에 의한 가열

다. 긴 비탈길에서 브레이크의 사용 빈도       가 많은 운전

라. 오일의 변질에 의한 비등점의 저하

31. 브레이크 페이드 현상이 일어났을 때의 응급처리방법으로 가장 적당한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 자동차의 주행속도를 조금 올려준다.

나. 자동차를 세우고 브레이크드럼 등의        열이 식도록 한다.

다. 브레이크를 자주 밟아 열을 발생시킨다.

라. 주차 브레이크를 주브레이크로 대신         사용한다.

32. 자동변속기 고장점검을 위한 스톨테스트(stalltest)에 대한 설명 중 가장 적절치 못한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 변속기 오일의 온도가 정상인 상태에       서 실시해야 한다.

나. 제동을 확실히 하는 등 안전사고에 주       의해야 한다.

다. 시험시간은 5초를 초과하지 말아야 한다.

라.완전제동상태에서스로틀밸브를 50%       정도로 열고 한다.

33. 전자제어 자동변속기에서 파워(power)모드를 선택했을 때 변속기의 작동을 바르게 설명한 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 오버 드라이브를 조기 작동시킨다.

나. 출발시 2단 출발하도록 한다.

다. 변속시점이 고정 되어진다.

라. 변속시점을 지연시켜 바퀴의 구동력을       증대시킨다.

34. 앞바퀴에 수직방향으로 작용하는 하중에 의한 앞차축의 휨을 방지하고 조향핸들의 조작을 가볍게 하기위하여 시행하는 앞바퀴의 정렬방식은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 캐스터            나. 토인

다. 캠버              라. 킹핀경사각

35. 제동장치 중 ABS(Anti-Lock Brake System)에 대한 설명 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 제동시 바퀴가 고정되는 현상을 방지       하여 준다.

나. 방향의 안정성 및 조종성의 확보가 가       능하다.

다. ABS가 없는 보통의 제동장치에 비하       여 미끄럼이 없는 제동효과를 얻을수       있다.

라. ABS가 고장이 발생할 경우 훼일세이      프 기능이 없는 단점이 있다.

36. 어떤 자동차의 축거가 2.4m, 조향각이 내측이 35도, 바깥쪽 30도이다. 이자동차의 최소 회전반경은 얼마인가? (단,바퀴의 접지면 중심과 킹핀과의 거리는 20cm)<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 4.1m            나. 4.3m

다. 4.8m            라. 5.0m

37. 정밀도 검사대상 기계, 기구가 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 제동력 시험기

나. 사이드슬립 측정기

다. 속도계 시험기

라. 엔진 성능 시험기

38. 주행 중 조향핸들이 한쪽으로 쏠리는 원인 중 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 조향핸들 축의 축방향 유격이 크다.

나. 앞차축 한쪽의 현가 스프링이 절손되       었다.

다. 뒤차축이 차의 중심선에 대하여 직각       이 아니다.

라. 타이어의 공기압력이 서로 다르다.

39. 앞바퀴의 사이드슬립량을 조정할 수 있는 부분의 명칭은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 스트럿 바         나. 타이로드

다. 어퍼 컨트롤 암    라. 킹핀

40. E.C.S(전자제어 현가장치)의 기능이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 주행 안정성 확보 및 승차감 향상

나. 급커브 또는 급회전시 원심력에 의한       차량의 기울어 짐 방지

다. 노면의 상태에 따라 차체높이 제어 가능

라. 쇽업쇼버의 감쇠력 변화는 불가하나        차고 조절가능

41. 클러치 디스크의 페이싱이 마모되면 클러치 페달의 유격은 어떻게 변화하는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 커진다.

나. 작아진다.

다. 변화없다.

라. 증가하거나 작아진다.

42. 변속기에 있는 싱크로메시기구가 작용하는 시기는?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 기어가 물릴 때

나. 기어 물림이 풀릴 때

다. 정지할 때

라. 고속에서

43. 주행 자동차의 클러치에 작용하는 면압이   50(kgf/cm□) 이고 클러치판의 외경이 30cm,   내경20cm인 경우 클러치의 전달 회전력은?    (단, 단판클러치이고, 마찰계수는 0.35)<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 218.8(kgf.cm)

나. 437.5(kgf.cm)

다. 525(kgf.cm)

라. 875(kgf.cm)

44. 라디에터 앞쪽 정면에 설치되고, 고온과 고압의 냉매가 응축점에서 냉각되어 고압의 액체상태가 되게하는 냉방장치의 부품은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 콘덴서

나. 리시버 드라이어

다. 에바퍼레이터

라. 블로워 유니트

45. 트랜지스터 점화장치 등에 사용되는 회로는?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 스위칭 증폭 회로

나. 정전압 회로

다. 변조 회로

라. AND회로

46. 점화코일의 성능 특성과 관계가 없는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 인덕턴스          나. 절연특성

다. 냉각특성          라. 온도특성

47. 총 배기량은 1500cc이고 회전저항이 6kgf·m인 기관의 플라이휠 기어 잇수가 120이다. 기동전동기 피니언 잇수가 12이면 필요로 하는 최소회전력은 몇 kgf·m인가?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 0.6              나. 1.0

다. 3.47             라. 25

48. 트랜지스터 전압 조정기는 기존의 접점식에 비해 여러 가지 장점이 있다. 이 중에서 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 스위칭 타임이 짧아 제어 공차가 적다.

나. 전자식 온도 보상이 가능하므로 제어        공차가 적다.

다. 스위칭 전류가 크기 때문에 레귤레이       터의 이용범위가 넓다.

라. 충격과 진동에 약하다.

49. 광도가 200cd 일 때 거리가 5m인 곳의 조도는 몇Lux 인가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 200              나. 40

다.  8                라. 549

50. 자동차 전기장치에 대한 설명으로서 틀린 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>나

가. 파워 윈도우 장치에서 윈도우의 상승        하강은 윈도우모터브러쉬의 극성 변        환에 의해 이루어진다.

나. 와이퍼 장치에서 자동 정위치 정지원       리는 정지위치에 있을 때 점화스위치       를 off시키는 방식이다

다. 와이퍼 장치에서 모터의 회전속도는 2       단계로 속도조절이 가능하다.

라. 간헐 와이퍼는 정해진 시간에 따라 와       이퍼장치가 on 과 off를 반복한다.

51. 그림과 같이 6V 전원에 1□ ,2□ ,3□ 의 저항이 병렬로 연결되었을 때 전류(I)는 몇 A인가?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가.  6               나. 10

다. 11               라. 12

52. 20℃ 에서 양호한 상태인 160AH 축전지는 40A의 전기를 얼마동안 발생시킬 수 있는가?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 4분              나. 15분

다. 60분             라. 240분

53. 승용차 보디의 구성 중 전면부 보디에 속하는 명칭은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 프론트 휠 하우스

나. 사이드 라커 패널

다. 센터 필러 포스트

라. 백패널 로어

54. 보디 수리에 사용되는 공구는 목적과 부위에 따라서 사용법이 달라지는데 절단용 기구가 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 에어 치즐(chisel)

나. 에어 쇼우(saw)

다. 플라즈마 절단기

라. 디스크 샌더

55. CO□가스 아크 용접 토치의 구조 중에서 용접용 와이어에 전류를 공급하여 주는 장치는?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 오리피스          나. 노즐

다. 콘텍트 팁         라. 스프링 라이너

56. 차체의 손상에 영향을 미치는 것이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 외력의 크기       나. 외력의 방향

다. 접촉하는 부위     라. 외력의 형상

57. 에어 스프레이 작업시 스프레이건의 조정이 필요치 않는 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 공기량            나. 도료 분출량

다. 도료의 색상       라. 패턴의 폭

58. 상도 도료에 대한 설명 중 잘못된 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>라

가. 보수 도장시 모든 메탈릭 칼라는 투명       작업을 필요로 한다.

나. 자동차에 사용되는 펄 칼라인 경우도       투명작업이 필요하다.

다. 최근 펄 칼라의 경우는 2코트 도장시       스템 뿐만 아니라 3코트 도장시스템으       로도 자동차에 적용되고 있다.

라. 모든 솔리드 칼라는 투명을 도장하지       않는 싱글 스테이지(S/S)로만 적용이       가능하다.

59. 다음은 색의 3요소에 대한 기술이다. 옳지 않은 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>가

가. 일반적으로 무채색과 유채색의 모든        색을 색의 3요소라고 한다.

나. 색상은 색을 구별하는 것으로 빨강,        파랑, 노랑등을 말한다.

다. 색의 밝고 어두운 정도를 명도라 하며       무채색과 유채색은 모두 명도를 가진다.

라. 색의 맑기를 말하며, 색의 선명도, 색        채의 강하고 약한 정도를 채도라 한다.

60. 도장 작업시에 페인트 도막을 너무 두껍게 올렸을때 나타날 수 있는 도장 문제점이 아닌 것은?<2002. 4.7. 정비 기능장>다

가. 오랜지 필

나. 주름 현상

다. 백화 현상

라. 핀홀 또는 솔벤트 퍼핑

◐ 정답표 ◐

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
라	나	라	라	라	나	가	가	나	다	라	나
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
다	라	라	다	나	가	다	가	다	다	가	다
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
다	나	가	나	가	가	나	라	라	다	라	나
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
라	가	나	라	나	가	나	가	가	다	가	라
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	나	다	라	가	라	다	라	다	라	가	다

1과목 :자동차 공학

1. 디스크 브레이크에 관한 설명으로 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 브레이크 페이드 현상이 드럼브레이크      보다 현저하게 높다.

나. 회전하는 디스크에 패드를 압착시키게      되어있다.

다. 대개의 경우 자기 작동 기구로 되어 있      지 않다.

라. 캘리퍼 실린더를 두고 있다.

2. 승용차용으로 적당하지 않는 무단변속기의형식은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 금속 벨트식

나. 금속 체인식

다. 트랙션 드라이브식

라. 유압 모터/펌프의 조합식

3. 엔진 회전속도가 2418rpm인 자동차의 변속비 및 종감속비 가 각각 2.5, 6.2일 때 오른쪽 바퀴의 회전속도가 186rpm이면 왼쪽 바퀴의 회전속도는 몇 rpm인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 126               나. 156

다. 252               라. 312

4. 순차분사방식의 인젝터 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 전원측 릴레이의 접속불량은 인젝터 구       동시간 부위의 전압에 턱이 생기게 한다.

나. 인젝터 4개 각각의 서지 전압은 인젝터      에서 ECU까지의 접속불량과 무관하다.

다. 인젝터 분사시간의 최소단위는 1ms이다.

라. 인젝터 1개의 접속불량은 해당 인젝터      구동전류에만 영향을 줄뿐 다른 인젝터      와는 상관이 없다.

5. Bosch 방식의 전자제어 가솔린 분사장치 중 흡입공기량을 간접 계측하는 방식은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. K-Jetronic        나. D-Jetronic

다. KE-Jetronic      라. L-Jetronic

6. ABS의 장점이라고 할 수 없는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 제동시 차체의 안정성을 확보한다.

나. 급제동시 조향성능 유지가 용이하다.

다. 제동압력을 크게 하여 노면과의 동적       마찰효과를 얻는다.

라. 제동거리의 단축 효과를 얻을 수도 있다.

7. 전자제어 엔진에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 흡기 온도센서 신호는 연료 증량시 보      정신호로 사용 된다.

나. 공회전 속도 제어를 위해 스텝모터를       사용하기도 한다.

다. 산소센서의 출력전압은 혼합기 농도에      따라 변화 하는데 희박할 때보다 농후      시 전압이 높다.

라. 점화시기는 점화 2차 코일의 전류를 크      랭크각 센서가 제어한다.

8. 배기다기관의 기능으로 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 각 실린더에서 배출된 연소가스를 모은다.

나. 배기 간섭을 최소화한다.

다. 열용량을 최대화한다.

라. 배압을 최소화한다.

9. 전자제어 엔진에서 흡입 공기 유량을 검출하는 방식에 속하지 않는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 열선식             나. 베인식

다. 칼만와류식         라. 스로틀식

10. 연료의 저위 발열량이 10400kcal이고, 연료 소비량이 160g/PS-h일 때, 이 엔진의 열효율은 약 몇%인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 38%              나. 39%

다. 40%              라. 41%

11. 자동차의 주행속도가 90□/h일 때 구동출력이 130PS라면 이 때의 구동력은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 390kgf            나. 290kgf

다. 190kgf            라. 490kgf

12. 자화된 철편에서 외부 자력을 제거한 후에도 자기가 잔류하는 현상을 무엇이라 하는가?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 자기 포화 현상

나. 자기 히스테리시스 현상

다. 자기 유도 현상

라. 전자 유도 현상

13. 발전기 조정기에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 발전기 조정기는 발전기 출력을 제어한다.

나. 발전기 조정기는 사용 발전기에 따라        직류발전기용과 교류 발전기용이 있다.

다. 직류 발전기 조정기는 전압 조정기, 전      류제한기로 구성된다.

라. 발전기 조정기는 제어 방식에 따라 접      점식, 카본 파일식, 트랜지스터식 등이      있다.

14. 클러치가 동력을 차단하여도 플라이휠과 같이 회전하는 부품은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 클러치판           나. 압력판

다. 변속기 입력축      라. 릴리스 포크

15. 자동변속기 오일의 요구조건이 아닌 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 기포가 발생하지 않을 것

나. 점도지수 변화가 클 것

다. 침전물 발생이 적을 것

라. 저온 유동성이 좋을 것

16. 디스크 브레이크의 특성이 아닌 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 고속에서 반복적으로 사용하여도 제동      력의 변화가 적다.

나. 부품의 평형이 좋고, 편제동 되는 경우      가 거의 없다.

다. 디스크에 물이 묻어도 제동력의 회복이      빠르다.

라. 디스크가 대기 중에 노출되어 회전하므      로 방열성은 좋으나 제동안정성이 떨어      진다.

17. 디젤 노크의 방지책으로 맞는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 실린더 내 온도를 낮춘다.

나. 압축비를 높인다.

다. 분사 초기에 연료 분사량을 증가시킨다.

라. 흡기압력을 낮춘다.

18. 자동차공학에서 사용하는 단위에 대한 설명이다. 맞는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 1PS는 75kgf·m/min의 일률이다.

나. 1HP는 33000ft·lb/min의 일률이다.

다. 1kW는 1000kgf·m/s의 일률이다.

라. 초속 1m/s는 시속 36km/h의 속도와      같다.

19. 발전기가 정지되거나 발생전압이 낮을 때 축전지에서 발전기로 전류가 역류되는 것을  방지하는 장치는?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 컷아웃 릴레이      나. 전류조정기

다. 콘덴서             라. 정류기

20. 드럼 브레이크 시스템에서 브레이크 회로의 잔압은 대략 어느 정도인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 0.1∼0.2bar       나. 0.4∼1.7bar

다. 2.5∼6.5bar       라. 6.5∼10bar

제2과목: 자동차정비

21. 다음의 배기가스 중에서 인체의 혈액속에 있는 헤모글로빈과의 결합성이 크기 때문에

수족마비, 정신 분열등을 일으키는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. CO                나. NOx

다. HC                라. H□

22. 차량 중량 3260 kgf의 자동차가 10°의 경사진 도로를 주행할 때의 전주행 저항은 약 얼마인가? 단, 구름저항 계수는 0.023이다.)<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 586 kgf            나. 641 kgf

다. 712 kgf            라. 826 kgf

23. 전자제어 기관에서 ECU에 기억된 결함코드를 읽기위해 자기진단(Self-Diagnosis)을 하고자 한다.틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 자기진단 터미널의 K단자에서 신호가       나온다.

나. 코드번호 확인을 위해 L-wire를 접지       시킨다.

다. 결함코드는 고장 순서대로 표출된다.

라. 엔진 key를 ON에 놓고 OBD램프를 관      찰했을때 결함코드가 없으면 잠시후        소등된다.

24. 다음은디젤기관의 발연한계(發煙限界:SMOKE

-LIMIT)조정 방법을 설명한 것이다. 이중    틀린것은? (단, 진공식 조속기 설치 기관임)<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 스프링 안내(스토퍼)의 고정 너트를 풀     고, 정지레버가 제어 래크에 가볍게 닿      도록 나사를 돌린다.

나. 스토퍼 나사를 돌린 후, 고정 너트를 고     정하고 제어 래크가 자유로이 움직이도      록 한다.

다. 제어래크(control rack)를 4/4부하 위치      로 한다.

라. 공전 조정 나사를 돌려  공전 속도를  높여 준다.

25. 클러치 접속시에 충격을 흡수하기 위해 설치된 스프링은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 쿠션 스프링        나. 토션 스프링

다. 막판 스프링        라. 리턴 스프링

26. 자동차로부터 배출되는 유해물질의 발생장소와 배출가스를 짝지은 것중 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 블로바이가스 -HC

나. 로커암커버 - NOx

다. 배기가스 -CO, HC, NOx

라. 연료탱크 -HC

27. 제동력을 더욱 크게 하여주는 배력장치의 작동 기본원리로 적합한 것은 어느 것인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 동력피스톤 좌, 우의 압력차가 커지면       제동력은 감소 한다.

나. 동일한 압력조건일 때 동력 피스톤의       단면적이 커지면 제동력은 커진다.

다. 일정한 단면적을 가진 진공식 배력장치     에서 흡기다기관의 압력이 높아질수록      제동력은 커진다.

라. 일정한 동력피스톤 단면적을 가진 공기      식배력장치에서 압축공기의 압력이 변      하여도 제동력은 변하지 않는다.

28. 다음 중 배출가스 제어의 목적으로 사용되지 않는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 제트 밸브(jet valve)

나. 대시포트(dash port)

다. EGR 밸브

라. 진공밸브(vacuum valve)

29. 차량의 정면에 설치된 에어백에 관한 내용으로서 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 전방에서 강한 충격력을 받으면 부풀어      오른다.

나. 부풀어 오른 에어백은 즉시 수축되면       안된다.

다. 차량의 측면, 후면 충돌시에는 작동하지      않는다.

라. 운전자의 머리부 충격을 완화시킨다.

30. 전자제어 가솔린 엔진에서 크랭킹은 되나 시동이 안되는 원인 중 맞지 않은 사항은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 파워트랜지스터(Power TR)의 결함

나. 발전기 다이오드의 결함

다. 점화 1차 코일의 단선

라. ECU의 결함

31. 유체클러치 오일의 구비조건이 아닌 것은 어느 것인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 점도가 클 것

나. 착화점이 높을 것

다. 내산성이 클 것

라. 비점이 높을 것

32. 사이드 슬립 시험기에서 지시값이 6이라면 주행1km에 대해 앞바퀴가 옆방향으로 얼마나 미끌리는가?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 6mm              나. 6cm

다. 6m                라. 6km

33. 전자제어 연료분사장치의 점화계통 회로와 거리가 먼 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 점화코일

나. 파워트랜지스터

다. 체크 밸브

라. 크랭크 앵글 센서

34. Pintle형 노즐의 직경이 1mm이고 니들 압력스프링장력이 0.8kgf이면 노즐의 폐압은 얼마 정도인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 0.8kgf/□           나. 8kgf/□

다. 90kgf/□           라. 102kgf/□

35. 인젝터의 점검방법이다. 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 인젝터의 정상온도를 측정한다.

나. 인젝터의 분사량을 측정한다.

다. 인젝터의 저항을 측정한다.

라. 인젝터의 작동음을 듣는다.

36. AC발전기의 다이오드가 하는 역할로 가장 적당한 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 교류를 정류하고 역류를 방지한다.

나. 전류를 조정하고 교류를 정류한다.

다. 여자전류를 조정하고 역류를 촉진한다.

라. 전압을 조정하고 교류를 증폭 정류한다.

37. 다음 그림은 전자제어 연료분사 차량 흡기다기관 압력센서(MAP센서)의 전압변동 파형을 이차트리거(1번 실린더 점화시점 기준)하여 나타낸 것이다. 설명이 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 급가속하면 파형이 내려간다.

나. 그림의 상태는 공회전 상태이다.

다. 키스위치만 ON한 상태에서는 파형이        올라간다.

라. 가속을 계속하고 있는 상태에서도 유사      한 높이에서 파형이 나온다.

38. 표준 내경이 78mm인 실린더에서 사용중인

실린더의 내경을 측정한 결과 0.32mm가 마모되었을 때 보링한 후 치수로 가장 적당한 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 78.25mm           나. 78.50mm

다. 78.75mm           라. 79.00mm

39. 자동차가 300m를 통과하는데 20초 걸렸다면 이 자동차의 속도는 얼마인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 54 km/h           나. 60 km/h

다. 80 km/h           라. 108km/h

40. 산소센서 출력값을 측정하는 방법 중 틀린 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 디지털 볼트메터로 측정한다.

나. 아날로그 볼트메터로 측정한다.

다. 오실로스코프로 측정한다.

라. 자기진단 장비로 측정한다.

제3과목: 내연기관

41. 탄소 1kgf가 완전 연소될 때 생성되는 이산화탄소의 양은 대략 몇 kgf인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 3.667             나. 4.667

다. 2.667             라. 1.667

42. 다음 중 가솔린 기관 연료의 구비조건이 아닌 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 발열량이 클 것

나. 기화성이 좋을 것

다. 점도가 클 것

라. 내폭성이 클 것

43. 디젤 사이클에서 열효율을 60%로 하기 위해서 압축비를 얼마로 하면 되는가?

(단, 체절비 □=1.8, 비열비 k=1.4로 한다.)<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 약 1.51           나. 약 6.49

다. 약13.71           라. 약 17.85

44. 4-피스톤형 내연기관에서 피스톤의 평균속도Vm을 바르게 표시한 것은? ((단, n:회전수(rpm), □:행정(m)이다.)<2002. 5..26 정비 산업기사>나

[eqn: 가. Vm = 2□n□ over 60 (m/s)]

[eqn: 나. Vm = 2n□ over 60 (m/s)]

[eqn: 다. Vm = n□ over 60 (m/s)]

[eqn: 라. Vm = pin□ over 60 (m/s)]

45. 기관의 기화기식 연료장치에서 혼합기의 양을 조절하는 것과 제일 관계가 깊은 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 스로틀(throttle)밸브의 개도

나. 쵸크(choke)밸브의 개도

다. 니들(needle)밸브의 크기

라. 메인노즐(main nozzle)의 구멍 크기

46. 밸브겹침(valve over lap)의 가장 큰 목적은 무엇을 하기 위해서 인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 밸브를 보호하기 위해서

나. 체적효율의 증가를 위해서

다. 연료 소비량을 적게하기 위해서

라. 압축비를 높이기 위해서

47. 다음의 디젤기관 연소실 중 복실식이 아닌 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 예연소실식         나. 와류실식

다. 공기실식           라. 직접분사실식

48. 비중이 0.8이고 저발열량이 10400 kcal/kg인 연료를 사용하여 15분간 시험하였더니 연료소비량이 4□이었다. 이 엔진의 연료 마력은 약 몇 ps인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 190               나. 200

다. 210               라. 220

49. 연소실내에 윤활유가 과대하게 유입되어 연료와 함께 연소할 경우의 배기가스 색으로 가장 적당한 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 녹색              나. 흑색

다. 백색               라. 황색

50. 다음 중 표면점화 기관이라 불리우는 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 스털링기관         나. 디젤기관

다. 소구기관           라. 가솔린기관

51. 소형 석유기관에 히트링(heat ring)을 장착하는 이유 중 가장 옳은 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. 연소효과를 높이기 위한 것

나. 시동이 용이하도록 한 것

다. 압축비를 높이기 위한 것

라. 시동용 가솔린을 쓰지 않게 하기 위한 것

52. 제동출력이 38.76kW, 실린더 안지름 80mm,

행정이 80mm, 도시평균유효압력 510kPa인 4행정 8실린더 가솔린기관이 4500rpm으로 회전 할 경우 기계효율은 몇% 인가?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 55                나. 59

다. 63                라. 67

53. 물1500kg을 30℃에서 100℃까지 온도를 올리는 데 필요한 열량은 얼마인가?

(단, 물의 비열 C=1kcl/kg℃이다.)<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 90,000 kcal      나. 100,000 kcal

다. 110,000 kcal     라. 105,000 kcal

54. 배기가스의 유해물질 중에 고압고온에 의해서 가장 쉽게 생성되는 물질은?<2002. 5..26 정비 산업기사>가

가. NOx              나. HC

다. CO               라. Pb(C□H5)□

55. 전자제어 디젤엔진(Electronic Controlled Disel)에서 컴퓨터(ECU)가 제어하는 것이 아닌 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>다

가. 연료분사량         나. 분사압력

다. 액셀개도(가속)     라. 분사시기

56. 어떤 4행정 사이클 기관의 밸브 개폐시기가

다음과 같을때, 흡기밸브가 열린기간은 얼마인가?(단, 흡기밸브 -열림:TDC 전15恩, 닫힘:BDC 후45恩 배기밸브 -열림:BDC 전45恩, 닫힘:TDC 후10恩)<2002. 5..26 정비 산업기사>라

가. 210恩             나. 220恩

다. 230恩             라. 240恩

57. 내연기관의 각사이클에서 공급열량과 최고압력을 일정하게 할 경우 열효율이 가장 높은 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가.오토사이클       나. 디젤사이클

다. 랭킨사이클         라. 사바테사이클

58. 로터리 기관에서 로터(rotor)는 왕복 기관에서 어느 부분에 해당되는가?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 실린더             나. 피스톤

다. 크랭크 암          라. 크랭크 샤프트

59. 디젤기관의 연료분사펌프 중 분사초기의 분사시기를 일정히 하고 분사말기를 변화시키는 리드형은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 역리드형           나. 정리드형

다. 양리드형           라. 변리드형

60. 다음 중에서 공기표준 브레이톤 사이클의구성요소가 아닌 것은?<2002. 5..26 정비 산업기사>나

가. 단열 압축 과정    나. 정적 가열 과정   다. 단열 팽창 과정   라. 정압 방열 과정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
가	라	가	라	나	다	라	다	라	가	가	나
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
다	나	나	라	나	나	가	나	가	나	다	라
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
가	나	나	라	나	나	가	다	다	라	가	가
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
가	다	가	나	가	다	다	나	가	나	라	다
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	다	가	다	라	가	다	라	나	나	나	나

◐ 정답표 ◐

1과목 : 자동차 공학

(2002.5.26시행 자동차 정비 산업기사

문제와 동일함으로 생략)

제 2과목: 자동차검사

21. 자동차 제원에서 대형 자동차 차량중량의 허용차는?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. 戎 100kgf        나. 戎 200kgf

다. 戎 3%            라. 戎 5%

22. 자동차의 속도계가 40km/h일 때 속도계 시험기의 속도는 45km/h를 지시할 경우 검사결과판정으로 맞는 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. 정오차 20.5%, 부적합

나. 정오차 14.5%, 적합

다. 부오차 12.5%, 부적합

라. 부오차 9.5%, 적합

23. 승차정원 16인 승합자동차의 차량중량 제작공차이다. 알맞은 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. ±40□f           나. ±60□f

다. ±100□f          라. ±200□f

24. 타이어의 마모상태는 타이어 접지부의 임의의 한점에서 몇 도가 되는 지점마다 접지부의 1/4, 3/4지점 주위에서 트레드홈 깊이를 측정하는가?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. 60도              나. 100도

다. 120도             라. 240도

25. 20000□를 가진 광원에서 10m 떨어진 위치에 있어서의 밝기는 몇□인가?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. 20                나. 200

다. 2000             라.200000

26. 경적소음 측정방법이다. 옳지 않은 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. 자동차의 원동기를 가동시키지 않은 정      차상태에서 5초동안 작동시켜 측정한다.

나. 자동차의 원동기를 가동시킨 정차상태      에서 5초동안 작동시켜 측정한다.

다. 2개이상의 경음기가 연동하여 음을 발      하는 경우에는 연동상태에서 측정한다.

라. 교류식 경음기인 경우에는 원동기회전      속도 3000± 100rpm 인 상태에서 측      정한다.

27. 기계,기구의 정밀도검사 기준 중 전조등 시험기의 광축편차는 어느 범위의 허용오차 이내이어야  하는가?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

[eqn: 가. ± 1 over 3 °]          [eqn: 나. ± 1 over 6 °]

[eqn: 다. ± 1 over 5 °]          [eqn: 라. ± 1 over 6 °]

28. 운행자동차의 최소회전반경 측정조건에 맞지 않은 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>가

가. 측정자동차는 적차상태 이어야 한다.

나. 측정자동차는 측정 전에 충분한 길들이      기 운전을 하여야 한다.

다. 측정자동차는 측정 전 조향륜 정렬을       점검하여 조정 한다.

라. 측정 장소는 평탄 수평하고 건조한 포      장도로 이어야 한다.

29. 구조변경검사 때  적용되는 제원 허용차이다,차량중량 허용차 중 바른 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>라

가. 경형 및 소형자동차 :±40□f

나. 중형 및 대형자동차 :±100□f

다. 중형자동차 :±60□f

라. 대형자동차 :±3%

30. 자동차의 제작승인시 배출가스를 측정하여 규제하기 위한 배기가스 측정방식으로 배기가스의 일부분을 포집하여 분석하는 방식인 CVS 희석방식을 이용하며 자동차의 주행곡선에 따라 Test mode가 분류된다. Test mode 중 과도기간 안정기간, 고온시험으로 나뉘어 측정하는 방법으로 우리 나라에서 채택하고 있는 Test mode가 맞는 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. FTP-72 테스트모드

나. FTP-75 테스트모드

다. ECE/EC 테스트모드

라. 고속도로 사이클 테스트모드

31. 자동차의 뒤오버행 기준이다. 바르지 않은 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. 축거의 1/2이하=일반자동차

나. 축거의 11/20이하=경형 및 소형자동차

다. 축거의 11/20이하=냉동탑으로 구조변      경한  화물자동차

라. 축거의 2/3이하=승합자동차 및 화물이          차체밖으로 나오게 할 우려가 없는 자동차

32. 자동차의 등화장치기준에 적합하지 않는 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. 모든 비상점멸등은 동시에 작동하는 구      조이어야 한다.

나. 어린이 운송용 승합자동차의 표시등에           서 적색표시등은 안쪽에, 황색표시등은         바깥쪽에 설치하되, 차량중 심선으로부         터 좌·우대칭이 되도록 설치하여야 한다.

다. 자동차의 앞면에는 적색등화, 반사기       또는 방향지시등과 혼동하기 쉬운 점멸      하는 등화를 설치하여서는 아니된다.

라. 방향지시등은 매분 60회이상 120회이      하의 일정한 주기로 점멸하거나 광도가      증감하는 구조여야 한다.

33. 2000년 3월에 신규제작 등록한 중간냉각기(Intercooler)설치 소형 화물자동차의 운행   차 매연배출 허용기준은?<2002. 5..26 검사 산업기사>가

가. 40% 이하         나. 35% 이하

다. 30% 이하         라. 25% 이하

34. 연료장치에 대한 안전기준 중 적합하지 아니한 것은 ?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. 연료탱크의 주입구는 배기관 끝으로부      터 30□이상 떨어져 있을 것

나. 연료탱크의 주입구는 노출된 전기단자      및 전기개폐기 로부터 20□ 이상 떨어      져 있을 것

다. 액화석유가스 용기 및 용기밸브등은 차      체의 최후단으로부터 50□이상 간격을      두고 설치할 것

라. 액화석유가스 용기 및 용기밸브등은 차      체의 최외측면 으로부터 20□ 이상의      간격을 두고 설치할 것

35.  속도계 시험기의 속도가 40km/h일 때 측정자동차 속도계의 합격범위로 적합한 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>다

가. 34.78∼44.44 km/h

나. 30∼55km/h

다. 36∼46km/h

라. 32.7∼42.78km/h

36. 2001.11.29제작되어 신규등록하고 운행되는

자동차의 전조등 등광색으로 적합한 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. 백색 또는 호박색

나. 백색

다. 백색 또는 담청색

라. 백색 또는 황색

37. 운행자동차의 최고속도가 80km/h 미만이고 차량 총중량이 차량중량의 1.5배 이하인 자동차의 제동능력으로 적합한 것은?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. 각축의 제동력의 합이 차량총중량의         50% 이상

나. 각축의 제동력의 합이 차량총중량의         40% 이상

다. 각축의 제동력의 합이 차량중량의           50% 이상

라. 각축의 제동력의 합이 차량중량의           40% 이상

38. 차량총중량이  2890kgf, 최대적재량이 1000kgf, 축간거리가 2,200mm인 소형 화물자동   차의 뒷오우버행의 안전기준은?<2002. 5..26 검사 산업기사>나

가. 1,110mm이하

나. 1,210mm이하

다. 1,310mm이하

라. 1,410mm이하

39. 어떤 카고트럭의 하대 내측길이가 8500□, 오   버행의 길이가 2250□인 자동차의 옵세트는?<2002. 5..26 검사 산업기사>라

가. 1600□            나. 1750□

다. 1900□            라. 2000□

40. 운행기록계를 설치해야 하는 자동차는?<2002. 5..26 검사 산업기사>라

가. 피견인 자동차

나. 긴급자동차

다. 최대적재량 5톤인 일반 화물자동차

라. 시내버스

제 3과목: 내연기관

(2002.5.26시행 자동차 정비 산업기사

문제와 동일함으로 생략)

◐ 정답표 ◐

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	다	다	나	나	나	가	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	가	다	다	나	나	나	라	라

1. 디젤기관에서 분사노즐의 작용은?

<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 고압의 공기를 연소실에 분사한다.

나. 고압의 연료를 연소실에 분사한다.

다. 연료의 분사시기를 조정한다.

라. 기관 회전속도에 따른 연료의 양을 조      정한다.

2. 피스톤의 형상에서 보스 방향을 단경으로 하는 타원형의 피스톤은?

<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 오토서믹 피스톤

나. 스플리트 피스톤

다. 캠연마 피스톤

라. 솔리드 피스톤

E1 : 1차 코일에 유도된 전압

E2 : 2차 코일에 유도된 전압

N1 : 1차 코일의 유효권수

N2 : 2차 코일의 유효권수

3. 점화코일에서 고전압을 얻도록 유도하는 공식으로 바른 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>가

가.[eqn: E2 = N2 OVER N1 E1]

나.[eqn: E2 = N1 OVER N2 E1]

다. E2 = N1×N2×E2

라. E2 = N2+(N2×E1)

4. 점화플러그가 자기청정온도 이상일 때 나타날 수 있는 현상은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 실화               나. 후화

다. 조기점화           라. 역화

5. 600□f의 물체를 20m 움직이는데 10초 걸렸다면 얼마의 일(□f·m)을한 것인가?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 10000              나. 12000

다. 120000             라. 900000

6. 내연기관의 압축압력의 단위로 쓰이는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. rpm                나. □f

다. ps                 라. □f/□□

7 배기가스 재순환장치(EGR)는 어느 것을 감소하기 위한 것인가?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. CO                나. HC

다. C                  라. NOx

8. 자동차가 주행하는 노면 중 30°의 언덕길은 몇 %의 언덕 길이라 하는가?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 0.5%              나. 30%

다. 58%               라. 88%

9. 유압 브레이크는 무슨 원리를 응용한 것인가?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 아르키메데스의 원리

나. 베르누이의 원리

다. 아인슈타인의 원리

라. 파스칼의 원리

10. 병렬 회로에서 R□= 1□, R□= 3□,

R□= 5□이면 합성저항은 얼마인가?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 1815□

나. 1523□

다.   98□

라.  915□

11. 축전지의설페이션(유화)의 원인이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 장기간 방전상태로 방치하였을 때

나. 전해액의 비중이 너무 높거나 낮을 때

다. 전해액에 불순물이 포함되어 있을 때

라. 과충전인 경우

12. 전자제어기관 연료 분사장치에서 흡기 다기관의 진공이 높을 때 연료 압력 조정기에 의해 조정되는 파이프 라인의 연료 압력은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 일정하다.

나. 높다.

다. 기준압 보다 낮아진다.

라. 기준압 보다 높아진다.

13.  전자제어 자동변속기에서 입력센서로 사용하지 않는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 스로틀 포지션 센서

나. 유온센서

다. 펄스 제너레이터

라. 압력센서

14. 전자제어식 연료 분사 장치의 주요 구성부품 중 흡입 공기량을 검출하는 장치는?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 연료 압력 조정기

나. ECU

다. 공기 유량 센서

라. 냉각수온 센서

15. 자동차용 대체에너지에 해당되지 않는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 알콜               나. 전기

다. 질소               라. 수소

16. 자동 차동제한장치의 장점이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 미끄러운 노면에서 출발이 용이하다.

나. 미끄럼이 방지되어 타이어의 수명을

연장할 수 있다.

다. 고속 직진 주행시 안전성이 양호하다.

라. 요철노면 주행시 후부 흔들림이 발생한다.

17. 다음 그림은 자동차 경고등에 주로 사용되는 비교기(Comparator)와 작동 트랜지스터를 나타낸 것이다. 바르게 설명한 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 비교기의 (-)측의 전위가 (+)측 보다 높      을때 작동하는 NPN형 트랜지스터이다.

나. 비교기의 (+)측의 전위가 (-)측보다 높          을때 트랜지스터의 베이스 전압은 0V이다.

다. Vcc측에 전압이 걸리면 비교기는 (+)측     에서 (-)측으로 전류가 흘러 트랜지스터     는 작동된다.

라. 비교기의 (+)측의 전위가 (-)측보다 높      을 때 트랜지스터의 콜랙터(C)에서 이      미터(E)로 전류가 흐른다.

18. 토크컨버터가 유체클러치로 변화하는 위치는?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 스톨 포인트

나. 스테이터 포인트

다. 클러치 포인트

라. 토크 포인트

19. 사다리꼴 조향기구(애커먼장토식)의 주요 기능은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 조향력을 증가시킨다.

나. 좌우 차륜의 조향각을 다르게 한다.

다. 좌우 차륜의 위치를 나란하게 변화시킨다.

라. 캠버의 변화를 보상한다.

20. 20□ 저항의 양끝에 전압을 가할 때 2A의 전류가 흐른다고 하면 이저항에 걸리는 전압은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 10V               나. 20V

다. 30V               라. 40V

21. 디젤 엔진의 예열장치에서 연소실내의 압축공기를 직접 예열하게 되는 형식을 무엇이라 하는가?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 흡기 가열식

나. 흡기 히터식

다. 예열 플러그식

라. 히터 레인지식

22. 다음은 전차륜 정렬에 관계되는 요소이다. 틀리는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 타이어의 이상마모 방지

나. 주행장치의 내구성 부여

다. 조향핸들의 복원성을 준다.

라. 조향방향의 안전성을 준다.

23. 후륜 구동장치에서 차동기어 케이스내에 오일량의 과다로 인하여 지장을 초래할 수 있는 현상은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 링기어와 피니온 기어의 물림이 나빠진다.

나. 오일이 브레이크 드럼내로 들어갈 수 있다.

다. 기어의 마멸을 촉진한다.

라. 스라스트 플러그의 효과가 약해진다.

24. 집광식 헤드라이트 테스터는 헤드라이트에서부터 얼마 떨어져서 측정하여야 하는가?<2002. 7.21 정비 기능사>가

가. 1m                나. 2m

다. 3m                라. 4m

25. 승용차 팬벨트 장력은 일반적으로 벨트 중심을 엄지 손가락으로 10kgf으로 눌렀을 때 몇 mm의 눌림이 있도록 조정하는 것이 가장 좋은가?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 1-4mm            나. 13 -20mm

다. 30 -35mm         라. 43 -47mm

26. 스프링 정수가 5kgf/mm의 코일을 1cm 압축하는데 필요한 힘은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 5kgf               나. 10kgf

다. 50kgf              라. 100kgf

27. 4실린더 4사이클 가솔린기관에서 그 점화순서가 1-3-4-2이다. 제1실린더가 동력행정을 할 때 다음 설명 중 옳은 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>가

가. 제2실린더는 배기행정을 한다.

나. 제3실린더는 흡기행정을 한다.

다. 제2실린더는 압축행정을 한다.

라. 제3실린더는 배기행정을 한다.

28. LPG 연료장치가 장착된 자동차의 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 점화시기는 가솔린차의 정규 위치보다      앞당길수 있다.

나. 가스누설 개소는 액체 패킹이나 LPG전     용 시일테이프(seal tape)로 막는다.

다. 가스압력은 최저 1kgf/cm2가 유지될 수     있도록 100%의 프로판으로 되어있는 연     료가 적당하다.

라. 점화플러그는 가솔린차에 비하여 장시     간 사용할 수 있다.

29. 다음 중 순방향으로 전류를 흐르게 하였을 때 빛이 발생 되는 다이오드는?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 제너 다이오드

나. 포토 다이오드

다. P.N접합 다이오드

라. 발광 다이오드

30. 다음 중 가솔린 기관의 점화지연에 속하지 않는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 전기적 지연

나. 발화늦음 지연

다. 화염전파 지연

라. 기계적 지연

31. 공기 브레이크에 해당하지 않는 부품은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 릴레이 밸브

나. 브레이크 밸브

다. 브레이크 챔버

라. 하이드로 에어백

32. 클러치 릴리이스 레버 상호간의 차이가 너무 심할때 일어나는 현상은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 클러치가 미끄러 진다.

나. 클러치 차단이 불량해진다.

다. 클러치판이 빨리 마모된다.

라. 클러치 페달 유격이 많아진다.

33. 다이얼 게이지로 축의 굽힘량을 측정했더니,지침의 흔들림 값이 0.39 mm 이었다. 굽힘량은 얼마인가?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 0.390 mm          나. 0.135 mm

다. 0.195 mm          라. 0.785 mm

34. 고장이 발생하여 변속기어가 이중으로 물린다. 무슨 장치 와 관련되어 있는가?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 록킹 볼 장치       나. 아웃 레버장치

다. 인터 록 장치      라. 시프트 포크장치

35. 자동변속기의 D나 R위치에서 기관의 최고 회전속도를 측정하여 변속기와 기관의 종합적인 성능을 시험하는 것을 무엇이라 하는가?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 로드 테스트(road test)

나. 스톨 테스트(stall test)

다. 유압 테스트(hydraulic test)

라. 지연시간 테스트(time lag test)

36. 전자제어 장치에서 점화시기에 변화를 주는 항목이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 냉각수 온도 센서

나. 엔진 회전수

다. 대기압 센서

라. 2차 코일 저항값

37. 전자제어기관의 공전속도 조절기구(IDLE SPEED ACTUATOR) 의 역할이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 대쉬 포트 작용(DASH-POT)

나. 공전시 엔진부하에 따른 엔진 회전수        보상

다. 냉간 운전시 냉각수 온도에 따라 공전     시 공기유량 조절

라. 공기 유량을 검출하여 컴퓨터로 전송한다.

38. 스로틀 밸브의 열림정도와 열림속도를 감지하는 센서는?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 차속 센서          나. 산소 센서

다. W.T.S             라. T.P.S

39. 배선 회로도에 표시된 0.85RW의 W는 무엇을 나타내는가?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 단면적             나. 바탕색

다. 줄색               라. 커넥터수

40. 자동차 에어컨의 순환과정 중 맞는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 압축기-건조기-응축기-팽창밸브-증발기

나. 압축기-팽창밸브-건조기-응축기-증발기

다. 압축기-응축기-건조기-팽창밸브-증발기

라. 압축기-건조기-팽창밸브-응축기-증발기

41. 전자제어 장치에서 ECU가 하는 일이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 연료 분사량을 결정한다.

나. 인젝터 분사시간을 제어한다.

다. 점화시기를 제어한다.

라. 배터리 전압을 충전한다.

42. 전자제어 파워스티어링(EPS)에 대한 설명이다. 틀린 사항은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 차량속도가 고속이 될수록 조향력이 커      진다.

나. 엔진 회전수에 따라 조향력을 변화시키      는 회전수 감응식이 있다.

다. 차속에따라 조향력을 변화시키는 차속      감응식이 있다

라. 고속시 스티어링 휠이 가벼울수록 좋다.

43. 트랜지스터 점화장치의 장점과 관계가 없는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 접점의 소손이나 채터링 현상이 없다.

나. 점화코일이 없어 구조가 비교적 간단하다.

다. 고속에서도 비교적 1차전류의 확립이 쉽다.

라. 저속, 고속성능의 탁월한 안정을 갖는다.

44. 전자제어 엔진에서 아이들 중 에어크리너 막힘이 발생하면 산소센서 출력전압은 순간적으로 어떻게 변하는가?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 출력전압이 감소한다.

나. 출력전압이 증가한다.

다. 출력전압의 변화가 없다.

라. 순간적으로 증가하다가 감소한다.

45. 조향 핸들의 유격이 크게 되는 원인과 거리가 먼 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 조향 기어의 백래시가 크다.

나. 조향 링키지의 접속부가 헐겁다.

다. 스테빌라이저의 접속부가 마모되었다.

라. 조향너클의 베어링이 마모되었다.

46. 자동차의 조향바퀴의 윤중의 합은 차량중량 및 차량총중 량의 각각에 대하여 몇% 이상이어야 하는가?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 16     나. 20     다. 30       라. 40

47. 자동차의 타이어 마모율 측정방법 중 틀린 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 타이어 접지부의 임의 한 점에서 120°     각도가 되는 지점마다 한다.

나. 접지부의 1 4또는 3 4 지점 주위의 트     레드홈 깊이를 측정한다.

다. 트레드 마모표시가 되어있는 경우에는     마모표시를 확인한다.

라. 각 측정점의 측정값 중 최대값을 트레     드 마모율로 한다.

48. 밴형 화물자동차의 차체 오버행(C/L)으로 가장 적당한 것은?(단, L:축간거리, C:오버행)<2002. 7.21 정비 기능사>라

가.[eqn: C OVER L × 1 OVER 2]            나.[eqn: C OVER L × 1 OVER 3]

다.[eqn: C OVER L × 3 OVER 4]             라.[eqn: C OVER L × 2 OVER 3]

49.  운행자동차 기준으로 최고속도가 80km/h이상인 자동차는 주 제동장치의 급 제동 정지거리는?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 5m이하            나. 14m이하

다. 22m이하           라. 28m이하

50. 번호등에 대한 설명중 맞지 않는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 등록번호판 숫자위의 조도는 어느 부분     에서도 8Lux 이상이어야 한다

나. 전조등·후미등·차폭등과 별도로 소등     할 수 없는 구조이어야 한다.

다. 등광색은 황색으로 한다.

라. 번호등의 바로 뒤쪽에서 광원이 직접       보이지 아니하는 구조이어야 한다.

51. 방독마스크를 착용하지 않아도 되는 곳은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 일산화탄소 발생 장소

나. 아황산가스 발생장소

다. 암모니아 발생장소

라. 산소 발생 장소

52. 클러치를 정비하여 설치한 후소음 검사를 할   때 자동차의 운전상태로 가장 적당한 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>다

가. 가속 운전시        나. 감속 운전시

다. 공전 운전시        라. 등속 운전시

53. 변속기 탈착작업을 할 때에 대한 것이다. 안전사항으로 가장 적합한 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 잭(jack)만을 견고하게 받힐 것

나. 자동차 밑에서 작업할 때에는 보안경을      쓸 것

다. 차체의 도장이 손상되지 않게 고무신을      신을 것

라. 엔진을 작동시키면서 변속기 설치 볼트      를 풀 것

54. 복스 렌치를 오픈엔드 렌치보다 더 사용하는 이유는?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 가볍다.

나. 값이 싸다.

다. 여러가지 크기의 보울트 너트에 사용할     수 있다.

라. 보울트 너트 주위를 완전히 싸게 되어     있어 사용중에 미끄러지지 않는다.

55. 해머 작업방법으로 안전상 가장 옳은 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 해머로 타격시에 처음과 마지막에 힘을      특히 많이 가해야 한다.

나. 타격가공 하려는 곳에 시선을 고정시킬것

다. 해머의 타격면에 기름을 발라서 사용하      는 것이 효과적이다.

라. 해머로 녹슨 것을 때릴 때에는 반드시      안전모를 쓸 것

56. 드릴링 머시인의 안전 작업은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 칩 제거는 기계를 회전시키면서 와이어     브러시로 한다.

나. 이동식 전기 드릴은 반드시 접지 시켜     야 한다.

다. 칩에 의하여 손에 부상을 입을 염려가     있으므로 장갑을 끼고 한다.

라. 테이블의 고정, 조정은 기계를 회전시킨     다음 한다.

57. 기계점검시 기계의 운전상태에서 해야 하는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 나사, 볼트, 너트의 풀림상태

나. 팬벨트의 장력상태

다. 급유상태

라. 클러치의 상태

58. 가스 용접기 사용시의 안전수칙 중 잘못된 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 산소 봄베 운반시는 충격을 주지 않도      록 한다.

나. 산소 봄베는 40℃ 이하의 그늘진 곳에     보관한다.

다. 산소 누설시는 비눗물로 검사한다.

라. 토치점화는 성냥불을 사용한다.

59. 안전한 작업을 하기 위하여 작업복장을 선정 할 때의 유의사항 중 맞지 않는 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>나

가. 화기사용 직장에서는 방염성, 불연성의      것을 사용하도록 한다.

나. 착용자의 취미, 기호 등을 감안하여 적      절한 스타일을 선정한다.

다. 작업복은 몸에 맞고 동작이 편하도록       제작한다.

라. 상의의 끝이나 바지자락등이 기계에 말      려 들어갈 위험이 없도록 한다.

60. 수공구 사용 시 일반적 유의사항 중 잘못된 것은?<2002. 7.21 정비 기능사>라

가. 수공구 사용 전 이상유무를 확인 후 사     용한다.

나. 작업자는 필요한 보호구를 착용 후 작     업한다.

다. 공구는 규정대로 사용해야 한다.

라. 공구는 치수만 일치되면 사용할 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
나	다	가	다	나	라	라	다	라	나	라	다
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
라	다	다	라	라	다	나	라	다	나	나	가
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
나	다	가	다	라	나	라	나	다	다	나	라
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
라	라	다	다	라	라	나	나	다	나	라	라
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	다	라	다	나	라	나	나	라	라	나	라

◐ 정답표 ◐

1. 기관 작동 중 냉각수의 온도가 83℃를 나타낼 때 절대 온도로 환산하면 몇 도인가?<2002. 7.21 검사 기능사>디

가. 563°K            나. 456°K

다. 356°K            라. 263°K

2. 조향휠이 1회전할 때 피트먼암이 36°회전하였다.이때 조향 기어비는?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 5:1                나. 10 :1

다. 15 :1              라. 20 :1

3. 호치키스 구동방식에서 차의 구동력전달은 다음 어떤 기구를 통하여 전달되는가?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 토크튜브           나. 가이드로드

다. 현가스프링         라. 토크로드

4. 기관의 회전이 3000rpm, 회전력이 5□f-m일 때 제동마력은 약 얼마인가?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 30PS              나. 21PS

다. 7.4PS              라. 3.3PS

5. 4행정 6실린더 기관의 제3실린더의 흡기 및 배기밸브가 모두 열려있다. 크랭크 축을 회전방향으로 120°회전  시켰을 때 압축 상사점에 가장 가까운 실린더는? (단, 점화순서는 1-5-3-6-2-4)<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 1실린더            나. 2실린더

다. 4실린더            라. 6실린더

6. 클러치판의 비틀림 코일스프링의 역할 중 가장 적당한 것 은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 클러치판의 파손방지

나. 클러치 스프링의 장력보완

다. 클러치면의 미끄럼 방지

라. 클러치 접속시 회전 충격흡수

7. 정지하고 있는 질량 2□의 물체에 1N의 힘이 작용하면 물체의 가속도는?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 0.5m/sec□         나. 1m/sec□

다. 2m/sec□           라. 5m/sec□

8. 클러치 페달의 자유간극은 어떻게 조정하는가?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 클러치 페달을 움직여서

나. 클러치 스프링의 장력을 조정하여서

다. 클러치 링키지 또는 릴리스실린더의 로      드를 움직여서

라. 클러치 페달의 리턴 스프링의 장력을       조정하여서

9. 인젝터에서 분사되는 연료분사량과 직접 관계되는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 인젝터 솔레노이드코일의 통전시간

나. 니들밸브의 유효행정

다. 인젝터 솔레노이드코일의 통전전류

라. 니들밸브의 직경

10. ABS장치에 대해서 잘못 설명된 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 전륜은 조향바퀴이므로 후륜에만 장착      이 가능하다.

나. 후륜의 조기고착에 의한 옆방향 미끄러      짐도 방지한다

다. 노면의 상태가 변화하여도 최대의 제동      효과를 얻기 위한 것이다.

라. 타이어의 미끄럼(slip)률이 마찰계수 최      고치를 초과하지 않도록 한다.

11. 온도에 따라 저항값 특성이 변화하는 반도체는?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 서미스터           나. 트랜지스터

다. 사이리스터         라. 제너다이오드

12. 전자제어기관의 특성이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 기관의 응답 및 주행성 향상

나. 기관 출력의 향상

다. CO, HC등의 배출가스 감소

라. 간단한 구조

13. 전자제어연료분사 가솔린 기관에서 연료압력조절기의 연료 압력 제어 방법은?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 흡기다기관의 진공을 이용하여 제어한다.

나. 연료펌프에서 흡입 압력을 이용하여 제      어한다.

다. 연료펌프에서 송출 압력을 이용하여 제      어한다.

라. 연료탱크 내의 압력을 이용하여 제어한다.

14. 자동변속기 장착 차량의 밋션 오일량의 측정방법은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 기관 정지시 측정한다.

나. 시동을 건 후 즉시 측정한다.

다. 시동을 건 후 시프트 레버를 움직여 각     레인지로 작동 후 중립이나 주차위치에     서 측정한다.

라. 색깔을 측정한다.

15. 전자제어 가솔린기관에 사용하는 DLI 장치의 단점은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 전파잡음 저감

나. 점화진각 범위 확대

다. 신뢰성 강화

라. 센서 추가 필요

16. 가솔린 엔진에 적합한 연료의 조건으로 틀린것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 발열량이 클 것

나. 불붙는 온도가 높을 것

다. 인체에 무해할 것

라. 취급이 간단할 것

17 . 자동차용 센서 중 압전소자를 이용하는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 스로틀포지션센서

나. 조향각센서

다. 맵센서

라. 차고센서

18. 전자제어 자동변속기에서 컴퓨터로 입력되는 사항이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 차속               나. 엔진 속도

다. 스로틀 위치        라. 유압

19. 다음은 점화플러그에 대한 설명이다. 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 전극 앞부분의 온도가 950℃ 이상 되면      자연발화 될 수 있다.

나. 전극부의 온도가 450℃ 이하가 되면 실      화가 발생한다.

다. 점화플러그의 열방출이 가장 큰 부분은      단자 부분이다

라. 전극의 온도가 400.600℃ 인 경우 전극      은 자기청정작용을 한다.

20. LP가스 자동차의 연료계통으로 맞는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 봄베→액송출밸브→베이퍼라이저→역류      차단밸브→ 믹서→ 실린더

나. 봄베→역류차단밸브→액송출밸브→베이       퍼라이저→ 믹서→ 실린더

다. 봄베→ 역류차단밸브→ 베이퍼라이저→      믹서→ 액송출밸브→ 실린더

라. 봄베→액송출밸브→역류차단밸브→베이      퍼라이저→ 믹서→ 실린더

21. 실린더 상부의 마모가 가장 크다. 이유로서 가장 타당한 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 크랭크축의 회전 방향이기 때문이다.

나. 피스톤헤드가 받는 압력이 가장 크므로     피스톤링과 실린더 벽과의 밀착력이 최     대가 되기 때문이다.

다. 피스톤의 열전도가 잘되기 때문이다.

라. 크랭크축이 순간적으로 정지되기 때문이다.

22. 다음은 앵글라이히 장치의 작용이다. 가장 옳은 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 제어 랙의 위치를 변경시켜 분사량을       적게 한다.

나. 동일한 제어 랙의 위치에서 기관의 흡      입공기에 알맞는 연료를 분사한다.

다. 제어 랙의 위치를 변경시켜 분사량을       크게 한다.

라. 막판의 위치를 조정하여 분사량을 알맞      게 한다.

23. 구동 피니언 잇수 7개, 링기어 잇수 49개인 경우 종감속비는 얼마인가?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 7                  나. 8

다. 9                  라. 10

24. 기계식 클러치에서 클러치가 미끄러지는 원인이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 클러치 페달의 유격이 작다.

나. 클러치 판에 오일이 묻어 있다.

다. 압력 스프링이 약하다.

라. 릴리스 레버가 마모 되었다.

25. 흡기다기관의 진공시험을 한 결과 진공계 눈금판에서 바늘이 20∼40cmHg 사이에서 정지 되어있다.가장 올바른 결과 분석은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 엔진이 정상일 때

나. 실린더벽이나 피스톤링이 마멸되었을 때

다. 밸브가 소손 되었을 때

라. 밸브 타이밍이 맞지 않을 때

26. 가솔린 연료 분사기(Injector)의  분사형태에서 순차분사는 어떤센서의 신호에 동기되어 분사하는가?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 산소센서

나. 에어플로워센서

다. 크랭크각센서

라. 맵센서

27. 윤활 장치내의 릴리프 밸브는 어떤 역할을 하는가?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 압력을 낮게 유지한다.

나. 과도한 압력 상승을 방지한다.

다. 불충분한 윤활을 방지한다.

라. 오일 순환을 적당하게 한다.

28. 디젤 연료의 착화성을 표시하는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 세탄가             나. 옥탄가

다. 부탄가             라. 이소옥탄가

29. 실린더 표준(S.T.D) 지름이 78mm인 기관을 보링하려고 실린더를 측정하였더니 최대 지름이 78.32mm로 나왔다. 보링값은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 0.25mm            나. 0.5mm

다. 0.75mm            라. 1.0mm

30. 다음 그림은 자기진단 출력단자에서의 전압변동을 시간대로 나타낸 것이다. 이 자기진단 출력이 10진법 2개 코드 방식이라면 맞는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

31. 희박한 혼합가스가 일반적으로 기관에 미치는 영향이다. 맞는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 기동이 쉽다.

나. 저속 및 공전이 원활하다.

다. 연소 속도가 빠르다.

라. 동력감소를 가져온다.

32. 커넥팅 로드(connecting rod) 대단부의 배빗메탈(babbitmetal)의 주재료는 어느 것인가?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 주석(Sn)             나. 안티몬(Sb)

다. 구리(Cu)             라. 납(Pb)

33. 조향핸들의 유격이 크게되는 원인이다. 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 볼 이음의 마멸

나. 타이로드의 휨

다. 조향너클의 헐거움

라. 앞바퀴 베어링의 마멸

34. 차동장치 링기어의 흔들림을 측정하는데 사용되는 것은 어느 것인가?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 디그니스 게이지

나. 다이얼게이지

다. 마이크로미터

라. 실린더게이지

35. 다음 중 전자제어 현가장치의 장점이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 고속 주행시 안전성이 있다.

나. 조향시 차체가 쏠리는 경우가 있다.

다. 승차감이 좋다.

라. 충격을 감소한다.

36. 교류발전기에서 축전지의 역류를 방지하는  컷아웃트 릴레이가 없는 이유로 가장 적합한 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 트랜지스터가 있기 때문이다.

나. 점화스위치가 있기 때문이다.

다. 실리콘 다이오드가 있기 때문이다.

라. 전압릴레이가 있기 때문이다.

37. 주행중인 차량에서 트램핑이 발생하는 원인이다.틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 앞 브레이크의 불평형

나. 바퀴의 불평형

다. 휠 허브의 불평형

라. 드래그링크의 불평형

38. 어떤 자동차의 축거가 3m 인 차를 왼쪽으로 완전히 꺾을 때 오른쪽 바퀴의 각도가 30°이고 왼쪽바퀴의 각도는 45°이다. 바퀴의 접지면 중심과 킹핀과의 거리가 20cm 일 때 최소회전반경은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 4.2 m            나. 4.4 m

다. 6m               라. 6.2 m

39. 자동변속기 오일의 색깔이 흑색일 경우 그 원인은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 불순물 혼입

나. 오일의 열화 및 클러치 디스크 마모

다. 불완전 연소

라. 에어 클리너 막힘

40. 자동변속기 차량의 스톨 시험(Stall Test) 방법을 설명 하였다. 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 선택레버를 D 혹은 R위치에서 한다.

나. 선택레버를 N 혹은 L위치에서 엔진속      도를 측정한다.

다. 트랜스액슬 온도가 정상 작동온도(70℃      -80℃)로 된 후 실시한다.

라. 시험중 차량의 앞,뒤에는 사람이 서있      지 않게 한다.

41. 다음 중 점화코일 1차 전류 제어방식이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 접점식             나. 트랜지스터식

다. CDI방식           라. 핫 와이어방식

42. 다이오드 중빛을 받으면 전기가 흐를 수 있는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 발광 다이오드      나. 제너 다이오드

다. 포토 다이오드      라. 다이오드

43. 수동 변속기 자동차에서 변속이 어려운 이유 중 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 클러치의 끊김 불량

나. 컨트롤 케이블의 조정불량

다. 기어 오일 과다 주입

라. 싱크로메시 기구의 불량

44. 전자제어 차량의 흡입 공기량 계측 방법으로 매스플로(mass flow) 방식과 스피드 덴시티(speed density) 방식이 있는데 다음 중 매스 플로 방식이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 맵센서식(MAP sensor type)

나. 핫필름식(hot film type)

다. 베인식(vane type)

라. 칼만와류식(kalman voltax type)

45. 다음은 간헐위치에서 와이퍼가 작동되지 않는 요인이다. 해당되지 않는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 간헐 와이퍼 릴레이가 고장이다.

나. 와이퍼의 장착 스프링 장력이 약하다.

다. 와이퍼 모터가 고장이다.

라. 와이어링 혹은 접지가 불량이다.

46. 주제동 장치의 제동력의 복원상태에 있어서 브레이크 페달을 놓았을때에 제동력이 몇 초 이내에 당해 축중의 20%이하로 감소되어야 하는가?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 3                 나. 4

다. 5                 라. 6

47. 공기식 주제동장치를 장착한 자동차의 제동장치를 시험시 제동 페달을 최대왕복거리까지 10초  간격으로 15회 반복 조작한 후 주제동장치의 제동효율 은 얼마 이상이어야 하는가?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 0.25              나. 0.30

다. 0.35              라. 0.40

48. 긴급자동차 중 경광등색이 적색 또는 황색이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 소방용 자동차

나. 수사기관의 자동차 중 범죄수사를 위하      여 사용되는 자동차

다. 교도소 또는 교도기관의 자동차 중 피      수용자의 호송 및 경비를 위한 자동차

라. 구급자동차

49. 다음 중 자동차의 최소회전반경시험시 시험조건이 아닌 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 자동차는 공차상태로 한다.

나. 시험 자동차는 시험전 브레이크 장치를      점검 조정 한다.

다. 시험 자동차는 시험전에 충분한 길들이      기 운전을 한다.

라. 시험도로는 평탄 수평하고 건조한 포장     도로이어야 한다.

50. 등화장치의 등광색으로 잘못된 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 차폭등의 등광색 : 백색·황색·호박색

나. 번호등 : 백색

다. 제동등·후미등 : 적색

라. 앞면안개등 : 적색 또는 황색

51. 다음은 작업 중 전기가 정전되었을 때 해야 할 일이다. 해당 없는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>가

가. 주위의 공구를 정리하고 스위치는 그대      로 둔다.

나. 기계의 스위치를 끊는다.

다. 경우에 따라서는 메인 스위치도 끊는다.

라. 절삭공구는 일감에서 떼어 낸다.

52. 다음 중 재해가 가장 많이 일어날 수 있는 작업은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 선반작업           나. 용접작업

다. 운반작업           라. 전기기계작업

53. 일반공구를 사용함에 있어 안전관리에 적합지 않은 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 작업특성에 맞는 공구를 선택하여 사용      할 것

나. 공구는 사용전에 점검하여 불안전한 공      구는 사용하지 말 것

다. 공구를 옆사람에게 넘겨줄때는 일의 능      률을 위하여 던져줄 것

라. 손이나 공구에 기름이 묻었을 때에는       완전히 닦은 후 사용할 것

54. 엔진을 운전상태로 점검해야 할 부분 중 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 클러치 상태

나. 섭동부와 이상 음향의 유무

다. 기어의 교합 상태

라. 안전장치와 동력전달장치의 볼트 이완  여부

55. 탭 작업시 주의 및 안전에 어긋나는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 공작물을 수평으로 놓고 작업한다.

나. 절삭제를 충분히 사용하며 작업한다.

다. 작업완료시는 피치 게이지로 점검한다.

라. 탭이 구멍에 들어가도록 압력을 가해야 한다.

56.  용접 작업할 때의 주의사항 중 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 피부의 노출을 없이한다.

나. 슬랙(slag)제거 때에는 보안경을 착용한다.

다. 가열된 용접봉 홀더는 물에 넣어 냉각      시킨다.

라. 우천시 옥외 작업을 금한다.

57. 연삭 작업 중 안전지침에 틀린 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>다

가. 안전커버를 떼고서 작업해서는 안된다.

나. 숫돌차를 고정하기 전에 균열이 있는지     확인한다.

다. 숫돌차의 회전은 규정을 정하여 가급적      빠르게 하여야 한다.

라. 플랜지가 숫돌차에 일정하게 밀착하도록

고정시킨다.

58. 아세틸렌은 최소 몇 기압 이상이면 폭발할  위험성이 있는가?<2002. 7.21 검사 기능사>나

가. 1기압 이상

나. 1.5기압 이상

다. 2.5기압 이상

라. 3.0기압 이상

59. 다음중 재해 발생 원인으로 가장 높은 비율을 차지하는 것은?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 사회적 환경

나. 불안전한 작업환경

다. 작업자의 성격적 결함

라. 작업자의 불안전한 행동

60. 다음은 공기 압축기의 안전장치이다. 배관 중간에 설치하여 규정 이상의 압력에 달하면 작동하여 배출시키는 장치는 무엇인가?<2002. 7.21 검사 기능사>라

가. 언로우더 밸브      나. 체크밸브

다. 압력계             라. 안전밸브

1. 삼원촉매 변환기에서 촉매작용을 하는 금속이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 산화알미늄         나. 백금

다. 로듐               라. 파라듐

2. 연료 분사장치의 노즐에서 성능 점검에 해당되지 않는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 관통(penetration)

나. 무화(atomization)

다. 해리(dissociation)

라. 분산(dissipation)

3. 디젤기관에서 조속기 작용이 둔하여 파상으로 변동하는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 헌팅(hunting)

나. 미스파이어(misfire)

다. 프리이그니션(preignition)

라. 디토레이션(detonation)

4. 라디에이터의 온도조절기에서 왁스실에 왁스를 넣어 온도가 높아지면 팽창축을 올려 열리는 식의 온도조절기는?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 벨로우즈형         나. 펠릿형

다. 바이패스형         라. 바이메탈형

5. 가솔린 기관에서 정상적인 연소시의 화염  전파속도는 몇 (m/sec)인가?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 2-１3              나. 20１30

다. 200 １ 300       라. 2000１3000

6. 무연 휘발유의 구비 조건으로 알맞는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 앤티 노크성이 작을 것

나. 발열량이 작을 것

다. 연소 퇴적물 발생이 적을 것

라. 내부식성이 적을 것

7. 디젤기관 직접 분사실식의 장점이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 구조가 간단하다.

나. 연소실 체적에 대한 표면적의 비가 작      기 때문에 냉각 손실이 적다.

다. 사용연료의 착화성에 민감하다.

라. 기동이 비교적 쉽고 예열플러그가 필요없다.

8. 압축비가 7인 가솔린기관에서 이론 열효율은?( 단, 동작 가스의 단열 지수는 1.4이다.)<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 38.6%            나. 54.1%

다. 62.4%            라. 67.6%

9. 가솔린 분사장치의 공기량 계량방식에서 칼만와류는 어느 계량방식에 속하는가?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 기계식 체적 유량 계량 방식

나. 베인식 질량 유량 계량 방식

다. 초음파식 체적 유량 인접 계량 방식

라. 열선식 질량 유량 계량방식

10. 연료의 저위발열량이 10500kcal/kg, 제동마력이 95PS, 제동열효율이 28%인 기관의 연료소비량은 몇kg/h 인가?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 18.4              나. 19.4

다. 20.4              라. 21.4

11. 피스톤 링의 3대 작용이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 기밀작용           나. 오일 제거작용

다. 열전도작용         라. 윤활작용

12. 전자제어 가솔린 분사기관의 연료펌프에 있는 첵밸브는 어떤 역할을 하는가?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 연료라인에 문제가 생겨 연료공급이 중      단되면 밸브를 열어 보충한다.

나. 연료의 공급량이 과다할 경우 연료를       차단하는 역할을 담당한다.

다. 압송이 정지될 때 연료가 리턴되는 것      을 방지한다.

라. 연료의 압력이 낮을 때 압력을 증가시킨다.

13. 유압이 규정보다 낮은 원인이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 오일팬의 오일량이 부족시

나. 오일점도 과대

다. 유압조절 밸브 스프링 장력 약화

라. 오일펌프의 마모시

14. 터보 차져는 디젤 차량의 엔진에 주로 사용되고 있는데 이것을 장착하는 주 목적은 무엇인가?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 배출가스중 NO의 생성을 억제하기위하여

나. 기관의 출력을 증대시키기 위하여

다. 압축압력 상승을 증대하기 위하여

라. 기관의 연소 소음을 줄이기 위하여

15. 전자제어 기관에서 에어 플로우 메타의 움직임양을 전압으로 바꾸어 컴퓨터로 보내는 부품은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 포텐시오 메터

나. 흡기온도 센서

다. 대기온도 센서

라. 스로틀포지션 센서

16. 기관의 회전속도가 3000 rpm 이고, 연소지연시간 이 1/900초라고 하면, 이 연소지연시간 동안에 크랭크축의 회전각도는 얼마인가?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 30°              나. 28°

다. 25°              라. 20°

17. LPG기관에서 베이퍼라이저가 하는 일이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 감압작용           나. 기화작용

다. 압력조절기능       라. 액화작용

18. 자동차 연료분사장치의 인젝터 제어방식으로 맞는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 전류 제어식        나. 전력 제어식

다. 저항 제어식        라. 기계 제어식

19. 공급자에 대한 보호와 구입자에 대한 보증의 정도를 규정해 두고 공급자의 요구와 구입자의 요구 양쪽을 만족하도록 하는 샘플링 검사방식은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 규준형 샘플링 검사

나. 조정형 샘플링 검사

다. 선별형 샘플링 검사

라. 연속생산형 샘플링 검사

20. 표는 어느 회사의 월별 판매실적을 나타낸 것이다.5개월 이동 평균법으로 6월의 수요를 예측하면?<2002. 7.21 정비기능장>라

월	1	2	3	4	5
판매량	100	110	120	130	140

가. 150               나. 140

다. 130               라. 120

21. u 관리도의 공식으로 가장 올바른 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

22. 도수분포표를 만드는 목적이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 데이터의 흩어진 모양을 알고 싶을 때

나. 많은 데이터로부터 평균치와 표준편차      를 구할 때

다. 원 데이터를 규격과 대조하고 싶을 때

라. 결과나 문제점에 대한 계통적 특성치를      구할 때

23. 설비의 구식화에 의한 열화는?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 상대적 열화

나. 경제적 열화

다. 기술적 열화

라. 절대적 열화

24. 모든작업을 기본동작으로 분해하고 각 기본동작에 대하여 성질과 조건에 따라 정해놓은 시간치를 적용하여 정미시간을 산정하는 방법은?<2002. 7.21 정비 기능장>가

가. PTS법            나. WS법

다. 스톱워치법        라. 실적기록법

25. 어떤 자동차의 기관 토크 14kgf.m, 총 감속비 4.0,전달 효율 0.9, 구동바퀴의 유효반경 0.3m 일 때 구동력은?

<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 50.4 kgf          나. 51.9 kgf

다. 168.0 kgf         라. 186.7 kgf

26. 정속주행장치의 주요 구성부품이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 차속 센서          나. ECU

다. 엑추에이터         라. 차고 센서

27. 저속시미(Shimmy) 현상의 원인이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 캐스터, 캠버, 토인의 조정이 불량하다.

나. 타이어가 이상마모 변형되었다.

다. 타이어의 공기압이 높다.

라. 조향링키지의 마모 또는 볼죠인트가 마      모 되었을 때

28. 제동장치에서 텐덤 마스터 실린더의 사용 목적은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 브레이크 라이닝의 마모를 적게한다.

나. 브레이크 오일의 소모를 줄일 수 있다.

다. 브레이크 드럼의 마모를 적게 한다.

라. 앞, 뒤바퀴의 브레이크 제동을 분리시      켜 제동안정을 얻게 한다.

29. 공기 브레이크에서 유압식 브레이크의 마스터실린더와 같은 기능을 하는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 브레이크 밸브

나. 브레이크 챔버

다. 퀵릴리즈 밸브

라. 릴레이 밸브

30. 브레이크장치 중 뒤쪽 유압회로의 중간에 설치되어 있으며 제동력이 증대하면 뒤쪽의 유압증가비율을 앞쪽보다 작게하여 뒤바퀴의 조기고착에 의한 조종 불안정을 방지 하기 위한 밸브는?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 프로포셔닝 밸브

나. 압력차 경고밸브

다. 미터링 밸브

라. 블리이더 밸브

31. 토우의 필요성이 아닌 것은? <2002. 7.21 정비기능장>가

가. 핸들을 돌렸을 때 복원력을 주는 역할      을 한다.

나. 앞바퀴를 평행하게 회전시킨다.

다. 바퀴가 옆방향으로 미끄러지는 것과 타      이어의 마모를 방지한다.

라. 조향링키지의 마모에 의해 토인 또는       토아웃이 되는 것을 방지한다.

32. 제동장치에서 마스터 백은 무엇을 이용하여브레이크에 배력작용을 하게 한 것인가?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 배기가스 압력 이용

나. 대기 압력만 이용

다. 흡기 다기관의 압력만 이용

라. 대기압과 흡기 다기관의 압력차 이용

33. 자동변속기의 거버너 압력을 가장 잘 설명한 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 자동차의 주행속도에 비례한다.

나. 자동차의 주행속도에 반비례한다.

다. 스로틀밸브 열림각도에 비례한다.

라. 스로틀밸브 열림각도에 반비례한다.

34. 공기타입의 전자제어 현가장치(ECS)에서 사용되는 센서와 관계가 없는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 차고 센서

나. 조향 휠 각도 센서

다. 오일압력 센서

라. 차속 센서

35. 수동변속기 차량과 비교할때 자동변속기 차량의 장점이 될 수 없는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 조작미숙으로 인해 시동이 꺼지는 경우      가 적다.

나. 기어변속조작을 하지 않기 때문에 운전      이 편리하다.

다. 동력이 오일을 매개로 전달되기 때문에      출발 및 가·감속이 원활하다.

라. 각부의 진동과 충격을 오일이 흡수해       주므로 최고 속도가 빠르고 연료소비량      이 적다.

36. 유체 클러치 오일의 구비조건이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 응고점이 낮을것

나. 점도가 낮을것

다. 착화점이 높을것

라. 윤활성이 낮을것

37. 변속기 내의 록킹 볼이 하는 역할이 아닌 것은?<<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 시프트 포크를 알맞는 위치에 고정한다.

나. 기어가 빠지는 것을 방지한다.

다. 시프트 레일을 알맞는 위치에 고정한다.

라. 기어가 2중으로 치합되는 것을 방지한다.

38. 클러치의 전달토크와 직접 관계가 없는 것은?<<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 클러치 스프링 장력

나. 마찰계수

다. 클러치판의 유효 반지름

라. 플라이휠의 크기

39. 조향핸들의 조작을 가볍게 하는 방법은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 타이어 공기압 낮춘다.

나. 캐스터를 규정보다 크게한다.

다. 저속으로 주행한다.

라. 조향기어비를 크게 한다.

40. 조향장치의 구비요건으로 부적당한 것은?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 조작이 가볍고 원활해야 한다.

나. 회전반경이 커야한다.

다. 주행 중 노면의 충격이 조향장치에 영      향을 미치지 않아야 한다.

라. 조향 중 차체나 새시 각 부에 무리한       힘이 작용되지 않아야 한다.

41. 드가르봉식 쇼버의 특징이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 구조가 복잡하고 피스톤이 1개 이다.

나. 실린더 내부의 압력이 약 30kgf/cm□          걸려있기 때문에 분해하는 것은 위험하다.

다. 실린더가 하나로 되어 있기 때문에 방      열효과가 좋다.

라. 오랫동안 작동을 반복해도 감쇠효과가      저하되지 않는다.

42. 기관의 회전수가 3000rpm이고, 제2속 변속비가 2:1, 최종감속비가 3:1인 자동차의 타이어 반지름이 50cm라 할 때 이 자동차의 속도는 몇 약 km/h인가?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 47                나. 60

다. 94                라. 141

43. 종감속 장치의 피니언 잇수 9, 링기어 잇수 63이다. 추진축이 2100rpm으로 회전하며 오른쪽바퀴는 180rpm으로 회전하고 있다. 이때 왼쪽바퀴의 회전수는 몇 rpm 인가?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 120               나. 180

다. 300               라. 420

44. 다음은 냉매 취급시의 안전 및 주의사항이다.적당하지 않는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 냉매를 다룰 때는 장갑 및 보안경을 착      용한다.

나. 냉매를 빨리 충진시키기 위하여

R-134a 용기를 60℃ 정도로 가열한다.

다. 냉매의 교환은 맑고 건조한 날에 행한다.

라. 냉매의 교환은 넓고 개방된 장소에서       행한다.

45. 배터리 및 발전기에 대한 설명 중 틀린 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 기관 정지시에는 배터리만 전기장치의      전원으로 사용한다.

나. 기관 시동시는 배터리만 시동모터와 점      화코일에 전원을 공급한다.

다. 차량전기 사용량이 발전기의 전원공급       량보다 많을 때는 배터리에서도 공급한다.

라. 기관 시동시 예열장치의 전원공급은 발     전기이다.

46. 전조등의 감광장치가 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 저항을 쓰는 방법

나. 이중 필라멘트를 쓰는 방법

다. 부등을 쓰는 방법

라. 굵은 배선을 쓰는 방법

47. 4기통 디젤기관에 저항이 0.5□인 예열플러그를 각기통에 병렬로 연결하였다. 이 기관에 설치된 예열 플러그의 합성저항은 몇□ 인가?(단, 기관의 전원은 24V 임)<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 0.13      나. 0.5     다. 2       라. 12

48. 배터리의 비중이 1.273 이며 이 때 전해액의 온도는 30℃이다. 표준상태(20℃)의 비중으로 환산하면 얼마인가?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 1.203     나. 1.266   다. 1.280   라. 1.283

49. 섭동식 기동전동기의 고장에서 클러치가 떨면서 시동 불량을 일으키는 원인과 가장 관계가 있는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 계자코일의 (+)쪽브러시 1개 단선

나. 계자코일의 (-)쪽 브러시 2개 단선

다. 마그넷 스위치의 (ST) 단자의 단선

라. 마그넷 스위치의 홀딩코일의 단선

50. 레귤레이터의 3유닛에 들지 않는 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 솔레노이드         나. 전압 조정기

다. 전류 조정기        라. 컷아웃 릴레이

51. 반도체의 특징이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 내부 전력손실이 적다.

나. 고유저항이 도체에 비하여 적다.

다. 온도가 상승하면 특성이 몹시 나빠진다.

라. 정격값을 넘으면 파괴되기 쉽다.

52. 점화장치에서 DLI(Distribution or less

Ignition : 무배전기 점화장치)의 특징을    설명한 것 중 옳은 것은?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 배전기식보다는 성능면에서 떨어진다.

나. 2차 전압의 손실을 최소화 할 수 있다.

다. 점화코일의 갯수를 줄일 수 있다.

라. 고속형 기관에는 불리하다.

53. 패널의 표면을 편평하고 매끄럽게 하는 공구로 각종 해머의 밑받침 역할을 하는 공구는?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 치즐              나. 돌리

다. 쇼오              라. 스푼

54. 스포트용접기를 사용하고자 한다. 이때 용접준비시 중요 사항이 아닌 것은?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 용접할 시간

나. 용접하려는 판의 두께

다. 용접 하려는 부분의 형상

라. 용접 부분의 판 표면 상태

55. 차체의 형상에서 모노코크 구조의 설명 중

틀린 것은?<2002. 7.21 정비기능장>라

가. 차체 무게가 가볍다

나. 차체 바닥면이 낮아지므로 실내 공간이      넓다.

다. 일체 구조로 되어 있어 충격 흡수의 효      과가 좋다.

라. 충돌시 손상상태가 간단하여 수리 복원      이 쉽다.

56. 자동차 차체 프레임의 파손 및 변형 원인과 가장 거리가 먼 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 극단적인 휨 모멘트의 발생

나. 충돌이나 전복 사고 발생

다. 장기간 방치로 인한 노후 발생

라. 부분적인 집중 하중으로 인한 발생

57. 우레탄 도료에 대한 설명 중 잘못된 것은?<2002. 7.21 정비기능장>나

가. 경화제와 주제가 분리되어 있는 2액형      도료이다.

나. 신차 라인에서 적용되는 도료에 비하여      가격이 저렴하고 도장 품질도 다소 떨      어지는 제품이다.

다. 래커 도료에 비하여 취급하기는 까다로     우나 내구성등 여러가지 물성이 래커에     비하여 우수하다.

라. 주제와 경화제를 혼합한 후 일정 시간       이 지나도록 사용하지 않으면 반응이       일어나 점도가 상승되어 사용이 불가능      해질 수 있다.

58. 표면이 평평하고 매끄럽지 않게 귤껍질처럼마무리되는 도막 결함은 어떠한 결함인가?<2002. 7.21 정비기능장>가

가. 오렌지 필(orange feel)

나. 흐름현상 (sagging 현상)

다. 웨이브 필(wave feel)

라. 크레타링 (cratering)

59. 도장할 수 있는 장소로 외부공기를 필터하여 공급하고, 내부의 도료 분진을 필터하여 배기시키는 장치와 열처리까지 가능한 설비는?<2002. 7.21 정비 기능장>가

가. 스프레이 부스

나. 드라이 오븐

다. 해바라기 열풍기

라. 적외선 건조기

60. 메탈릭 색상에서 색상을 밝게하고자 한다. 단지 스프레이 조건으로 색상을 밝게하고자 할 때 올바른 것은?<2002. 7.21 정비기능장>다

가. 이동속도를 천천히 한다.

나. 건의 거리를 가깝게 한다.

다. 공기압력을 높인다.

라. 토출량을 높인다

제 1과목 : 자동차 공학

1. 다음 중 잘못된 표현은?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 스테빌라이저는 자동차의 롤링을 방지      하는 역할을 한다.

나. 토션바 스프링을 사용하는 독립현가장      치의 차고조정은 일반적으로 앵커암 조      정나사로 조정한다.

다. 휠밸런스 조정이란 각 휠 사이의 중량      차를 적게 하는것을 말한다.

라. 휠 밸런스 조정은 림에 밸런스 웨이트      를 붙여서 조정한다.

2. 자동차용 점화코일에서 1차 코일의 권수는 250회이고, 2차 코일 권수는 30000회일 때 2차 코일에 유기되는 전압은 몇 V인가? (단, 1차 코일 유기전압은 250V이고, 축전지는 12V이다.)<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 25000            나. 30000

다. 35000            라. 40000

3. 노크 한계 이하에서 엔진의 압축비를 증가시키면 어떤 결과가 나타나는가?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 출력 증가, 연료소비량 증가

나. 출력 감소, 연료소비량 감소

다. 출력 감소, 연료소비량 증가

라. 출력 증가, 연료소비량 감소

4. 브레이크 계통의 고무 제품은 무엇으로 세척하는 것이 좋은가?<2002. 8.11 검사산업기사> 라

가. 휘발유             나. 경유

다. 등유               라. 알콜

5. 브레이크 장치의 파이프는 주로 무엇으로 만들어 졌는가?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 강                 나. 플라스틱

다. 주철     라. 구리

6. 일체 차축 현가방식의 특징이 아닌 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 선회시 차체의 기울기가 적다.

나. 승차감이 좋지 못하다.

다. 구조가 간단하다.

라. 로드홀딩(road holding)이 우수하다.

7. NPN형 트랜지스터에서 접지되는 단자는?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 이미터

나. 베이스

다. 트랜지스터 몸체

라. 컬렉터

8. 체적이 5m□일때 1기압인 공기의 압력이 수은주 450□Hg이라면 체적은 얼마인가?

(단, 온도의 변화는 없는것으로 한다.)<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 8.4m□           나. 6.5m□

다. 8.05m□         라. 9.5m□

9. ECU의 신호를 받아 점화 1차 전류를 단속하는 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. TDC 센서

나. 차속 센서

다. 파워 TR

라. 스로틀 포지션 센서

10. 전자제어 가솔린 기관의 연료펌프에서 릴리프밸브의 역할은 무엇인가?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 밸브를 닫아 연료의 리턴을 방지한다.

나. 연료의 압력이 낮을 때 밸브가 열려 연      료의 압력을 높여준다.

다. 베이퍼록을 방지한다.

라. 과대한 연료의 압력이 걸릴 때 밸브를      열어 압력 상승을 방지한다.

11. 자동차 배출가스 중 가장 유해한 물질은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 질소               나. 수증기

다. 이산화탄소         라. 일산화탄소

12. 전자제어 자동변속기 차량에서 스로틀 포지션센서의 출력이 80%밖에 나오지 않는다면 다음 중 어느 시스템의 작동이 않되는가?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 오버드라이브

나. 2속으로 변속불가

다. 3속에서 4속으로 변속불가

라. 킥다운

13. 전자제어 에어컨에서 자동차의 실내온도와 외부온도 그리고 증발기의 온도를 감지하기 위하여 쓰이는 센서의 종류는 무엇인가?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 서미스터           나. 포텐쇼미터

다. 다이오드           라. 솔레노이드

14. 유체 클러치와 마찰 클러치의 차이점에 대한 설명중 틀린 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 유체 클러치는 마찰 클러치에 비해 동      력 전달이 매끄럽다.

나. 마찰 클러치는 유체 클러치에 비해 동      력 전달이 확실하다.

다. 유체 클러치는 마찰 클러치에 비해 동      력 전달효율이 낮다.

라. 마찰 클러치에는 비틀림 코일 스프링이      설치되어, 유체 클러치보다 비틀림 진      동을 잘 흡수한다.

15. 디젤기관의 연소실 형식 중 와류실식의 장점이 아닌 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 연료 소비율이 예연소실식에 비해 낮다.

나. 핀틀 노즐을 사용하므로 고장 빈도가 낮다.

다. 직접 분사식에 비해 연료 소비율이 높다.

라. 고속에서의 특성이 우수하다.

16. 내연기관의 열역학적 사이클에 의한 분류 중 디젤 엔진에 사용되는 사이클은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 정적 사이클       나. 복합 사이클

다. 정압 사이클       라. 카르노 사이클

17. 전자제어 디젤 분사장치의 장점에 속하지 않는 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 분사펌프 설치 공간 유리

나. 자동차의 다른 전자제어 시스템과 연결      하여 사용가능

다. 자동차의 주행성능 향상

라. 디젤 분사펌프의 생산비 절감

18. 자동변속기 오일의 구비 조건이 아닌 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 유성이 좋을 것

나. 내산성이 작을 것

다. 점도가 적당할 것

라. 비중이 클 것

19. 자동차의 바퀴에 캠버를 두는 이유로 가장 타당한 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 회전했을 때 직진방향의 직진성을 주기      위해

나. 자동차의 하중으로 인한 앞차축의 휨을

방지하기 위해

다. 조향 바퀴에 방향성을 주기 위해

라. 앞바퀴를 평행하게 회전시키기 위해

20. 사고후에 측정한 제동궤적(skid mark)은 48m였다.브레이크 시스템, 타이어 그리고 노면의 상태를 고려하여 추정 할 경우, 사고 당시의 제동감속도는 6m/s□이다. 이와 같은 조건으로부터 제동시 주행속도는?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 144km/h          나. 43.2km/h

다. 86.4km/h         라.57.6km/h

제 2과목: 자동차검사

21.고압가스를 운반하는 자동차의 고압가스  운송용기는 그 용기의 뒤쪽 끝이 차체의 뒷 범퍼 안쪽으로 얼마이상의 간격을 두고 설치하여야 하는가?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 30cm             나. 25cm

다. 20cm             라. 15cm

22. 자동차의 앞바퀴를 0.5m 올렸을 때 후 축중이 45□f가 증가했다. 중심높이는?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 0.18m            나. 0.34m

다. 0.87m            라. 1.52m

23. 자동차 정기 검사 시 동일성 확인에 해당되는 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 차축의 휨

나. 차대의 변형

다. 등록번호판의 망실

라. 후부안전판의 손상

24. 운행중인 자동차 전조등의 광도 및 광축 측정조건 중 틀린것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 자동차는 예비운전이 되어 있는 공차상태     에 운전자 1인이 승차한 상태로 한다.

나. 자동차의 축전지는 충전한 상태로 한다.

다. 자동차의 원동기는 공회전 상태로 한다.

라. 4등식 전조등의 경우 측정하지 아니하      는 등화는 빛을 차단하지 않은 상태로      한다.

25. 제동 초속도 70□/h인 소형 승용차에 제동을 걸기 위해 공주한 시간이 0.2초라면 공주거리는?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 2.7m             나. 3.0m

다. 3.2m             라. 3.9m

26. 공차시 전륜하중과 후륜하중이 각각 2000kgf,3000kgf, 적재시 전륜하중과 후륜하중이 각각 2500kgf, 4000kgf인 경우, 공차시와 적재시의 전륜하중 분포율은?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 30%, 50%        나. 30%, 27%

다. 40%, 38%        라. 50%, 46%

27. 자동차안전기준에 관한 규칙에서 정하고 있는 어린이용 좌석의 크기는?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 가로·세로 각각 20cm 이상

나. 가로·세로 각각 27cm 이상

다. 가로·세로 각각 32cm 이상

라. 가로·세로 각각 40cm 이상

28. 다음 검사장비 중 정밀도 검사를 받지 않아도되는 기계 장치는?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 가스누출감지기     나. 제동시험기

다. 사이드슬립측정기   라. 전조등시험기

29. 전조등의 설치높이가 지상 1.2m일 때 전방 10m위치에서 하향 진폭을 측정한 결과 25□ 였다.얼마의 범위내에 있으면 안전기준에 접합한지 여부의 계산과 판정이 바르게 된 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 12□(부적합)       나. 25□(부적합)

다. 25□(적합)         라. 36□(적합)

30. 운행 자동차의 주제동장치의 제동능력 판정기준중 틀린것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 기타 자동차는 각축 제동력의 합이 차      량중량의 50%이상

나. 최고속도가 80□/h 이상이고, 차량 총      중량이 차량 중량의 1.2배 이하인 자동      차는 각축 제동력의 합이 차량 총 중량      의 50% 이상

다. 최고속도가  80□/h미만이고, 차량 총      중량이 차량중량의 1.5배 이하인 자동      차는 각축 제동력의 합이 차량총중량의      40% 이상

라. 최고속도가 80□/h 미만이고, 차량총      중량이 차량중량의 1.7배 이하인 자동      차는 각축 제동력의 합이 차량중량의       40% 이상

31. 자동차의 앞면 창유리에 설치하는 창닦이기의 기준 중 적합하지 않은 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 작동주기의 종류는 2가지 이상일 것

나. 최저 작동주기는 매분당 15회 이상이      고, 다른 하나의 작동주기는 매분당 45      회 이상일 것

다. 최고 작동주기와 다른 하나의 작동주기      의 차이는 매분당 15회 이상일 것

라. 작동을 정지시킨 경우 자동적으로 최초      의 위치로 복귀되는 구조일 것

32. 운행자동차 관성제동장치의 제동력 측정방법 중 틀린 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 측정 자동차는 주행과 제동을 3∼4회      반복하여 예열 시킨다.

나. 급제동시 제동 초속도는 통상 □3km/h      의 오차를 허용할 수 있다.

다. 제동초속도는 측정 자동차의 주제동 장       치가 작동하는 시점에서 측정되어야 한다.

라. 급제동 시작시의 측정 자동차의 기어       위치는 제동 초 속도에 필요한 통상적      인 위치에 있어야 한다.

33. 배기가스 분석법 중 CLD법은 어떤 것을  말하는가?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 비분산 적외선 분석법

나. 화학 발광법

다. 수소이온 화염법

라. 적외선법

34. 최고속도 80km/h, 차량 총중량 2185kgf 이고 공차시 전축중 380kgf, 후축중 1480kgf, 전제동력 230kgf, 후제동력 890kgf일 때 제동력의 합에 대한 적합여부 판정이다. 옳은 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 40%이하 이므로 적합

나. 50%이상 이므로 적합

다. 50%이하 이므로 적합

라. 60%이상 이므로 부적합

35. 자동차의 방향지시기가 13초 동안에 15회

점멸 하였다면 분당 점멸회수는 약 얼마인가?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 약16회            나. 약52회

다. 약56회            라. 약69회

36. 기관의 출력이 150ps인 기관의 24시간 운전시연료소모량이 750□ 이었다. 이 기관의 10시간운전시 연료 소비 중량은 얼마인가?(단, 연료의 비중은 0.76)<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 237.5kgf          나. 257.5kgf

다. 275.5kgf          라. 312.5kgf

37. 자동차의 속도계오차 측정조건으로 옳지 않는 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 자동차는 공차 상태에서 운전자 1인이      승차한 상태로 한다.

나. 속도계 시험기 지침의 진동은 □1km/h      이하 이어야 한다.

다. 타이어 공기압은 표준 공기압으로 한다.

라. 자동차의 바퀴는 흙 등의 이물질을 제      거한 상태로 한다.

38. 운행 자동차의 주제동 장치는 좌우바퀴에 작용하는 제동력의 차가 당해 축중의 몇 % 이하이어야 하는가?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 8%               나. 20%

다. 50%              라. 60%

39. 정지가동상태의 매연측정을 위하여 급가속시 가속페달은 밟을 때부터 놓을 때까지의 소요시간은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 1초이내           나. 2초이내

다. 3초이내           라. 4초이내

40. 매연측정기 채취부 길이는 얼마인가?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 1□0.1m           나. 3□0.1m

다. 5□0.1m           라. 10□0.1m

제 3과목: 내연기관

41. 가솔린 직접분사식 엔진인 GDI 엔진의 특징이라고 볼 수 없는 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 희박한 공연비(25∼40:1)에서도 연소       가 가능하다.

나. 연료가 회전하면서 분사되는 고압 스월      인젝터를 사용한다.

다. 흡, 배기 캠축 구동 시 소음을 줄이기      위해 기어 내부에 스프링이 장착된 이      중기어를 사용한다.

라. 연료는 고압으로 흡기밸브 입구에서 분      사시켜 준다.

42. 소구(Hot-Bulb)기관의 점화방식은 어느 것인가?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 불꽃 점화          나. 압축 점화

다. 표면 점화          라. 방전 점화

43. 기관의 흡기계통에서 충진효율을 향상시키기 위한 설명으로서 잘못된 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 흡기온도가 상승하지 않도록 흡기구를      엔진룸밖에 설치한다.

나. 흡배기 밸브 저항을 저감하기 위하여       다밸브화 한다.

다. 흡배기 밸브 저항을 저감하기 위하여        구부림 반경을 크게 한다.

라. 흡기 매니폴드의 길이를 저속에서는 짧      게 한다.

44. 과급장치를 사용할 때 가장 크게 개선되는 효율은?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 충진효율           나. 기계효율

다. 전달효율           라. 연소효율

45. 프로니 브레이크를 사용하여 디젤기관의 동력을 시험하였더니 기관의 회전속도가 2400rpm에서 저울의 계량이 250kgf 이었다. 이때 기관의 제동마력은? (단, 브레이크에불평형 하중은 26kgf, 암의 길이는 0.6m이다.)<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 약 450.4 PS      나. 약 350.0 PS

다. 약 225.2 PS      라. 약 900.8 PS

46. 실린더 직경 75.5mm, 가스압력 5□106 Pa인 기관의 피스톤 헤드에 작용하는 힘은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 223.84 N         나. 22,384 N

다. 895.39 N         라. 89,539 N

47. 다음 중로터리 기관에 대한 설명 중 틀린 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 피스톤이 직접 회전하면서 폭발과정에       서 직접 회전력을 발생시킨다.

나. 피스톤의 회전 왕복운동에 따른 운동질      량의 가속과 감속이 발생한다.

다. 동일한 중량의 기관일 경우 회전 피스      톤기관은 고속회전이 가능하다.

라. 회전 피스톤 기관은 기밀유지가 가장       힘들다.

48. 다음 중 석유기관 기화기의 구비조건으로 적당하지 않은것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. 시동 및 시동후 가솔린과 주연료의 변      환이 용이할 것

나. 전부하 범위내에서 성능이 균일하고 무      조건 운전이 가능할 것

다. 플로트를 갖는 기화기에서는 연료액면      변동이 작을 것

라. 연료액면 변동이 많아서 다량의 연료가      분출될 것

49. 기관에서 주로 많이 쓰이는 엔진 윤활의 형식은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 고압식과 저압식

나. 비산식과 압력식

다. 압력식과 저압식

라. 펌프식과 중력식

50. 탄소 1kgf을 완전 연소시키는 데 필요한 산소량은 몇 kgf 인가?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 1.87 kgf          나. 2.67 kgf

다. 3.67 kgf          라. 2.24 kgf

51. 기관의 제동 열효율과 연료소비율의 관계는?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 반비례한다.

나. 제곱에 비례한다.

다. 비례한다.

라. 제곱에 반비례한다.

52. 원심형 압축기에서 디퓨저(diffuser)의 기능은?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. 운동에너지를 압력 상승으로 전환시키      는 것

나. 압력을 운동에너지로 전환시키는 것

다. 속도를 증가시키는 것

라. 속도를 일정하게 하는 것

53. 다음 중 노킹이 심하게 일어날 때 나타나는현상과 거리가 먼 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>

가

가. 출력 상승          나. 금속성 음발생

다. 기관 과열          라. 기관 진동

54. 디젤 노크(diesel knock)를 방지하기 위한 방법으로 부적당한 것은? <2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 압축비를 높인다.

나. 세탄가가 낮은 연료를 사용한다.

다. 착화성이 좋은 연료를 사용한다.

라. 냉각수의 온도를 높인다.

55. 정압 비열 CP, 정적 비열 CV 및 비열비 k와의 관계식 중 옳은 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>라

가. CV=ARk+1      나. CP=ARk-1

다. CV=kk-1AR      라. CP=kk-1AR

56. 디젤기관에 대한 설명으로 옳바른 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>다

가. 연료소비율이 가솔린 기관 보다 높다.

나. 열효율이 가솔린 기관 보다 나쁘다.

다. 고속회전에는 부적당하고 저속회전이        용이하다.

라. 연료비가 가솔린 기관보다 많이 든다.

57. 다음중 회전 피스톤기관에 속하는 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 디젤기관          나. 방켈기관

다. 가스터빈기관      라. 가솔린기관

58. 피스톤링 플래터가 일어날 경우 발생하는 현상은 어느 것인가?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 배기가스 색깔이 흑색으로 변한다.

나. 블로바이 현상이 나타난다.

다. 노킹이 일어난다.

라. 피스톤링이 교착한다.

59. 디젤기관의 연소 진행과정에 속하지 않는 기간은?<2002. 8.11 검사산업기사>나

가. 착화지연기간       나. 인화연소기간

다. 제어연소기간       라. 급격연소기간

60. 공급 열량 및 압축비가 일정할 때 오토 사이클,디젤 사이클 및 복합 사이클의 열 효율 □tho,□thd, □ths의 비교를 바르게 나타낸 것은?<2002. 8.11 검사산업기사>가

가. □thoＢ□thsＢ□thd

나. □ths＠□tho＠□thd

다. □thsＢ□thdＢ□tho

라. □thoＢ□thdＢ□ths

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
다	나	라	라	가	라	가	가	다	라	라	라
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
가	라	다	나	라	나	나	다	가	다	다	라
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
라	다	나	가	라	라	나	나	나	나	라	가
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
나	가	라	다	라	다	라	가	가	나	나	라
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	나	가	가	가	나	라	다	나	나	나	가

◐ 정답표 ◐

제1과목: 자동차공학

1. 다공 노즐을 사용하는 직접분사식 디젤엔진에서 분사 노즐의 구비 조건이 아닌 것은?

<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 연료를 미세한 안개 모양으로 하여 쉽      게 착화되게 할 것

나. 저온, 저압의 가혹한 조건에서 장기간      사용할 수 있을 것

다. 분무가 연소실의 구석 구석까지 뿌려지      게 할 것

라. 후적이 일어나지 않을 것

2. 배기가스가 직경 5cm의 배기관을 통과하고 있다.유속이 50m/s일 때 통과하는 배기가스의 양은?

( 단, 배기가스의 밀도는 15kg/m□이다.)<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 1.471kg/s        나. 1.634kg/s

다. 1.875kg/s        라. 2.121kg/s

3. 조향장치와 관계 없는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 스티어링 기어      나. 피트먼 암

다. 타이로드           라. 쇽업쇼버

4. 연료 7.2kg을 연소시키는데 밀도 1.29kg/□인 공기 91.5□을 소비한 엔진이 있다. 이 기관의 공연비는?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 약 12.7           나. 약 16.4

다. 약 16.9           라. 약 14.8

5. 압축비 8.5, 행정체적 225□인 기관에서 피스톤이 하사점에 있을 때의 실린더 체적(cc)은?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 30                나. 255

다. 300               라. 435

6. 윤활유의 작용에 해당되지 않는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 압축 작용          나. 냉각 작용

다. 밀봉 작용          라. 방청 작용

7. 4행정 사이클 가솔린 기관을 동력계로 측정하였더니 2000rpm에서 회전력이 23.8kgf-m였다면 축출력(PS)은?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 50.6              나. 66.5

다. 70.6              라. 86.6

8 . 자동변속기의 자동변속시점을 결정하는 가장 중요한 요소는?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 엔진 스로틀 개도와 차속

나. 엔진 스로틀 개도와 변속시간

다. 매뉴얼 밸브와 변속레버

라. 변속 모드 스위치와 차속

9. 전자제어 현가장치(E.C.S)의 기능이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 급제동시 노즈 다운(Nose Down)방지

나. 급커브 또는 급회전시 원심력에 의한       차량의 기울어짐 방지

다. 노면으로부터 차의 높이 조정

라. 차량 고속주행 중 뒷바퀴 차고를 낮춤

10. 디스크 브레이크의 특징이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 자기배력작용이 없기 때문에 필요한 조     작력이 커진다

나. 패드의 누르는 힘을 크게 할 필요가 있다.

다. 고속에서 반복 사용해도 제동력 변화가      적다.

라. 열변형에 의한 제동력 저하가 많다.

11. 자동차 충전장치에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 다이오드는 교류를 직류로 변환시키는      역할을 한다.

나. 배터리의 극성을 역으로 접속하면 다이               오드가 손상되고 발전기 고장의 원인이 된다.

다. 발전기에서 발생하는 3상교류를 전파       정류하면 직류에 가까운 전류를 얻을       수 있다.

라. 배터리로부터의 전류의 역류를 방지하      고 출력전류를 제한하는 것은 다이오드      이다.

12. 전자제어디젤기관에서 전자제어유닛(E.C.U)으로 입력되는 사항이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 제어랙의 위치      나. 분사 시기

다. 분사량             라. 연료 온도

13. 자동차 공차시 또는 적재 상태의 전·후 축중을 구할 때 무엇을 이용하는가?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 파스칼의 원리

나. 애커먼 장토 원리

다. 평형방정식

라. 쿨롱의 법칙

14. 앞바퀴 정렬 중 토인의 필요성이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 조향시에 바퀴의 복원력을 발생

나. 앞바퀴 사이드 슬립과 타이어 마멸 방지

다. 캠버에 의한 토아웃 방지

라. 조향 링키지 마멸에 의한 토아웃 방지

15. 종감속비를 결정하는 요소가 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 엔진의 출력        나. 차량 중량

다. 가속 성능          라. 제동 성능

16. 직권전동기에 대한 설명으로 맞는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 전동기의 회전력은 전기자 전류의 제       곱에 반비례한다

나. 직권전동기의 회전속도는 전압에 비례      하고 계자의 세기에 반비례한다.

다. 직권전동기는 기동 회전력이 크며, 회      전속도가 거의 일정하다.

라. 직권 전동기는 부하가 클 때 전기자 전     류는 커져 큰 회전력을 낼 수 있다.

17. 자동차의 교류발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 엔진이 공회전 상태에서도 발전기는 약      60%정도의 출력이 발생해야 정상이다.

나. 엔진이 회전되면서 충전할 때 배터리       단자를 분리 또는 연결하면 레귤레이터      의 손상을 가져올 수 있다.

다. 배터리가 완전충전된 상태에서도 발전      기의 B단자에서 부하로 전류는 흐른다.

라. 레귤레이터는 엔진의 회전속도가 증가      하면 필드전류를 감소시켜 출력전압을      일정하게 한다.

18. 산소센서의 튜브에 카본이 많이 끼었을 때 현상으로 맞는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 출력전압이 높아진다.

나. 피드백 제어로 공연비를 정확하게 제어      한다.

다. 출력 신호를 듀티 제어하므로 기관에       미치는 악영향은 없다.

라. ECU는 혼합기가 희박한 것으로 판단한다.

19. 과급기의 종류 중 다른 3개와 흡기 압축방식이 전혀 다른것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 베인식 과급기      나. 루트 과급기

다. 원심식 과급기      라. 압력파 과급기

20. 전자식 디스플레이 방식의 계기판에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 음극선관(CRT)은 전자빔의 원리로 작      동하며, 동작전압은 수 kV이다.

나. 플라스마(PD)는 충돌이온으로 가스방      전시키는 원리를 이용한 것으로 동작전      압은 200V정도이다.

다. 발광 다이오드(LED)는 반도체의 PN      접합의 순방향에서 전하의 재결합원리      를 응용한 것으로, 동작전압은 2∼3V      로 낮으며 적,황,록,오렌지 색등 다양한      색깔을 나타낸다.

라. 액정(LCD)은 전계내에서 액정을 이용하여 빛의 흡수와 전달을 제어하는 것으로 동작전압은 12∼14V 정도이고, 색깔은 단색이지만 필터를 사용하면 여러 가지 색이 가능하다.

제2과목: 자동차정비

21. 어떤 기관의 회전수가 2800rpm 이고 축 출력은 35ps, 한시간당 연료소비량은 6□이다. 이 기관의 연료소비율은?( 단, 연료의 비중은 0.75 이다.)<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 약36 g/ps-h

나. 약128 g/ps-h

다. 약180 g/ps-h

라. 약220 g/ps-h

22. 다음 중 연소실의 구비조건이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 가열되기 쉬운 돌출부를 두지 말것

나. 압축행정 끝에 와류를 일으키게 할 것

다. 연소실내의 표면적은 최대로 할 것

라. 밸브 면적을 크게하여 흡배기 작용을       원활히 할 것

23. 흡기다기관의 진공시험에 의해서 결함을 발견할 수 없는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 점화시기의 불량

나. 밸브작동의 불량

다. 실린더 압축압력의 누설

라. 점화플러그의 불꽃시험

24. 전자제어 현가장치(ECS)에서 목표 차고(車高)와 실제 차고(車高)가 다르더라도 차고(車高)조정이 이루어지지 않는 경우는?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 엔진시동 직후

나. 주행 중 엔진 정지 시

다. 직진 경사로를 주행할 시

라. 커브길 급회전시

25. 자동 변속기에서 운행중 오일 온도가 상승 할 수 있는 경우가 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 산악 지역 운행

나. 시내 주행

다. 윈터 기능 과다 사용

라. 록크업 클러치 작동

26. 전자제어 파워 스티어링 중 차속 감응형에 대한  내용으로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 자동차의 속도에 따라 핸들의 무게를       제어한다.

나. 저속에서는 가볍고, 중고속에서는 좀더      무거워 진다.

다. 차속이 증가할수록 파워 피스톤의 압력      을 저하시킨다.

라. 스로틀 포지션 센서(TPS)로 차속을 감      지한다.

27. 다음은 조향이론에 관한 것이다. 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 자동차가 선회할 때 구심력은 타이어가      옆으로 미끄러지는 것에 의해 발생

나. 조향장치와 현가장치는 각각 독립성을      가지고 있어야 한다.

다. 앞바퀴에 발생되는 코너링 포스가 크면      오버스티어링 현상이 일어난다.

라. 뒷바퀴에 발생되는 코너링 포스가 크면      오버스티어링 현상이 일어난다.

28. 전자제어엔진에서 사용하는 흡입공기 검출방식은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 직접 계측 방식

나. 수온 계측 방식

다. 회전 감지 방식

라. 유온 계측 방식

29. 전자제어 연료분사장치가 이상이 있어 아나로그전압계를 이용하여 자기진단을 실시할 때 설명이다. 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 출력된 비정상 코드를 기록한 후 자기      진단표에 있는 항목 수리

나. 고장부위를 수리한 후 축전기 (-)단자       를 15초 이상 분리

다. 점화 스위치를 ON시켰을 때 ECU에        기억된 코드가 출력

라. 비정상 코드가 출력될 때는 큰 번호부      터 작은번호 순서로 표출

30. 에어컨 시스템에서 기화된 냉매를 액화하는 장치는?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 컴프레서           나. 콘덴서

다. 리시버 드라이어    라. 익스팬션 밸브

31. 다음 자동변속기의 선기어 고정, 링기어 증속, 캐리어 구동조건에서 변속비를 구하면?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

(단, 선기어 잇수 :20, 링기어 잇수 :80)

가 . 1.25

나.  0.2

다.  0.8

라.  5

32. 기전력 2 Volt 내부저항 0.2□의 전지 10개를 병렬로 접속했을때 부하 4□에 흐르는 전류는?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 0.333A           나. 0.498A

다. 0.664A           라. 13.64A

33. 방향지시등 램프의 점멸 횟수가 너무 빠를 때의 원인이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 램프의 단선 여부

나. 램프의 정격용량 여부

다. 스위치의 작동 여부

라. 램프 용량에 맞는 릴레이의 여부

34. 가솔린기관의 인젝터(Injector) 점검 방법에 해당되지 않는것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 인젝터의 압축압력 점검

나. 인젝터의 저항을 점검

다. 인젝터의 작동음 점검

라. 인젝터의 분사량 점검

35. 앞엔진 뒷구동 자동차용 자동 변속기에 사용되고있는 어큐뮬레이터의 역할을 바르게 설명한 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 1단 栓2단,  2단 栓1단으로 시프트한다.

나. 브레이크 또는 클러치 작동시 변속 충      격을 흡수한다.

다. 2단 栓3단, 3단 栓2단으로 시프트한다.

라. P.R.I 레인지에서 No.3브레이크 작동      시 충격을 완화한다.

36. 다음 그림은 멀티시험기에 의한 파워 TR의

시험방법이다. 어떤 시험을 하고 있는 것인가?

<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. B단자와 E단자간의 역방향 저항시험

나. B단자와 E단자간의 역방향 전압시험

다. B단자와 E단자간의 순방향 저항시험

라. B단자와 E단자간의 순방향 전압시험

37. 삼원 촉매장치에서 정화되는 과정을 보인것 중 틀리는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. CO + O2 栓 CO2

나. HC +O2 栓CO2 +H2O

다. NOx 栓 H2O, CO2 +N2

라. NOx 栓CO +H2O

38. 질코니아 소자의 O2(산소)센서 기능 중 맞지 않는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 연료홉합비(A/F)가 희박할 때는 약0.1V      의 전압이 나온다.

나. 산소의 농도차이에 따라 출력전압이 변     화한다.

다. 연료홉합비(A/F)가 희박할 때는 약0.9V     가 된다.

라. 연료혼합의 피드백(Feed Back

Control)보정은 할 수 없다.

39. ABS 브레이크 장치에 대한 설명이다. 옳은 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. ABS휠 속도센서의 간극은 약 0.3-0.9      mm정도된다.

나. 휠 속도센서는 앞바퀴가 조향휠이므로      뒷바퀴에만 각각 장착되어 있다.

다. ABS 작동시 최대 마찰계수는 약 0.1      범위에 있다.

라. ABS 의 최대 장착 목적은 신속하게 휠     을  고정시키기 위함이다.

40. MPI 차량의 시동과 관계된 장치 중거리가 먼 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. NO1. TDC

나. 흡입 공기량 센서

다. 연료 펌프

라. 산소 센서

제 3과목: 내연기관

41. 가솔린 기관의 노킹 방지 대책으로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 정상 연소 속도를 느리게 한다.

나. 화염 전파 거리를 짧게 한다.

다. 엔드 가스의 온도, 압력을 낮춘다.

라. 연료의 발화 지연을 길게 한다.

42. 다음 중 디젤기관의 회전속도 변화에 영향을 주요 요소로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 팬벨트의 장력

나. 스로틀의 위치

다. 기관의 부하

라. 조속기 플런저의 위치

43. 2사이클 디젤기관의 소기방식으로 잘못 표현한 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 이코노미 소기식

나. 크로스 소기식

다. 루프 소기식

라. 유니플로 소기식

44. 비중 0.8, 저위발열량 11000 kcal/kgf인 연료를 사용하여 15분동안 시험하였더니 연료소비량이 4□이었다. 이기관의 연료마력은 얼마인가?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 182 PS            나. 192 PS

다. 213 PS            라. 223 PS

45. 다음 사항 중 틀린 것은 어느 것인가?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 옥탄가가 높은 연료를 사용하면 노크를      방지할 수 있다.

나. 가솔린 1kg을 완전 연소시키는데 약       15kg의 공기가 필요하다.

다. 혼합 연료의 옥탄가는 표준 연료 중 옥      탄의 체적 (%) 으로 표시한다.

라. 디젤 연료의 세탄가가 높으면 노크가       일어나기 쉽다.

46. 가솔린 연료에 첨가하는 항노크제가 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 벤젠(benzene)

나. 에틸 알콜(ethyl alcohol)

다. 질산 에틸(C2H5NO3)

라. 키실롤(xylol)

47. 밸브겹침(valve over lap)의 가장 큰 목적은 무엇을 하기 위해서 인가?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 밸브를 보호하기 위해서

나. 체적효율의 증가를 위해서

다. 연료 소비량을 적게하기 위해서

라. 압축비를 높이기 위해서

48. 수냉식 기관에서 발열량을 Qkcal/hr, 물재킷출구와 입구의 온도차를 (t2-t1)이라 할 때 필요한 냉각수량 Gw(kgf/hr)을 바르게 표시한 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

49. 압력비(□)가12인 브레이턴 사이클의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비 k=1.4이다.)<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 36.8              나. 48.8

다. 50.8              라. 52.8

50. 전자제어 디젤 연료분사장치에서 컴퓨터(ECU)에 입력되는 요소가 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 분사압력           나. 기관 회전속도

다. 제어랙 위치        라. 냉각수 온도

51. 터보장착 기관에서 공기를 냉각시키기 위한 장치는?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 배기순환장치       나. 흡입공기장치

다. 인터쿨러장치       라. 냉각순환장치

52. 기관의 냉각장치에서 공랭식에 비해 수냉식의 장점이 아닌것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>라

가. 냉각작용이 균일하다.

나. 차실내의 난방이 용이하다.

다. 엔진의 연소소음을 감소시킨다.

라. 운전안정성이 높다.

53. 기관에 윤활을 하여야 할 부품이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 실린더 라이너와 피스톤

나. 클러치 작동 부위

다. 크랭크 축의 베어링부

라. 기관의 밸브 작동기구

54. 왕복피스톤 기관과 가스터빈 기관을 비교했을 때 가스터빈의 단점이 아닌 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 연료소비율이 높다.

나. 수명이 길다.

다. 가속지연을 피할 수 없다.

라. 흡배기 소음이 크다.

55. 석유기관 기화기의 구비조건에 관한 서술로 부적당한 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 주 연료와 가솔린의 변환이 용이할 것

나. 총 회전 변위에 대하여 기관성능이 균      일할 것

다. 연료액면 변동이 많아서 다량의 연료가      분출될 것

라. 기화성능이 용이할 것

56. 각속도가 150rad/s인 경우의 회전수는 약 몇 rpm인가?<2002. 9.8 정비 산업기사>나

가. 1332             나. 1433

다. 2664             라. 2864

57. 가솔린기관의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 고속운전 성능이 좋다.

나. 시동이 비교적 용이하다.

다. 연료비가 염가이고 취급이 쉽다.

라. 회전이 정숙하고 소음과 진동이 적다.

58. 4행정 4기통의 내연기관으로 착화순서가 1-2-4-3인 때 제 1실린더가 흡입행정일 때 압축 행정을 하는 실린더는?<2002. 9.8 정비 산업기사>다

가. 제1실린더         나. 제2실린더

다. 제3실린더         라. 제4실린더

59.  완전 가스의 엔탈피에 관한 설명 중 맞는 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>가

가. 온도만의 함수이다.

나. 온도와 압력의 함수이다.

다. 압력만의 함수이다.

라. 온도, 압력 및 비체적의 함수이다.

60. 가솔린기관의 배기가스가 흑색이 되는 원인으로 가장 적당한 것은?<2002. 9.8 정비 산업기사>

가

가. 짙은 혼합비

나. 희박한 혼합비

다. 공전회로가 막혔기 때문

라. 뜨개실 유면이 낮기 때문

1. 디젤기관에서 감압 장치의 설치 목적에 적합하지 않는 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 겨울철 오일의 점도가 높을 때 시동을      용이하게 하기 위하여

나. 기관의 점검 조정등 고장 발견시 등에      작용시킨다.

다. 흡입 또는 배기밸브에 작용 감압 한다.

라. 흡입효율을 높여 압축압력을 크게 하는      데 작용시킨다

2. 수동변속기 차량의 클러치판은 어떤 축의 스플라인에 끼어져 있는가?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 추진축             나. 크랭크축

다. 액슬축             라. 변속기 입력축

3. 하이드로백은 무엇을 이용하여 브레이크에 배력작용을 하게 하는가?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 흡기 다기관의 압력

나. 배기가스 압력

다. 대기 압력

라. 대기압과 흡기 다기관의 압력차

4. 크롬선의 고유저항은 110[□□□]이다. 단면적 0.001□□, 길이 5m의 니크롬선의 저항은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 5.5 □

나. 55 □

다. 550 □

라. 0.55 □

5. 1PS로 1시간 동안 하는 일량을 열량 단위로 표시하면 얼마인가?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 432.5 □/h        나. 532.5 □/s

다. 632.3 □/h        라. 732.5 □/s

6, 제동마력(BHP)을 지시마력(IHP)으로 나눈 값은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 기계효율               나. 열효율

다. 체적효율               라. 전달효율

7 가솔린 연료의 구비조건으로 적합하지 않는 사항은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 발열량이 클것

나. 연소후 탄소 등유해 화합물을 남기지 말것

다. 온도에 관계없이 유동성이 좋을 것

라. 연소 속도가 늦고 자기 발화온도를 낮출 것

8 예연소실식 디젤기관의 노즐 분사압력은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 100 ∼120 □f/□2

나. 200 ∼250 □f/□2

다. 300 ∼330 □f/□2

라. 400 ∼450 □f/□2

9 기관의 플라이 휠의 무게는 무엇과 관계가 있는가?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 링기어의 잇수

나. 클러치 판의 길이

다. 크랭크 축의 길이

라. 회전속도와 실린더수

10 디젤기관에서 조속기의 작용은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 분사압력을 조정한다.

나. 분사시기를 조정한다.

다. 분사량을 조정한다.

라. 착화성을 조정한다.

11 클러치판의 비틀림 스프링의 작용은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 클러치판 라이닝 마모를 방지한다.

나. 회전동력이 작용할 때 충격을 흡수한다.

다. 클러치판의 마찰을 방지한다.

라. 압력판을 보호한다.

12  마스터 실린더에서 피스톤 1차 컵의 하는 일은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 오일 누출 방지     나. 유압 발생

다. 잔압 형성          라. 베이퍼록 방지

13 삼원촉매장치에서 삼원 물질에 들지 않는 가스는?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. CO               나. HC

다. CO□             라. NOx

14 폐자로 점화코일에 흐르는 1차 전류를 차단했을 때  생기는 2차 전압은 약 몇V인가?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 10000 .15000

나. 25000 .30000

다. 45000 .50000

라. 50000 .65000

15 다음 중ABS(Anti-Lock Brake System)의 구성요소가 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 스피드 센서

나. 프로포셔닝 밸브

다. 믹스춰(mixture) 콘트롤 밸브

라. 하이드롤릭 유닛

16. 직류전기의 설명으로 틀린 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 시간의 변화에 따라 전류의 변화가 없다.

나. 시간의 변화에 따라 전압의 변화가 없다.

다. 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 변한다.

라. 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 일정하다.

17. 기동전동기에서 회전력을 기관의 플라이휠에 전달하는 동력기구는?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 피니언 기어        나. 아마츄어

다. 브러시             라. 시동 스위치

18 다음 중 압력 센서의 방식이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 반도체식

나. 피에죠식

다. 금속 다이아프램식

라. 정전 용량식

19. 시동전동기 중 피니언 섭동식에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 피니언 섭동식은 수동식과 전자식이 있다.

나. 전기자가 회전하기 전에 피니언 기어와     링 기어를 미리 치합시키는 방식이다.

다. 피니언의 관성과 직류전동기가 무부하     에서 고속 회전하려는 특성을 이용한 것     이다.

라. 전자식 피니언 섭동식은 피니언 섭동과     시동전동기스위치의 개폐를 전자력을 이     용한 형식이다.

20. 축거 2.5 m, 조향각 30°, 바퀴 접지면 중심과 킹핀과의거리 25 cm인 자동차의 최소회전반경은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 4.25 m                 나. 5.25 m

다. 6.25 m                 라. 7.25 m

21. 화물자동차 및 특수자동차의 총중량은 몇톤을 초과하여서는 안되는가?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 10                나. 20

다. 30                라. 40

22. 자동차의 최저 지상고는 얼마인가?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 10 □이상         나. 12 □이상

다. 15 □이상         라. 65 □이하

23. 자동차 높이의 최대허용 기준은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 3.5 m            나. 3.8 m

다. 4m               라. 4.5 m

24. 제원 측정시 좌석의 높이를 측정하는 방법 중실내상면에서 좌석의 어느 부분까지 측정하는가?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 가로부 중앙부분의 최저점까지의 수직  높이

나. 가로부 중앙부분의 최고점까지의 수직높이

다. 세로부 중앙부분의 최저점까지의 수직높이

라. 세로부 중앙부분의 최고점까지의 수직높이

25. 전조등 주광축의 진폭에 대한 검사기준으로 틀린 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 좌전조등 상향 0cm 이내

나. 좌전조등 하향 30 cm 이내

다. 좌전조등 좌향 15 cm 이내

라. 좌전조등 우향 30 cm 이내

26. 자동차 정비공장에서 폭발의 우려가 있는 가스, 증기, 또는 분진을 발산하는 장소에서 금지해야 할 사항에 속하지 않는 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 화기의 사용

나. 과열함으로써 점화의 원인이 될 우려가      있는 기계

다. 사용도중 불꽃이 발생하는 공구

라. 불연성 재료의 사용

27. 재해조사 목적을 가장 확실하게 설명한 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 적절한 예방대책을 수립하기 위하여

나. 재해를 발생케한 자의 책임을 추궁하기      위하여

다. 재해 발생 상태와 그 동기에 대한 통계      를 작성 하기 위하여

라. 작업능률 향상과 근로기강 확립을 위하여

28. 동력 전달 장치에서 안전상 주의할 사항이다. 옳지 못한 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 기어가 회전하고 있는 곳은 뚜껑으로       잘 덮어 위험을 방지한다.

나. 천천히 움직이는 벨트라도 손으로 잡지      말 것

다. 회전하고 있는 벨트나 기어에 필요없는      접근을 금한다.

라. 동력전달을 빨리 전달하기 위하여 벨트       를 회전하는 풀리에 손으로 걸어도 좋다.

29. 실린더 헤드 볼트의 조임에 대한 설명 중 옳은 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 중앙에서부터 바깥 쪽으로 좌우, 상하      대칭으로 죈다

나. 대각선의 방향으로 1회에 완전히 조인다.

다. 토크 렌치와 오픈렌치를 사용한다.

라. 볼트의 조임 순서와 실린더 헤드 변형      과는 상관없다.

30. 잭(jack)으로 차체등을 들어 올릴때의 방법 중 안전하지 못한 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 물체를 올리고 잭 손잡이을 뺀다.

나. 잭을 올리고 나서 받침대(스탠드)로 받      친다.

다. 잭은 물체의 중심위치에 설치한다.

라. 잭을 올린다음 물체를 한번 흔들어 물      체의 중심을 확인한다.

31. 드릴로 큰구멍을 뚫으려고 할때에 먼저 할일은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 금속을 무르게 한다.

나. 조그만 구멍을 뚫는다.

다. 스핀들의 속도를 빠르게 한다.

라. 드릴 커팅 앵글을 증가 시킨다.

32. 정비공장에서 엔진을 이동시키는 방법 가운데 가장 옳은.것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 사람이 들고 이동한다.

나. 지렛대를 이용한다.

다. 로프를 묶고 잡아당긴다.

라. 체인 블록이나 호이스트를 사용한다.

33 기중기로 물건을 운반할 때 주의할 사항이다. 잘못 설명한 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 경우에 따라서는 규정 무게보다 약간       초과 할 수도 있다.

나. 적재물이 떨어지지 않도록 한다.

다. 로프 등의 안전여부를 항상 점검한다.

라. 선회작업시에 사람이 다치지 않도록 한다.

34. 수공구 취급시 지켜야 될 안전수칙 중 옳은 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 줄질 후 쇠가루는 입으로 불어 낸다.

나. 해머작업시 손에 장갑을 끼고 한다.

다. 스패너나 렌치는 몸 앞으로 당겨서 돌      린다.

라. 큰 회전력이 필요한 경우 스패너에 파      이프를 끼워서 사용한다.

35.  다음 중 안전 감독자의 점검대상 및 업무내용이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 보호구의 착용 및 관리실태 적절 여부

나. 안전활동 추진 여부

다. 안전수칙 준수 여부

라. 작업장의 장비 및 공구 정리정돈 여부

36. 실린더 테이퍼 마모를 정확하게 측정할 수 있는 측정게이지는?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 틈새 게이지

나. 버어니어 캘리퍼스

다. 외경 마이크로미터

라. 실린더 보어게이지

37. 클러치가 미끄러지는 원인이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 페이싱에 기름부착

나. 클러치판의 파손

다. 클러치레버의 조정 부적당

라. 플라이휠 링기어의 마멸

38. 냉각장치 라인에 압력 캡을 설치하는 이유로 가장  적합한 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 냉각수 순환을 원활하게 한다.

나. 냉각수의 비등점을 올린다.

다. 냉각수의 누수를 방지한다.

라. 방열기 수명을 연장한다.

39. 다음 중 디젤기관의 해체 정비 시기와 관계가 없는 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 연료 소비량        나. 윤활유 소비량

다. 압축비             라. 압축 압력

40. 엔진 과열의 원인이 되지 않는 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 팬벨트 헐거움

나. 오일 압력 과대

다. 냉각장치 내부의 물때

라. 방열기 핀막힘

41. 전자제어 분사차량의 인젝터 분사시간에 대한 설명 중 틀린 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 급가속시에는 순간적으로 분사시간이        길어진다.

나. 밧데리 전압이 낮으면 무효 분사 시간      이 길어진다.

다. 급감속시에는 경우에 따라 연료차단이      된다.

라. 산소 센서 전압이 높으면 분사시간이       길어진다.

42. 축전지를 충전하려고 한다. 충전전의 준비 사항이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 단자에 부착한 오물을 씻어낸다.

나. 축전지의 액량이 적을때는 증류수를 보      충한다.

다. 차위에서 행할 때는 축전지 선을 떼어      놓는다.

라. 축전지 밴트 플러그는 일부만 연다.

43. 블로바이 가스는 어떤 밸브를 통해 흡기 다기관으로 유입 되는가?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. EGR 밸브

나. 퍼지컨트롤 솔레노이드밸브

다. 서모밸브(thermo valve)

라. PCV밸브

44. 축전지를 방전하면 양극판과 음극판은?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 양극판은 과산화납이 된다.

나. 양극과 음극판 모두 황산납이 된다.

다. 음극판만 해면상납이 된다.

라. 양극과 음극판 모두 해면상납이 된다.

45. 다음 중 브레이크 페이드 현상이 가장 적은 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 서어보 브레이크

나. 넌서어보 브레이크

다. 디스크 브레이크

라. 2리이딩 슈우 브레이크

46. 추진축이 진동하는 원인이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 추진축의 굽음

나. 십자축 베어링의 마모

다. 밸런스웨이트가 떨어졌다

라. 피니언 기어의 마모

47. 조향핸들 유격이 크게되는 원인과 관계가 없는 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 조향기어의 조정이 불량하다.

나. 앞바퀴 베어링이 마모되었다.

다. 피트먼 아암이 헐겁다.

라. 타이어의 공기압이 너무 높다.

48. 제4속의 감속비가 1이고 종감속비가 6.0인 자동차의 엔진을 1800rpm으로 회전시켰다. 이때 왼쪽바퀴는 고정시키고 오른쪽 바퀴만 회전시킬 때 오른쪽 바퀴의 회전수는? (단, 차체는 직진 상태)<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 300 rpm          나. 600 rpm

다. 1200 rpm         라. 1800 rpm

49. 전자제어분사 차량의 크랭크각 센서에 대한 설명 중 틀린 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 이센서의 신호가 안 나오면 고속에서       실화한다.

나. 엔진 RPM을 컴퓨터로 알리는 역할도      한다.

다. 이 신호를 컴퓨터가 받으면 연료펌프       릴레이를 구동한다.

라. 분사 및 점화시점을 설정하기 위한 기      준 신호이다.

50. 자동 변속기 장착 차량을 스톨 테스트(Stall test)할 때 가속 페달을 밟는 시험시간은 얼마 이내이어야 하는가?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 5초               나. 10초

다. 15초              라. 20초

51. 자동변속기 장착 차량에서 가속 페달을 전 스로틀부근까지 갑자기 밟았을때 강제적으로 다운 시프트 되는 현상을 무엇이라고 하는가?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 킥 다운            나. 급가속

다. 토크 증대          라. 스톨 테스트

52. 연료의 잔압이 저하되는 원인과 가장 관계 없는 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 연료 필터의 막힘

나. 연료압력 조정기의 누설

다. 인젝터의 누설

라. 책 밸브의 불량

53. 전자제어 현가장치(E.C.S)에서 압축공기 저장탱크내의  구성품이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 잔압 체크밸브

나. 드라이어

다. HARD/SOFT 전환밸브

라. 축적기(에어탱크)

54. 트랜지스터의 대표적 기능으로 릴레이와 같은 작용을  하는 것을 무엇이라 하는가?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 스위칭 작용

나. 채터링 작용

다. 정류 작용

라. 상호 유도 작용

55. 전자제어 연료분사장치에서 인젝터 연료분사 압력은 압력조절기에 의해 조정된다. 압력조절기는 무엇에  의하여 제어를 받는가?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 산소(O□) 센서

나. 엔진 회전수

다. 흡기 다기관 진공도

라. 솔레노이드 밸브

56. 우측의 회로는 점화장치 1차회로를 표현한 것이다. TR이 ON시에 측정점 V의 선간전압은 어떻게 나와야  하는가?<2002. 10.6 정비 기능사>나

57 교류발전기에서 브러시와 슬립링이 하는 역할은?<2002. 10.6 정비 기능사>가

가. 로터 코일을 자화시킨다.

나. 충전경고등을 점등시킨다.

다. 다이오드의 소손을 방지한다.

라. 발전 전류를 충전시킨다.

58. 다음 중 힘을 받으면 기전력이 발생하는 반도체의 성질은 무엇인가?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 펠티어 효과

나. 피에죠 효과

다. 지백 효과

라. 홀 효과

59. 다음 중 피드백(Feed Back) 제어에 필요한 센서는?<2002. 10.6 정비 기능사>나

가. 대기압 센서

나. 산소 센서

다. 흡기온 센서

라. 공기흐름 센서

60. 가솔린기관의 점화장치에서 전자 배전 점화장치(DLI)의 특징이 아닌 것은?<2002. 10.6 정비 기능사>다

가. 배전기에 의한 배전 누전이 없다.

나. 배전기 캡에서 발생하는 전파잡음이 없다.

다. 고전압.출력을 작게 하여도 방전 유효      에너지는 감소한다.

라. 배전기식은 로터와 접지전극 사이로부      터 진각쪽의 제한을 받지만 DLI는 진      각쪽에 따른 제한이 없다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
라	라	라	나	다	가	라	가	라	다	나	나
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
다	나	다	다	가	라	다	나	라	나	다	나
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
가	라	가	라	가	라	나	라	가	다	라	라
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
라	나	다	나	라	라	라	나	다	라	라	나
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	가	가	가	다	가	다	나	가	나	나	다

◐ 정답표 ◐

1. 디젤기관에서 감압장치의 설치 목적에 적합하지 않는 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사><2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 겨울철 오일의 점도가 높을 때 시동을 용이하게 하기 위하여

나. 기관의 점검 조정등 고장 발견시 등에 작용 시킨다.

다. 흡입 또는 배기밸브에 작용 감압한다.

라. 흡입효율을 높여 압축압력을 크게 하는 데 작용시킨다

해설  ◑ 디젤기관의 감압장치는 각실린더안의 흡입밸브를 열어주어 가볍게 회전시킬수 있게 하는 장치로 가.나.다의 역       할을 한다

가.대형차에는 추운 겨울철에는 시동을 쉽게 하기 위하여 감압장치(디콤프)가 설치 되어 있다.

2. 수동변속기 차량의 클러치판은 어떤 축의 스플라인에 끼어져 있는가?<2002. 10.6 차체수리 기능사><2002. 10.6 정비 기능사>라

가. 추진축             나. 크랭크축

다. 액슬축             라. 변속기 입력축

허브	스플라인을 통하여 변속기입력축과 연결되어있다.
쿠션스프링	축방향접촉시 충격을 흡수, 변형, 편마멸,파손방지를 한다.

해설  ◑ 클러치판

3. 하이드로백은 무엇을 이용하여 브레이크에 배력작용을 하게 하는가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 흡기 다기관의 압력

나. 배기가스 압력

다. 대기 압력

라. 대기압과 흡기 다기관의 압력차

해설  ◑배력장치

하이드로백	흡기다기관의 부압(진공)과 대기압의 압력차를 이용
에어 백	압축공기의 압력과 대기압의 압력차를 이용

4. 니크롬선의 고유저항은 110[□□□]이다. 단면적 0.001cm□,길이 5m의 니크롬선의 저항은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 5.5 □            나. 55 □

다. 550 □            라. 0.55 □

해설  ◑

5. 1PS로 1시간 동안 하는 일량을 열량 단위로 표시하면 얼마인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 432.5 □/h        나. 532.5 □/s

다. 632.3 □/h        라. 732.5 □/s

해설  ◑  1ps(1마력) = 75kg-m.sec = 632.3Kcal = 736W = 0.736KW

·1 cal = 20℃의 물 1g을 1℃올리는데 필요한 열량

6. 제동마력(BHP)을 지시마력(IHP)으로 나눈 값은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 기계효율           나. 열효율

다. 체적효율           라. 전달효율

해설  ◑

구 분	내 용
도시마력(IHP indicated horse power=지시마력)	엔진 연소실의 압력에서 구한 엔진의 일률을 마력으로 나타낸 것으로, 엔진의 출력축에서 인출할 수 있는 제동마력과 엔진 내부에서 소비되는 마찰마력을 더한 것.
마찰마력(FHP friction horse power=손실마력)	기계마찰등으로 손실되어 유효한 일을 할 수 없는 마력
제동마력(BHP break horse power=정미마력)	실제로 기관 크랭크축에서 발생하여 유효한 일을 할 수 있는 마력
공 식	·제동마력 = 도시마력 - 마찰마력 ·기계효율 = (제동마력/도시마력)×100%

7. 가솔린 연료의 구비조건으로 적합하지 않는 사항은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 발열량이 클것

나. 연소후 탄소 등 유해 화합물을 남기지 말것

다. 온도에 관계없이 유동성이 좋을 것

라. 연소 속도가 늦고 자기 발화온도를 낮출 것

해설  ◑ 연소속도가 빠르고 자기 발화온도가 높아야 한다.

8. 예연소실식 디젤기관의 노즐 분사압력은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 100 ∼120 □f/□□

나. 200 ∼250 □f/□□

다. 300 ∼330 □f/□□

라. 400 ∼450 □f/□□

구분		분사압력 ( □f/□□)
단실식	직접분사실식	150 - 300
복실식	예연소실식	100 - 120
	와류실식	100 - 140
	공기실식	100 - 140

해설  ◑ 분사압력

9. 기관의 플라이 휠의 무게는 무엇과 관계가 있는가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 링기어의 잇수

나. 클러치 판의 길이

다. 크랭크 축의 길이

라. 회전속도와 실린더수

해설  ◑

10. 디젤기관에서 조속기의 작용은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 분사압력을 조정한다.

나. 분사시기를 조정한다.

다. 분사량을 조정한다.

라. 착화성을 조정한다.

해설  ◑ 엔진의 회전속도나 부하변동에 따라 자동적으로 랙크를 움직여서 분사량을 조절한다.(최고속도를 제어하고 저      속을 안정시킨다)

11. 클러치판의 비틀림 스프링의 작용은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 클러치판 라이닝 마모를 방지한다.

나. 회전동력이 작용할 때 충격을 흡수한다.

다. 클러치판의 마찰을 방지한다.

라. 압력판을 보호한다.

해설  ◑ 비틀림 스프링은 허브와 라이닝을 연결하는 스프링으로 회전방향충격을 흡수하는 작용을 한다.

12. 마스터 실린더에서 피스톤 1차 컵의 하는 일은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 오일 누출 방지     나. 유압 발생

다. 잔압 형성          라. 베이퍼록 방지

해설  ◑ 마스터 실린더에서 브레이크페달을 밟으면 푸시로드에 의해 제 1차 피스톤이 리턴스프링을 압축하면서 이동하여 1차컵이 리턴포트를 막은 다음부터 2차피스톤 사이의 오일에 유압을 발생하도록 하여 뒤브레이크를 작동시키는데 이때에는 2차 피스톤 리턴스프링의 장력이 평형이 될 때까지이다. 또 2차 피스톤의 압력에 의해 유압을 발생시켜 앞 브레이크를 작동시키는데 1차쪽과 2차쪽이 동시에 유압이 발생된다

13. 삼원촉매장치에서 삼원 물질에 들지 않는 가스는?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. CO               나. HC

다. CO□              라. NOx

해설  ◑ 삼원촉매장치에서 삼원물질이란 가.나.라를 할한다. 삼원촉매장치는 생성된 유해물질을 배기과정에서 처리하여      무해한 물질로 바꾸는 방법이다. 즉, 일산화탄소 (CO)와 탄화수소 (HC)는 산화시켜서 무해화하고,질소산화물         (NOx)은 환원시켜 무해화 한다.

14.  폐자로 점화코일에 흐르는 1차 전류를 차단했을 때 생기는 2차 전압은 약 몇V인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 10000∼15000

나. 25000∼30000

다. 45000∼50000

라. 50000∼.65000

해설  ◑ 폐지로형 점화코일은 4각철심의 안쪽에 1차코일을 감고 바깥쪽에 2차코일을 감아 개자로형과는 반대로 되어있      다. 이것은 자속의 경로가 대기로 개방되어 있는 개자로형과는 달리 4각의 철심으로 자로를 만들었기 때문에 철      심만을 통해 자속이 돌아오도록 소형화된 것이 특징이다.그리고 자속이 공기중으로 통할 때보다도 약 1만배정도      자속이 잘통하는 성질이 있어 자속의 손실이 거의 없기 때문에 고강력 2차전압(25000∼30000V)을 발생시킬 수       있다.

15. 다음 중 ABS(Anti-Lock Brake System)의 구성요소가 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 스피드 센서

나. 프로포셔닝 밸브

다. 믹스춰(mixture) 콘트롤 밸브

라. 하이드롤릭 유닛

해설  ◑ ABS(Anti-Lock Brake System)의 구성요소

구 분	역 할
휠속도센서 (WHEEL SPEED SENSOR)	바퀴의 속도를 감지하여 ABS ECU에 전달한다. ABS에 있어서 가장 중요한 센서 로 내부에는 자석과 코일로 구성되어 있고 소형 발전기의 원리를 이용하여 이때 발생하는 전압 및 진폭을 이용해 바퀴의 속도를 감지한다.
프로포셔닝밸브	브레이크작용력이 증대됨에 따라 뒤쪽의 유압증가비율을 앞쪽보다 작게하여 뒷 바퀴의 조기고착에 의한 조종불안정을 방지하기 위한 것이며 마스터 실린더와 뒷바퀴 사이에 설치한다
하이드롤릭유닛	ECU 제어신호에 의해서 각 실린더로 가는 유압을 조정하여 바퀴의 회전 상태를 제어한다
전자제어유닛	앞뒤바퀴 속도센서와 브레이크 스위치에서 입력신호를 받아 각 휠의 제동상태 를 감지하고, 모듈레이터에 신호를 보내 적절히 브레이크 압력을 조절한다.
어큐물레이트	펌프로부터 유압을 압송할 수 없을 때 펌프로부터 송출된 고압의 유압을 일시적 으로 저장하고 유압의 맥동을 완화시키는 역할을 한다.

16. 직류전기의 설명으로 틀린 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 시간의 변화에 따라 전류의 변화가 없다.

나. 시간의 변화에 따라 전압의 변화가 없다.

다. 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 변한다.

라. 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 일정하다.

해설  ◑ 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 일정하다.

17. 기동전동기에서 회전력을 기관의 플라이휠에 전달하는 동력기구는?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 피니언 기어        나. 아마츄어

다. 브러시             라. 시동 스위치

구 분	이 름	역 할
회전력을 발생하는 전동기부분	전기자(아마츄어)	회전력을 발생시킴
	계자	기자력을 발생시킴
	브러시	정류자와 접촉하여 전기자코일에 흐르는 전류가 일정한 방향으로 흐르도록 함
회전력을 기관에 전달하는 동력전달부분	전동기에서 발생한 토크를 기관의 플라이휠에 전달하여 기관을 회전시키는 기구
피니언을 접동시켜 링기어(플라이 휠)에 물리게 하는 부분	피니언 기어	전기자축에 설치되어 전기자축의 회전력을 링기어(플라이 휠)에 전달하는 기구
	전자스위치	축전지에서 기동전동기로 흐르는 큰 전류를 단속하는 작용과 피니언과 링기어가 물리게 하는 작용을 함

해설  ◑ 시동전동기의 구조

18. 다음 중 압력 센서의 방식이 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 반도체식

나. 피에죠식

다. 금속 다이아프램식

라. 정전 용량식

해설  ◑ 다. 반도체식

반도체식 압력센서는 최근에 실용화가 가속되고 있는 센서로써 히스테리시스(hysteresis)

현상이 없고 직선성이 우수하며, 소형·경량으로 진동에도 매우 강한 것이 특징이다. 또한 기계식보다 고감도, 고신뢰성이며 양산성이 좋다. 이것은 외부압력을 응력으로 변환하는 다이어프램과 다이어프램에서 발생하는 동력을 전기 신호로 변환하는 두 부분으로 구성되어 있다. 다이어프램은 단결정 실리콘을 화학적으로 에칭(etching)하여 형성하며, 다이어프램에서 발생하는 응력을 전기적 신호로 변환하는 방법으로 진동자의 고유진동수 변화와 표면 탄성파를 이용하는 것도 있으나 주로 압저항식과 정전용량식의 두 종류가 가장 많이 사용되고 있다. 이중 압저항식은 저항확산식 또는 확산식이라고도 하며 저항소자를 형성시킬 때에 반도체의 불순물 확산공정이 이용되기 때문이다. 압저항형 압력센서는 그림 5와 같은 구조를 가지며 범용으로 엔진제어, 공업계측, 의료 등에 많이 쓰이며 모든 분야에 응용이 가능하다.

정전용량식은 서로 마주보고 있는 전극판의 간격을 외부로부터의 응력에 의하여 변화되어 전극간의 정전용량이 변화한다. 이 정전용량 변화를 전기신호로 변환시키면 응력이 검출된다. 이 원리를 이용한 것이 정전 용량형 반도체 압력센서이며 구조는 그림 6과 같다. 정전용량식은 압저항식에 비해 고감도이나 전극의 형성, 외부 회로와의 연결이 복잡한 구조로 되어 있고 응답성이 나빠 수요는 적다. 그러나 온도 특성이 우수하고 소형이며 고감도인 관계로 생체 등 미압의 영역에서 사용할 때 장점이 많다.

19. 시동전동기 중 피니언 섭동식에 대한 설명으로 틀린 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 피니언 섭동식은 수동식과 전자식이 있다.

나. 전기자가 회전하기 전에 피니언 기어와 링기어를 미리 치합시키는 방식이다.

다. 피니언의 관성과 직류전동기가 무부하에서 고속 회전하려는 특성을 이용한 것이다.

라. 전자식 피니언 섭동식은 피니언 섭동과   시동전동기스위치의 개폐를 전자력을 이용한       형식이다.

해설  ◑  다.는 벤딕스식에 대한 설명이다.

구 분	내 용
벤딕스식	피니언의 관성과 전동기가 무부하상태에서 고속회전하는 성질을 이용한 것으로 구조가 간단하나 내구성이 작으며 , 오버런닝클러치를 사용하지 않는다.
전기자 섭동식	자력선이 가까운 거리를 통과하려는 성질을 이용한 것으로 전기자축에 피니언 기어가 고정되어 있고 전기자축이 이동하여 피니언기어와 링기어를 합치시킨다. 다판클러치식 오버런닝클러치를 사용한다.
피니언 섭동식(오버런닝 클러치식)	전기자가 회전하기 전에 시프트레버에 의해 피니언기어와 링기어를 먼저 치합시키는 형식으로 현재 가장 많이 사용된다. 룰러식 오버런닝클러치를 사용한다.

20. 축거 2.5 m, 조향각 30°, 바퀴 접지면 중심과 킹핀과의 거리 25 cm인 자동차의 최소회전반경은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 4.25 m           나. 5.25 m

다. 6.25 m           라. 7.25 m

해설  ◑ [eqn: 최소회전반경(R)= {L(축거)} over {sin□} +r(바퀴접지면 중심과 킹핀과의 거리)]

*( sin30°= 0.5,  sin35°= 0.57,  sin45°= 0.7)

∴[eqn: 최소회전반경= {2.5m} over {0.5 } +25□=5.25m]

21. 자동차에 쓰이는 강판 중 제일 많이 쓰이는 강판재료의 탄소 함유량은 몇% 정도 인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 0.01 .0.05        나. 0.1 .0.4

다. 1.0 .1.6           라. 1.8 .2.2

해설  ◑

22. 다음 그림과 같은 볼트 이음에서 볼트에 생기는 주된 응력은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

23. 자동차 차체강판의 수축 방법에 해당되지 않는 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 해머와 돌리에 의한 방법

나. 강판의 주름잡기에 의한 방법

다. 열에 의한 방법

라. 연마에 의한 방법

24. 프런트 펜더(front fender)의 부착시 무엇으로 고정시키는가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 볼트               나. 산소용접

다. 접착제             라. 체인

25. 0.7□의 철판을 자를 때 사용하는 가위 날끝의 각도로 가장 적당한 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 60°.65°         나. 30°. 35°

다. 5°.10°          라. 2°.3°

26. 앞 부분의 패널(penal) 수리작업에 있어서 허용오차가 매우 적어 수리에 주의해야 할 것은 어느 것인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 후드(hood)의 사이드 부분

나. 펜더(fender) 에이프런

다. 범퍼 스토운 디플렉터의 고정장치

라. 프런트 서스펜션의 크로스 부분

27 보기의 정면도를 보고 다음 중 평면도로 가장 적합한 투상도는?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

28. 탄소강에서 탄소량이 증가하면 용해되는 온도는  어떻게 되는가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 같다.

나. 높아진다.

다. 낮아진다.

라. 탄소의 양과는 무관하다.

29. 액화 우레탄 수지도료에 경화제를 사용해서 건조하는 방법은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 휘발건조               나. 중합건조

다. 산화건조               라. 자연건조

30. 그림과 같이 자유단에 우력의 모멘트 Mo가 작용하는 외팔보에 생기는 최대 굽힘모멘트는 얼마인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

31. 화학 청정제의 종류 중에서 효력이 상실되었을 때 공기 중에서 햇빛에 건조하면 재 사용이 가능한 청정제는?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 카타리졸           나. 마카린

다. 헤라톨             라. 플랑크린

32. 다음 트램 트랙킹 게이지로 차체의 각부를 측정하는 곳이 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 프론트 사이드 멤버

나. 로워암과 후드레지위치 점검

다. 프레임 이그러진 상태 점검

라. 프레임 균열부위 점검

33. 판금 퍼티는 다음 중 어느 것이 주성분인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 불포화 아크릴 수지와 안료

나. 불포화 폴리에스텔 수지와 안료

다. 불포화 에폭시 수지와 안료

라. 불포화 알키드 수지와 안료

34. 점용접(spot welding)의 특징으로 틀린 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 작업속도가 빠르다.

나. 기술적인 숙련을 필요로 하지 않는다.

다. 표면을 평활하게 할수 있다.

라. 용접 후변형이 크다.

35.  스텐레스 강판에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 인성과 연성이 크고 가공경화가 심하며      열처리가 잘 된다.

나. 내식, 내열, 내한성이 우수하다.

다. 크롬산화 피막이 표면을 보호하므로 내      부를 보호한다

라. 염산에 침식되지 않으며 내식성이 우수      하다.

36. 일반적으로 프레임 기준선을 정할 때 들어가는 사항이 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 크로스 멤버의 각 접속부

나. 프레임 중앙 수평부분의 윗면

다. 프레임 중앙 아래쪽 수평부분의 밑바닥

라. 앞뒤 차축의 중심선

37. 보디 프레임 수정기의 종류가 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 정치식 보디 프레임 수정기

나. 폴식 보디 프레임 수정기

다. 이동식 보디 프레임 수정기

라. 가변식 보디 프레임 수정기

38. 다음 중 냉간압연 강판과 관계 없는 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 표면이 매끄럽다.

나. 가공성이 좋다.

다. 800℃ 이상의 고온으로 처리한다.

라. 상당히 얇은 판도 만든다.

39. 알루미늄 특성 중 틀린 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 용융점이 철보다 높다.

나. 무게는 철의 약 1/3이다.

다. 열전달이 철보다 높다.

라. 전기 전도도가 구리보다 낮다.

40. 다음 중 가스용접에 의한 절단작업시 가장적당치 않는 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 산소용기의 압력조정기 압력을 10 .15      kgf/cm□으로 설정한다.

나. 아셀틸렌 압력조정기 압력을 0.3-0.4

kgf/cm□으로 설정한다.

다. 불의 강약 조정은 아세틸렌 밸브를 고      정해 둔채, 산소밸브로 조정한다.

라. 불을 점화할 때 아세틸렌 밸브를 조금      열고, 산소밸브를 아주 미세하게 열고     용접용 라이터로 점화한다.

41. 차체 이음방법이 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 기계적 이음방법

나. 화학적 이음방법

다. 야금적 이음방법

라. 접촉식 이음방법

42. 보디 프레임 수정용 기기가 갖추어야 할 조건 중 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 인장장치           나. 고정장치

다. 계측장치           라. 엔진 상승장치

43. 자동차의 보수도장에 필요한 스프레이건의 종류가 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 흡상식              나. 압력식

다. 중력식              라. 분사식

44. 막대모양의 자로서 임의의 곡선을 그리는데 알맞은 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 형판               나. 스케일

다. 운형자             라. 자유 곡선자

45. 가는 실선의 용도가 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 치수를 기입하기 위한 선

나. 치수를 기입하기 위하여 도형에서 인출      한 선

다. 대상물이 보이지 않는 부분의 모양을       표시하는 선

라. 단면도의 절단면을 나타내는 선

46. 다음 그림과 같이 보에 하중이 작용했을 때 A에 생기는 반력은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

47. 스프레이건과 피도물 사이의 거리로 적당한 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 5∼10cm

나. 10∼15cm

다. 15∼25cm

라. 30∼50cm

48. 모노코크 보디의 충격 흡수 부분으로 틀린 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 패널에 구멍을 낸다.

나. 패널 두께를 변화시킨다.

다. 패널을 급각도로 변화시킨다.

라. 패널에 보강대를 부착한다.

49. 한변이 6cm인 정사각형 기둥이 360kgf의 압축하중을 받을 때 기둥 내부에 생기는 압축응력은 몇kgf/cm□인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 36                나. 10

다. 278               라. 360

50. 보디 패널의 오목면과 골이 파여진 좁은 곳 등에서 주로 사용되는 샌더는 어느 것인가?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 벨트 샌더

나. 디스크 샌더

다. 스트레이트 라인 샌더

라. 언더 샌더

51. 자동차 정비공장에서 폭발의 우려가 있는 가스, 증기, 또는 분진을 발산하는 장소에서 금지해야 할사항에 속하지 않는 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 화기의 사용

나. 과열함으로써 점화의 원인이 될 우려가      있는 기계

다. 사용도중 불꽃이 발생하는 공구

라. 불연성 재료의 사용

52. 재해조사 목적을 가장 확실하게 설명한 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 적절한 예방대책을 수립하기 위하여

나. 재해를 발생케한 자의 책임을 추궁하기      위하여

다. 재해 발생 상태와 그 동기에 대한 통계      를 작성 하기 위하여

라. 작업능률 향상과 근로기강 확립을 위하여

53. 동력 전달 장치에서 안전상 주의할 사항이다. 옳지 못한 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 기어가 회전하고 있는 곳은 뚜껑으로       잘덮어 위험을 방지한다.

나. 천천히 움직이는 벨트라도 손으로 잡지      말 것

다. 회전하고 있는 벨트나 기어에 필요없는      접근을 금한다.

라. 동력전달을 빨리 전달하기 위하여 벨트       를 회전하는 풀리에 손으로 걸어도 좋다.

54. 실린더 헤드 볼트의 조임에 대한 설명 중 옳은 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 중앙에서부터 바깥 쪽으로 좌우, 상하      대칭으로 죈다

나. 대각선의 방향으로 1회에 완전히 조인다.

다. 토크 렌치와 오픈렌치를 사용한다.

라. 볼트의 조임 순서와 실린더 헤드 변형      과는 상관없다.

55. 잭(jack)으로 차체등을 들어 올릴때의 방법 중 안전하지 못한 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 물체를 올리고 잭손잡이을 뺀다.

나. 잭을 올리고 나서 받침대(스탠드)로 받      친다.

다. 잭은 물체의 중심위치에 설치한다.

라. 잭을 올린다음 물체를 한번 흔들어 물      체의 중심을 확인한다.

56. 드릴로 큰구멍을 뚫으려고 할때에 먼저 할 일은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>나

가. 금속을 무르게 한다.

나. 조그만 구멍을 뚫는다.

다. 스핀들의 속도를 빠르게 한다.

라. 드릴 커팅 앵글을 증가 시킨다.

57. 정비공장에서 엔진을 이동시키는 방법 가운데 가장 옳은 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 사람이 들고 이동한다.

나. 지렛대를 이용한다.

다. 로프를 묶고 잡아당긴다.

라. 체인 블록이나 호이스트를 사용한다.

58. 기중기로 물건을 운반할 때 주의할 사항이다. 잘못 설명한 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>가

가. 경우에 따라서는 규정 무게보다 약간       초과 할 수도 있다.

나. 적재물이 떨어지지 않도록 한다.

다. 로프 등의 안전여부를 항상 점검한다.

라. 선회작업시에 사람이 다치지 않도록 한다.

59. 수공구 취급시 지켜야 될 안전수칙 중 옳은 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>다

가. 줄질 후 쇠가루는 입으로 불어 낸다.

나. 해머작업시 손에 장갑을 끼고 한다.

다. 스패너나 렌치는 몸 앞으로 당겨서 돌      린다.

라. 큰 회전력이 필요한 경우 스패너에 파      이프를 끼워서 사용한다.

60. 다음 중 안전 감독자의 점검대상 및 업무내용이 아닌 것은?<2002. 10.6 차체수리 기능사>라

가. 보호구의 착용 및 관리실태 적절 여부

나. 안전활동 추진 여부

다. 안전수칙 준수 여부

라. 작업장의 장비 및 공구 정리정돈 여부

◐ 정답표 ◐

바퀴의 속도를 감지하여 ABS ECU에 전달한다.  ABS에 있어서 가장 중요한 센서로 내부에

는 자석과 코일로 구성되어 있고 소형 발전기의 원리를 이용하여 이때 발생하는 전압 및 진폭

을 이용해 바퀴의 속도를 감지한다.

1. 기관 성능곡선도를 보고 연료소비율이 가장 낮은 곳을 가르키는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가.(1)               나.(2)

다.(3)               라.(4)

2. 4행정 4기통 기관에서 점화순서가 1-3-4-2인데 2번 실린더가 배기행정을 하고 있다. 이때 3번 실린더는 어떤 행정을 하고 있는가?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 흡입 행정          나. 압축 행정

다. 동력 행정          라. 배기 행정

3. 브레이크 드럼이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 정적, 동적 평형이 잡혀 있을 것

나. 슈와 마찰면에 내마멸성이 있을 것

다. 방열이 잘 되지 않을 것

라. 충분한 강성이 있을 것

4. 다음 그림에서 전류계에 흐르는 전류는?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가.3A                 나.4A

다.5A                 라.6A

5. 다음 중 계산이 틀린 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 10 □f/□□=0.0001 □f/m□

나. 10 □□=0.001 m□

다. 10 □f-cm/s=0.1 □f-m/s

라. 10 cm□ =0.00001 m□

6. 다음 중 부동액의 원액으로 사용하지 않는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 에틸렌글리콜        나. 글리세린

다. 메타놀              라. 그리이스

7. 디젤기관에서 직접 분사실식의 장점이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 노킹이 비교적 잘 일어나지 않는다.

나. 연소실이 간단하다.

다. 기동이 용이하다.

라. 열효율이 좋다.

8. 전자제어 점화장치의 파워트랜지스터(Power TR)의 역할은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 1차전류 단속

나. 점화코일의 냉각

다. 고압발생

라. 잡음방지

9 A의 전류로 연속 방전하여 방전 종지전압에 이를때까지 30 시간이 걸렸다. 이 축전지의 용량은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 6Ah              나. 15 Ah

다. 60 Ah            라. 150 Ah

10. 교류 발전기의 구성요소 중 틀린 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 아마츄어           나. 스테이터 코일

다. 로터               라. 정류기

11. 차량이 회전할 때 바깥쪽 바퀴의 회전속도를  증가시키기 위해 설치하는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 동력전달장치       나. 변속장치

다. 차동장치           라. 현가장치

12. 플라이휠의 무게는 무엇과 관계가 있는가?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 회전 속도와 실린더수

나. 크랭크 축의 길이

다. 링기어의 잇수

라. 클러치판의 길이

13. 자동차용 전조등에 사용되는 조도에 관한

설명으로 맞는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 조도는 전조등의 밝기를 나타내는 척도      이다.

나. 조도의 단위는 암페어이다.

다. 조도는 광도에 반비례하고 광원과 피조      면 사이의 거리에 비례한다.

[eqn: 라. 조도 ={피조면단면적(m□)} over {피조면에 입사되는 광속(1m)}로 나타낸다]

나타낸다

14. 다음 중 MPI 연료분사 방식의 특징이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 저속 또는 고속에서 토크영역의 변경이      가능하다.

나. 온.냉시에도 최적의 성능을 보장한다.

다. 설계시 체적효율의 최적화에 집중하여      흡기다기관 설계가 가능하다.

라. 월웨팅(wall wetting)에 따른 냉시동,      과도 특성은 큰효과가 없다.

15. 외부로부터 빛을 받으면 전류를 흐를 수 있게 하는 감광 소자는?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 사이리스터

나. 압전소자

다. 제너 다이오드

라. 포토 트랜지스터

16. 자동변속기에서 회로내의 이상 압력 발생시 회로를 보호하는 밸브는?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 압력 조정 밸브

나. 리듀싱 밸브

다. 릴리프 밸브

라. 스로틀 압력 밸브

17. 다음 중 캠버를 두는 이유로 가장 옳은 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 조향바퀴의 방향성을 주기 위하여

나. 조향핸들의 조작을 가볍게 하기 위하여

다. 직진방향으로 되돌아오는 복원력 향상      을 위하여

라. 타이어의 슬립과 마멸을 방지하기 위하여

18. 자동변속기 오일의 요구 조건이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 기포가 생기지 않을 것

나. 마찰계수가 낮을 것

다. 저온 유동성이 좋을 것

라. 점도지수 변화가 적을 것

19. 가솔린과 비교한 LP가스의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 노킹을 잘 일으키지 않는다.

나. 엔진 연소실에 카본퇴적이 적다.

다. 옥탄가가 낮다.

라. 연료펌프가 필요 없다.

20. 수동변속기에 관한 설명으로 가장 큰 토크를 발생하는 단은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 오버드라이브 단에서

나. 1단에서

다. 2단에서

라. 직결 단에서

21. 승용자동차의 운전좌석 및 운전자의 좌석옆으로 나란히 되어있는 좌석에는 어떤 형태의 좌석안전띠를 설치하여야 하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 1점식             나. 2점식

다. 3점식             라. 4점식

22. 후미등은 차량중심선에 대하여 좌우 대칭되고 등화의 중심점은 공차상태에서 지상 35 cm이상 몇cm이하의 높이에 설치해야 하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 100               나. 200

다. 300  라. 400

23. 자동차 후미등 1등당 광도의 범위로 맞는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 1cd 이상, 20 cd 이하

나. 2cd 이상, 25 cd 이하

다. 5cd 이상, 30 cd 이하

라. 7cd 이상, 35 cd 이하

24. 제원 측정방법 중 자동차의 길이, 너비, 높이 이외의 돌출 거리는 어떤 방법으로 측정해야  하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 자동차의 길이, 내선, 배선 등의 측정점     을 기준으로 측정한다.

나. 자동차의 길이, 너비, 높이의 측정점을     기준으로 측정한다.

다. 자동차의 내장, 하대길이 등을 측정점의     기준으로 측정한다.

라. 자동차의 오버항 등을 측정점의 기준으     로 측정한다.

25. 제동등의 1등당 유효조광면적은 크기는?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 14 cm□이상

나. 14 cm□이하

다. 22 cm□이상

라. 22 cm□이하

26. 자동차 적재함 뒤로 나오는 긴 물건을 운반시 위험을 표시하는 방법으로 가장 적절한 방법은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 뒷부분에 깃대를 꽂고 운반한다.

나. 물건 끝부분에 진한 청색을 칠하고 운      반한다.

다. 긴물건 뒤부분에 적색으로 표시하고 운      반한다.

라. 적재함에 회색으로 위험표시를 한다.

27. 전기장치에서 발전기 탈착작업시 가장 먼저   해야할 작업은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 발전기에서 전선을 떼어내기

나. 발전기 브라켓에서 발전기 떼어내기

다. 팬벨트 조임 볼트를 풀어 벨트를 떼어      내기

라. 축전지에서 접지 케이블을 떼어내기

28. 다음 중 축전지(BATTERY) 충전시 주의사항이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 축전지를 충전하는 곳은 환기장치가 필      요없다.

나. 축전지가 단락하여 스파크가 일어나지      않게 한다.

다. 환기장치가 적절하지 못한 작업장에서      는 축전지를 과충전 하여서는 안된다.

라. 전해액을 혼합할 때에는 증류수에 황산      을  천천히 붓는다.

29 브레이크에 페이드 현상이 일어났을 때의 응급처리 방법은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 브레이크를 자주 밟아 열을 발생시킨다.

나. 자동차의 속도를 조금 올려준다.

다. 자동차를 세우고 열이 식도록 한다.

라. 주차 브레이크를 대신 사용한다.

30. 다음에서 안전하게 공구를 취급하는 방법 중 틀린 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 공구를 사용한 후 제자리에 정리하여       둘것

나. 예리한 공구 등을 주머니에 넣고 작업      을  하여서는 안된다.

다. 사용전에 손잡이에 묻은 기름 등은 닦      아내어야 한다.

라. 작업중 공구를 타인에게 숙달된자가 던      져 전달하면 작업능률이 좋아진다.

31. 스패너 작업시의 안전수칙에 알맞지 않은 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 주위를 살펴보고 조심성있게 죌것

나. 스패너를 밀지 말고 앞으로 당길 것

다. 스패너는 조금씩 돌리며 사용할 것

라. 힘겨울 때는 스패너 자루에 파이프를       넣어 작업할 것

32. 프레스 작업시 인체 중 어느 곳이 가장 상하기 쉬운가?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 발                 나. 머리

다. 손                 라. 가슴

33. 작업장에서 지킬 안전사항 중 틀린 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 안전모는 반드시 착용한다.

나. 고압전기, 유해가스등에 적색 표지판을

부착한다.

다. 해머는 무거우니까 장갑을 끼고 작업한다.

라. 기계의 주유시는 동력을 끈다.

34. 용해 아세틸렌을 사용할 때에 주의해야 할

사항이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 용기에 충격을 주지 않는다.

나. 화기에 주의한다.

다. 사용압력은 1kgf/cm□ 이상으로 한다.

라. 누설점검은 비눗물로 한다.

35  산업체에서 안전을 지킴으로서 얻을 수 있는 이점으로 해당되지 않는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 직장의 신뢰도를 높여준다.

나. 상하 동료간에 인간관계가 개선된다.

다. 기업의 투자 경비가 늘어난다.

라. 회사내 규율과 안전수칙이 준수되어 질      서유지가 실현된다.

36. 엔진은 과열하지 않고 있는데 방열기내에 기포가 생긴다. 맞는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 서모스탯 기능불량

나. 실린더헤드 가스켓의 불량

다. 크랭크 케이스에 압축누설

라. 냉각수량 과다

37. 12V의 전압에 20□의 저항을 연결 하였을 경우 몇A의 전류가 흐르겠는가?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 0.6A              나. 1A

다. 5A                라. 10A

38. 전자제어 기관의 공회전 속도를 적절히 유지해주는 부품은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 스텝 모터

나. 분사밸브

다. 스로틀 포지션 센서

라. 스로틀 밸브 스위치

39. 조향핸들이 흔들리는 원인과 관계가 없는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 워엄과 섹터의 간극이 너무크다.

나. 킹핀과 결합이 너무세다.

다. 캐스터가 고르지 않다.

라. 앞바퀴의 휠베어링이 마멸되었다.

40. 브레이크 페달을 밟았을 때 조향핸들이 쏠리는 원인으로 가장 적당치 않은 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 캐스터가 불평등하다.

나. 바퀴의 평형(Blance)이 불량하다.

다. 조향너클이 휘어있다.

라. 타이어 공기압의 차이가 많다.

41 클러치가 떨리거나 잡아당기는 현상은 어느 때에 일어나는가?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 클러치가 접촉될 때

나. 기관회전을 가속시킬 때

다. 기관 회전을 중속시킬 때

라. 기관 회전을 공전시킬 때

42 실린더 벽윗부분의 마멸되지 않은 부분을

깍아내는데 사용하는 공구는?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 리지 리머

나. 멀티플 스핀들 리머

다. 아웃사이드 리머

라. 테이퍼 리머

43 피스톤 간극(piston clearance)측정은, 어느 부분에  디크니스게이지(thicknessgauge)를

넣고 하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 피스톤 링 지대

나. 피스톤 스커어트부

다. 피스톤 보스부

라. 피스톤 링지대 윗부분

44. 디젤노크의 원인으로 가장 관계가 적은 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 연료의 분사 상태가 나쁘다.

나. 분사 시기가 늦다.

다. 연료의 세탄값이 높다.

라. 엔진 온도가 낮다.

45. 커넥팅 로드 어셈블리 ( connecting rod

assembly)의 중량차는 하나의 커넥팅로드

어셈블리 무게의 몇%정도 이내어야 하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 5%이내           나. 10 %이내

다. 2%이내           라. 7%이내

46. 트랜지스터(NPN형)에서 점화코일의 1차 전류는 어느 쪽으로 흐르게 하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 이미터에서 컬렉터로

나. 베이스에서 컬렉터로

다. 컬렉터에서 베이스로

라. 컬렉터에서 이미터로

47. 자동차에서 슬립조인트(slip joint)가 있는 이유는?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 회전력을 직각으로 전달하기 위해서

나. 출발을 원할하게 하기 위해서

다. 추진축 길이 방향의 변화를 주기 위해서

라. 진동을 흡수하기 위해서

48. 유압식 브레이크의 공기빼기 작업 중 부적당한 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 공기는 에어블리이드 밸브에서 뺀다.

나. 일반적으로 마스터 실린더에서 제일 먼      곳의 휠실린더부터 행한다.

다. 마스터 실린더에 브레이크 오일을 보급      하면서 행한다

라. 브레이크 파이프를 떼어내고 행한다.

49. 자동변속기에서 토크 변환기의 일방향 클러치가 작동불량이면 어느 상태에서 효율이 저하되는가?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 저속               나. 고속

다. 중속               라. 공전

50. 진공계로써 판단할 수 없는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 점화시기의 적당 여부

나. 밸브의 정밀 밀착 불량 여부

다. 점화 플러그의 실화 상태

라. 인젝터의 연료분사 상태 여부

51 타이밍 라이트의 용도는?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 압축압력 측정

나. 점화시기 측정

다. 진공도 측정

라. 배기가스 측정

52. 일반적으로 사용되고 있는 사이드 슬립 시험기에서 지시값이 4라고 하는것은 주행 1km

에 대해 앞바퀴의 옆방향 미끄러짐이 얼마라는 것을 표시하는가?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 4m               나. 4cm

다. 4mm             라. 0.4 mm

53. 다음에서 배기관에 설치되어 혼합기의 농후, 희박상태에 따라 전압을 발생하여 컴퓨터에 신호를 주는 센서의 이름은 어느 것인가?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. CONVERTER 센서

나. CANISTER 센서

다. O□ 센서

라. TEMPERATURE 센서

54. 다음 전기 기호 중에서 트랜지스터의 기호는?<2002. 10.6 검사 기능사>나

55. 클러치 판의 점검 항목에 해당하지 않는 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>라

가. 페이싱의 리벳 깊이

나. 판의 비틀림

다. 클러치 스프링의 장력

라. 페이싱의 폭

56. NOx는 어느 때 가장 많이 배출되는가?<2002. 10.6 검사 기능사>다

가. 농후한 혼합비

나. 희박한 혼합비

다. 고온 연소시

라. 저온 연소시

57. 가변 저항식이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>나

가. 모터 포지션 센서(MPS)

나. 아이들 스위치(Idle S/W)

다. 스로틀 포지션 센서(TPS)

라. 수온 센서

58. 빛에 의해 콜렉터 전류가 제어되며, 광량측정, 광스위치 소자로 사용되는 반도체는?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 포토 트랜지스터

나. 포토 다이오드

다. 포토 더미스터

라. 포토 소자

59. 연료 탱크 내의 증발가스를 포집 후 엔진으로 유입시켜 연소 시키는 장치는?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 캐니스터와 퍼지솔레노이드

나. 포지티브 크랭크 케이스 벤틸레이션

(P.C.V) 밸브

다. 배기가스 재순환 장치(EGR)

라. 삼원촉매

60. 전자제어 자동변속기의 특징이 아닌 것은?<2002. 10.6 검사 기능사>가

가. 차속과 스로틀밸브 개도의 정보만으로

변속패턴을 결정한다.

나. 마이컴도입에 의해 복잡한 변속패턴을 간단히 제어 할수 있다.

다. 록업제어기구 설치로 연비증가를 방지할 수있다.

라. 솔레노이드 밸브를 사용하여 유압회로를 개폐한다.

◐ 정답표 ◐

바퀴의 속도를 감지하여 ABS ECU에 전달한다.  ABS에 있어서 가장 중요한 센서로 내부에

는 자석과 코일로 구성되어 있고 소형 발전기의 원리를 이용하여 이때 발생하는 전압 및 진폭

을 이용해 바퀴의 속도를 감지한다.