Next: Secundário em aberto Up: Aula XVII - Previous: Aula XVII -

## Indutância Mútua

Indutância Mútua

Pode-se construir um transformador rudimentar enrolando-se dois fios esmaltados num cilindro ferro-magnético.

##### f168

As marcas junto aos enrolamentos mostram o sentido de acoplamento magnético. A convenção utilizada indica que um acréscimo de corrente entrando por uma das marcas implica num acréscimo de corrente saindo pela outra.

Correntes entrando pelas marcas reforçam o fluxo no meio magnético.

##### f09

Adotando-se a convenção receptor para os dois enrolamentos, tem-se

onde os parâmetros , e M são grandezas positivas.

Obs.: Como as correntes de convenção entram pelas marcas, os sinais nas equações são todos positivos.

O enrolamento da esquerda é conhecido como primário e o da direita como secundário.

Next: Secundário em aberto Up: Aula XVII - Previous: Aula XVII -