Next: Norton Up: Aula XIII - Previous: Superposição

## Thévénin

Thévénin

Um circuito linear, ligado por dois terminais a uma carga isolada qualquer, pode ser substituído por um bipolo equivalente composto de uma fonte de tensão em série com uma impedância.

O valor da fonte é a tensão nos terminais sem a carga (tensão de circuito aberto).

A impedância é determinada pela relação entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto circuito nos terminais.

Obs.: Carga isolada: é uma carga não acoplada (por fontes dependentes ou indutâncias mútuas) ao circuito.

Exemplo: O objetivo é encontrar o circuito equivalente

##### f53

##### f54

Encontre a tensão de Circuito Aberto e a impedância equivalente nos pontos 1 e 2.

Tensão de Circuito Aberto

##### f55

##### f56

Calcule a relação entre tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito (Impedância Thévénin).

No caso de circuitos sem fontes dependentes, esta impedância é a ``Impedância Vista'' pelos terminais, calculada curto-circuitando-se as fontes de tensão e abrindo-se as fontes de corrente.

Impedância Equivalente

##### f57

Equivalente Thévénin

##### f58

Next: Norton Up: Aula XIII - Previous: Superposição