Next: Causal e Instável Up: Aula XXII - Previous: Modelo Algébrico

## Amplificador de Ganho G

Conclusão:

Note que, se a conexão dos terminais de entrada do Op Amp (denominados I e NI) fosse invertida, o sinal de nas equações também seria invertido.

Entretanto, como tem sempre um valor muito grande, a relação entrada-saída não depende do sinal de .

Além disso, esse modelo indica que o seguidor de tensão responderia com ganho G a qualquer freqüência de entrada, o que não ocorre nos sistemas físicos.

Uma análise mais apropriadada pode ser feita usando-se um modelo de primeira ordem para o Op Amp. Neste novo modelo é substituído por

onde é o ganho DC e é a freqüência angular de corte.

Note que

e .

Em outras palavras, a freqüência de corte é definida como sendo a freqüência na qual o ganho cai de .

Uma figura de mérito importante para Op Amp's é o produto Ganho Faixa. Para um circuito passa-baixas, a Faixa de Passagem é igual à freqüência de corte, pois ele responde com ganho aproximadamente constante da freqüência zero até a freqüência de corte.

Para o seguidor de tensão, considerando o modelo de primeira ordem, tem-se

Note que Ganho em Baixas Freqüências

e que = Freqüência Angular de Corte do seguidor de tensão.

Assim, o produto Ganho Faixa do seguidor de tensão é:

Em outras palavras, há sempre uma solução de compromisso entre o ganho de um Op Amp e sua faixa de passagem. O aumento de um implica necessariamente na diminuição do outro.

Exemplo: Para o 741 (Op Amp mais usado no mercado),

com (tipicamente) e (freqüência de corte).

A figura a seguir ilustra o compromisso (no seguidor de tensão) entre ganho e faixa de passagem para o Op Amp 741.

##### 29

Next: Causal e Instável Up: Aula XXII - Previous: Modelo Algébrico