Next: Exemplo Up: Aula X - Previous: Método dos Nós

## Determinação de Tensões em Bipolos

Determinação de Tensões em Bipolos

Exemplo:

##### f44a

Para se obter diretamente da solução do sistema de equações, deve-se aumentá-lo de uma equação e uma incógnita.

Note que a matriz é simétrica, e que foi modificada pela inclusão de no sistema de equações.

Método das Malhas Modificado

Consiste numa variação do Método dos Malhas, usada para a determinação de tensões específicas em alguns bipolos do circuito.

Variáveis: Correntes de malhas e uma ou mais tensões.

Equacionamento: Escrever (b-n-1) equações de tensão em função das correntes de malhas e das tensões incógnitas e as equações dos bipolos das tensões incógnitas.

O Método das Malhas Modificado também permite o tratamento de fontes de corrente (desde que suas tensões sejam incluídas como incógnitas).

Next: Exemplo Up: Aula X - Previous: Método dos Nós