Next: Circuito RL Up: AULA VII Previous: Modo Próprio

## Constante de Tempo

##### 7f01

##### 7f02

é a constante de tempo do circuito. Neste circuito, .

A tensão vai a zero com o passar do tempo, o que sempre ocorre em circuitos autônomos passivos. Em sistemas lineares, diz-se que o circuito é estável (parte real dos autovalores negativa).

Note que , ou seja, após três constantes de tempo o capacitor está praticamente descarregado.

Calculando a derivada da tensão, obtém-se

A reta tangente à tensão em t=0 cruza o eixo em .

Next: Circuito RL Up: AULA VII Previous: Modo Próprio