Next: Resposta Impulsiva : Up: AULA XX Previous: Circuito Sintonizado

## Faixa de Passagem

Calculando as freqüências nas quais a potência dissipada é metade do valor máximo, tem-se

As raízes positivas são e

A faixa de passagem do circuito é , ou seja, é o intervalo de freqüências no qual a potência dissipada é maior que metade da potência máxima.

Portanto, (fator de qualidade). Esta relação é utilizada em laboratório para a medida do fator de qualidade Q.

A figura mostra para o circuito RLC série, com e rad/s .

Note que

##### 20f05

Next: Resposta Impulsiva : Up: AULA XX Previous: Circuito Sintonizado