Next: Terra Virtual Up: AULA VI Previous: Seguidor de Tensão

## Uso de um Seguidor de Tensão

- Considere o problema de alimentar uma carga com uma fonte de tensão cujo modelo Thévenin é E = 9 V e .

##### 6f03

Note que V, e que portanto apenas metade da tensão da fonte foi transferida para a carga. O Op Amp poderia ser usado para assegurar que o sinal E seja recebido integralmente pela carga .

##### 6f04

Nesta situação, v=E=9 V ( seguidor de tensão), pois a corrente na entrada NI é zero (impedância de entrada infinita).

Obs.: O circuito se comporta como um seguidor de tensão desde que o Op Amp esteja operando na sua região linear (tensão de saída menor que a tensão de saturação).

Next: Terra Virtual Up: AULA VI Previous: Seguidor de Tensão