Next: Lâmpadas em Série Up: AULA IV Previous: Associação de Resistores

## Lâmpadas em Paralelo

##### 4f06

##### 4f05

O ponto de operação é V e Ã, W de potência dissipada nas lâmpadas.

Retirando-se a lâmpada 2, V e Ã com 50 W de dissipação na lâmpada 1.

Somente com a lâmpada 2, V e Ã com W de dissipação na lâmpada 2.

Portanto, a potência dissipada no circuito com as duas lâmpadas não é igual à soma das potências.

No caso de fonte ideal de tensão (resistência R nula), a reta de carga é perpendicular ao eixo v, e portanto a potência dissipada na associação é igual a soma da potências em cada caso isolado.

Experimentalmente, pode ser verificado que uma tomada da rede elétrica (residencial) é praticamente uma fonte ideal de tensão (senoidal, 60 Hz).

Next: Lâmpadas em Série Up: AULA IV Previous: Associação de Resistores