Next: Solução do Circuito Up: AULA IX Previous: Equivalente Thévenin

## Circuito RL

Circuito de 1a. Ordem

O circuito abaixo modela simplificadamente a ignição de um motor a combustão. A partir de uma tensão constante de 12 V, obtém-se um pico de tensão sobre o resistor R (vela).

Valores: E=12 V [entrada constante], , L = 1 H e

##### 9f05

Considere que a chave esteve fechada por um longo tempo, sendo aberta em t=0. Para a análise do circuito, determina-se o valor ``final'' da corrente que circulou no indutor, usando-o como condição inicial para t>0.

- Antes da abertura da chave:

pois, após um longo tempo, as correntes no circuito são constantes, implicando que a tensão nos terminais do indutor é nula (indutor comporta-se como um curto circuito).

Next: Solução do Circuito Up: AULA IX Previous: Equivalente Thévenin