Next: Circuito RL com Up: AULA XII Previous: Potência Média

## Circuito Chaveado com Diodo

Controle de corrente de campo em motor CC

Com o uso de tiristores (chaves eletrônicas) é possível controlar o valor médio da corrente de campo em motores DC, tornando sua velocidade proporcional à tensão de armadura.

Para que o ``ripple'' seja pequeno, a freqüência de chaveamento deve ser alta quando comparada com o inverso das constantes de tempo do circuito.

O circuito abaixo mostra uma fonte de tensão constante chaveada com período T, permanecendo fechada e aberta , (modelo para o tiristor). O circuito de campo foi modelado como um RL série.

O diodo (chamado ``wheeling diode'') garante a continuidade da corrente no indutor quando a chave estiver aberta.

##### 12f11

Next: Circuito RL com Up: AULA XII Previous: Potência Média