Next: Equações do Oscilador Up: AULA XXVII Previous: Indutância Mútua e

## Oscilador a Ponte de Wien

Oscilador a Ponte de Wien

Circuitos com fontes dependentes podem ser instáveis (raízes da equação característica com parte real positiva).

O oscilador a Ponte de Wien é um circuito que opera no limite de estabilidade, isto é, para um determinado valor de ganho o circuito apresenta raízes complexas puramente imaginárias. Para valores maiores, o circuito é instável; para valores menores, é estável.

##### 27f07

Supondo operação na região linear (não saturado), pode-se substituir o amplificador operacional e as resistências e por uma fonte controlada de ganho

Next: Equações do Oscilador Up: AULA XXVII Previous: Indutância Mútua e