Next: Senóides em 2a. Up: AULA XVII Previous: Interpretação Fasorial

## Potências Instantâneas

Potências Instantâneas: p = v i

##### 17f07

A potência instantânea na fonte (convenção gerador) alterna valores positivos e negativos, indicando que a fonte fornece e recebe energia ao longo do tempo.

A potência instantânea no resistor (convenção receptor) nunca é negativa, indicando que o resistor apenas recebe energia.

Em cada ciclo (no regime, t > 25 s) a energia (área sob a curva) fornecida pela fonte é maior que a recebida de volta, e a diferença é a energia dissipada no resistor.

A parcela da potência da fonte dissipada no resistor é denominada potência ativa.

A parcela da potência da fonte que flui alternadamente e não é dissipada no resistor é denominada potência reativa (só ocorre em circuitos com elementos reativos, como capacitor e indutor).

Next: Senóides em 2a. Up: AULA XVII Previous: Interpretação Fasorial