Next: Seguidor de Tensão Up: AULA VI Previous: Modelo de um

## Seguidor de Tensão

Amplificador Operacional

O nome Amplificador Operacional deriva da sua utilização como elemento de cálculo matemático analógico.

O Op Amp também é utilizado como elemento isolador (alta ``impedância'' de entrada e baixa ``impedância'' de saída)

A saída do Op Amp tem apenas três estados: saturada em +V, saturada em -V ou linear (operação típica).

Seguidor de Tensão Não Inversor

##### 6f01

Considerando o modelo algébrico com e , tem-se

##### 6f02

Para .

Next: Seguidor de Tensão Up: AULA VI Previous: Modelo de um