Screw Closing Torque Table

Bolt size	Screw Closing Torque(Kg-m)
	Head #4	Head #6
M5	0.3 - 0.4	0.5 - 0.6
M6	0.5 - 0.6	0.9 - 1.1
M8	1.2 - 1.5	2.0 - 2.5
M10	2.5 - 3.0	4.0 - 5.0
M12	3.5 - 4.5	6 - 8
M14	7.5 - 8.5	12 - 14
M16	11 - 13	18 - 21
M18	16 - 18	26 - 30
M20	22 - 25	36 - 42
M22	29 - 33	48 - 55
M24	37 - 42	61 - 70

□ 일반적으로 체결용 Screw의 Torque는 다음의 산출식에 의거한다. (JIS)

T= 0.2dQ Kg-mm

여기에서

d= Screw 有效경(mm)

Q= Screw에 미치는 軸方向 하중(Kg)