1. 오디오텍스

audiotex        [통신서비스]

음성 자동 응답 시스템(ARS) 장비를 이용하여 각종 음성 정보를 제공하는 서비스. 현재까지는 한국 통신(KT)에서 제공하는 몇 가지 공익성을 띤 음성 정보와 몇몇의 정보 제공자(IP)들이 제공하는 정보가 있다. 향후 많은 종류의 정보가 풍성하게 제공될 예정이다

2. 위성 비디오 통신 시스템

satellite video communications system    SVCS    衛星-通信- [통신서비스]

위성에 의한 영상 통신 시스템. 통신 사업자가 상용 서비스를 위해 구축하는 시스템 이외에 기업 등에서 사설 네트워크로 구축하는 시스템도 많이 있다. 일본의 NTT는 국내 통신 위성 CS-2의 위성 중계기를 임대하여 4MHz의 컬러 TV 신호를 음성 신호와 동시에 전송하는 서비스를 제공하고 있다. 구내에 설치한 소형 지구국을 이용하여 이용자들은 사내 홍보, 긴급 연락, 사원 연수, 학원 간 학습 영상 분배 등의 목적에 이용하고, 방송사는 차량 탑재 지구국을 이용하여 각종 행사 등 뉴스 현장을 중계하는 목적으로 사용한다.

3. 유즈웨어 (표준)

useware        [통신서비스]

개인용 컴퓨터(PC) 관련 서비스 전체를 말하는 것. 서비스 종류로는 하드웨어나 소프트웨어의 선택/도입을 위한 자문, 설치, 수리, 통신망 구축 및 관리 등이 있다. 하드웨어나 소프트웨어로부터 독립된 서비스가 있기 때문에 벤더에 관계없이 어떠한 이용자도 유상으로 높은 수준의 서비스를 받을 수 있다. 미국에서는 이미 각 분야에 걸쳐 유즈웨어업자가 많이 있으나 국내에서는 당연히 ‘서비스는 무료’라는 풍조가 강하게 남아 있어 그 보급은 아직 시기 상조이다

4. 음성 우편 서비스 (표준)

voice mail service    VMS    音聲郵便- [통신서비스]

가입자가 전화를 받을 수 없는 상황(통화 중, 전원이 꺼져 있을 때, 통화 불가능 지역에 있을 때 등)일 때, 발신자가 음성 메시지를 남기면 가입자에게 음성 사서함에 음성 메시지가 있음을 즉시 통보함으로써, 녹음된 상대방의 음성 메시지를 청취할 수 있는 서비스. 전화에 의해 입력된 음성 메시지를 디지털 데이터화하여 그 데이터를 음성 사서함에 기록하여 필요할 때 그 메시지를 아날로그 음성으로 역변환시켜 전화에서 재생할 수 있도록 한 것으로, 수신자 부재 시 송신이 가능하며 복수의 상대에게 동시에 통보하는 동보 기능도 가능하다.

5. 음성 회의 (표준)

audio conference        音聲會議 [통신서비스]

전화 회선을 통해 하는 회의. 회의 참가자는 회의장에 모여 회의하는 것이 아니고, 각자의 사무실이나 작업장에 있으면서 전화를 통하여 회의를 하는 일종의 원격 회의라 할 수 있다. 다만, 팩스나 텔레라이팅 신호를 제외한 다른 신호가 음성 신호에 추가될 수 있다.

6. 가입자 프로파일 관리 (표준)

customer profile management    CPM    加入者-管理 [통신서비스]

지능망 환경에서 제공되는 개인 번호 서비스에 기본적으로 제공되는 기능 중 한 가지로서, 가입자가 직/간접적으로 자신의 서비스 프로파일의 내용을 관리할 수 있는 서비스. 자신의 전화기를 통한 직접적인 방법과 망 운용자를 통한 간접적인 방법이 있다. 기능을 세분화하면 위치 등록, 위치 등록 해제, 위치 등록 확인, 기본 착신 번호 변경, 비밀 번호 변경, 허가 번호 변경

7. 착신 번호 표시 (표준)

connected line identification presentation    COLP    着信番號表示 [통신서비스]

ISDN 부가 서비스의 하나. 발신 측에 제동되는 서비스로서 접속된 상대의 ISDN 번호를 발신 측에 제공하는 서비스이다.

8. 착신 번호 표시 제한 (표준)

connected line identification restriction    COLR    着信番號表示制限 [통신서비스]

공중 전화망에서 종합 정보 통신망(ISDN) 가입자에게 제공하는 부가 서비스로, 착신 전환된 호의 경우 최종 착신 가입자 번호를 발신 가입자에게 제공하는 착신 번호 표시를 제한하는 서비스. 이 서비스는 가입자의 선택에 의해 영구 제한(모든 호에 대한 제한) 또는 일시 제한(각 호에 대해 사용자가 선택)으로 제한의 종류를 선택하여 사용할 수 있다.

9. 채널 재판매 (표준)

channel resale        -再販賣 [통신서비스]

기간 통신 사업자로부터 임차한 대용량의 전용 회선을 소용량의 전용 회선으로 분할, 기간 사업자가 제공하는 소용량의 전용 회선보다 싼 요금으로 사용자에게 제공하는 서비스. 전용 회선의 요금은 정액제이기 때문에 통화량이 많은 구간에 전용 회선을 사용하면 1통화당 단가는 공중 회선(공중 교환 회선)보다 저렴하다. 특히 디지털 전용 회선은 회선 용량이 클수록 단위 통화량당 요금이 저렴하다. 그러므로 채널 재판매 사업자가 한국 통신 등 기간 사업자로부터 특히 장거리 구간에 대용량 디지털 전용 회선을 임차하여 재판매하면 한국 통신보다 상당히 저렴한 요금으로 제공하는 것이 가능하다. 그런데 근래에 기간 통신 사업자가 복수화되어 기간 통신 사업자 간에 경쟁적으로 소용량 전용 회선의 요금을 인하하는 경향이 있어서 채널 재판매 사업의 수익성이 저하되고 있다. 한편 미국 등 선진국에서는 1980년대 초부터 전용 회선의 재판매뿐만 아니라 공전 접속(公專接續), 즉 공중망과 전용 회선을 접속한 형태로 교환 음성급 서비스(switched voice-grade services)를 제공하는 재판매도 허용되고 있다. 국내에서도 공전 접속에 의한 데이터 통신 서비스는 1993년부터 허용됐지만 음성 통신(전화)은 규제되어 오다가 음성 재판매라는 이름의 별정 통신 서비스의 일종으로 규정되어 1998년부터 허용되고 있다. 이러한 재판매 사업자를 원어로는 resale carrier 또는 reseller라고 한다.

10. 텔레텍스

teletex        [통신서비스]

텔레마틱 서비스의 하나로, 국제 표준 프로토콜에 의하여 2,400bps 속도로 행하는 메모리 상호 간의 고도의 문서 통신 서비스. ‘텔렉스의 고급판’이라고 불린다. 1980년 ITU-T 총회에서 서비스 형태, 단말 특성, 문자의 사용 범위, 프로토콜 등의 주요 사항이 권고화되었다. 고품질(오류 정정 기능)과 문자의 사용 범위가 넓은 것(ITU-T 표준 309 문자)이 특징이다. 기억 장치 외에 편집/통신 기능을 비치한 사무용 문서 처리기 등이 단말로서 사용된다. 단말기의 조달 방법은 임의이며 자영, 직영의 두 방식이 있다. 전송 매체는 회선 교환 데이터망, 패킷 교환 데이터망, 공중 전화 등이 사용되며, 변환 장치를 통하여 텔렉스망과도 상호 접속된다. 텔레텍스 서비스의 도입을 제창한 독일이 세계 최초로 1982년 3월부터 상용 서비스를 개시하였다.

11. 텔레포트 (표준)

teleport        [통신서비스]

①위성 통신 또는 기타의 장거리 통신 매체에 의한 고도 정보화 도시. 개발된 지역 및 그 주변 지역에 통신 정보를 제공하는 시설로서, 또는 재개발을 목적으로 한 항만 지구 등의 중심 시설로서 개설되는 예가 많다. 뉴욕, 샌프란시스코, 런던의 각 텔레포트가 이에 해당한다.

②telecommunication과 port의 합성어로, 통신 위성을 이용한 세계적 규모의 고도 정보 통신망을 갖춘 기지. 정보 통신의 하부 구조가 될 미래 도시의 창구 역할을 하게 될 것으로 보인다. 현대 사회는 고도로 발달된 컴퓨터나 전자 통신 기술에 의해 전화 또는 데이터 전송이 용이하게 되었고, 대량의 정보를 신속하고 경제적으로 사용할 수 있게 되었다. 텔레포트를 기술적으로 실현하기 위해서는 위성 통신, 광통신, 지역 정보 통신망 등의 새로운 매체를 구사하지 않으면 안 된다.

12. 토지 정보 시스템 (표준)

land information system    LIS    土地情報- [통신서비스]

토지 관련 정보를 지적도 중심으로 데이터베이스화하여 토지 관련 정보 서비스를 제공하는 시스템. 이 시스템은 도면 중심으로 구축하여 토지 대장, 지적도, 토지 이용 계획 등의 각종 민원 업무 제공과 정책 결정 정보 관리 등에 활용된다.

13. 통신 사업자 (표준)

common carrier        通信事業者 [통신서비스]

통신 분야에서 타인의 수용에 응하여 대가를 받고 사람 또는 물품을 운송하는 사업자. 통신 설비를 설치, 운용하여 그 설비에 의해 서비스를 제공하는 것을 본업으로 하는 사업자와 다른 공중 통신 사업자로부터 조달한 전송 시설에 의하여 통신 서비스를 재판매하는 형식으로 제공하는 사업자(부가 가치 통신 사업자, VAC)가 있다.

14. 통화 특성 지역 (표준)

traffic zone        通話特性地域 [통신서비스]

트래픽 특성이 비슷한 그리드 셀 그룹. 일반적으로 주택, 상업, 공업 지역으로 구분한다.

15. 언번들링 (표준)

unbundling    UB    [통신서비스]

이용자에게 일괄로 제공될 수 있는 상품이나 서비스 또는 설비를 부분적으로 분해해서 제공하는 형태. 전기 통신 분야에서는 전화기와 전화 기본 서비스 요금을 별개로 하고 있고, 전송로(가입자선, 신호망 등)와 교환기 등을 포함한 다수의 시스템과 서비스도 고객 중심으로 제공하고 있다. 우리나라도 다수의 정보 통신 사업자의 출현으로 본격적인 경쟁 시대에 돌입하였으므로 좀 더 좋은 조건의 정보 통신 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다

16. 공전 접속 (표준)

connection of public networks with(by) leased lines        公專接續 [통신서비스]

공중망(전화망이나 종합 정보 통신망 등)에 전용 회선을 접속하여 통신을 하는 형태. 엄밀히 말하면 전용 회선의 양쪽에 공중망을 접속하는 형태는 공전공(公專公) 접속이고 한쪽에만 접속하는 것은 공전 접속이지만 양자를 합쳐 공전 접속이라고 하는 경우가 많다. 전용 회선의 요금은 정액제 요금이므로 통화량이 많은 구간에 전용 회선을 사용하면 1통화당 단가는 공중 회선보다 싸다. 특히 디지털 전용 회선은 회선 용량이 클수록 단위 통신량당 요금이 싸다. 그러므로 부가 통신 사업자가 장거리 구간에 대용량 디지털 전용 회선을 이용하여 공전 접속 형태로 서비스를 제공하면 기간 통신 사업자보다 싼 요금으로 시외 전화 등의 공중 서비스를 제공할 수 있다. 그러나 기간 통신 사업자의 수익 손실을 고려하여 공전 접속은 엄격하게 규제되어 오다가 점차 완화되어 공전 접속에 의한 데이터 통신은 허용되고 음성 통신(전화)은 규제되었다. 미국 등 선진국에서는 전화도 허용하고 있는 나라가 많으며 국내에서도 이를 음성 재판매라는 별정 통신 서비스의 일종으로 규정하여 1998년 1월부터 허용하였다.

17. 국제 데이터 유통 (표준)

transborder data flow    TDF    國際-流通 [통신서비스]

컴퓨터 처리 데이터의 국제 유통. 각국의 정보화의 진전과 정치/경제 기타 분야에서 국제 교류의 활성화에 수반하여 국제 데이터 유통(TDF)은 급속히 증대하고 있으나, 동시에 선진 제국 상호 간 및 선진국/개발도상국 간에 데이터 유통의 불균형을 초래하여 경제적, 사회적, 정치적인 많은 문제, 소위 ‘TDF 문제’를 일으키고 있다. 경제적 문제는 데이터 통신 회선의 이용 제도와 요금, 데이터 통신 기술의 표준화, 자국의 정보 산업 보호/육성 등에 관한 것, 사회적 문제는 프라이버시/개인 데이터 보호에 관한 것, 정치적 문제는 주로 개발도상국이 주장하는 국가 주권 또는 정보 주권에 의거하는 TDF 규제 문제 등이다. 데이터의 국제간 자유 유통은 국가의 안전 보장, 산업, 문화 등 국가 존립의 기반을 위협하는 일이 있다는 처지에서 정책적으로 외국 기업에 대한 여러 가지 규제 등의 조치가 취해지는 경우가 있다.

18. 국제 수신자 부담 고유 번호 (표준)

Universal International Freephone Number    UIFN    國際受信者負擔固有番號 [통신서비스]

국제 수신자 부담 서비스의 번호를 전 세계적으로 통일하여 기업들이 세계 어느 나라에서나 동일한 번호로 텔레마케팅을 할 수 있도록 하는 서비스．

19. 국제 클로바 서비스 (표준)

international toll free service (KT-800)        國際- [통신서비스]

해외 거래처나 고객이 통화 요금에 대한 부담 없이 상품 문의, 상담, 주문 또는 호텔이나 항공사 등에 예약할 수 있도록 착신 측에서 통화 요금을 부담하는 서비스. 전화를 이용하여 상품 및 서비스 판매 등 시장 개척을 위한 효과적인 텔레마케팅 수단의 하나이다. 이 서비스는 국내 발신, 국내 착신의 2종류로 크게 나뉘며, 부가 서비스로는 발신자 지정(계약자가 미리 발신자를 지정할 수 있도록 4자리 비밀 번호를 부여함), 착신 허용 시간 지정(계약자가 미리 지정한 시간대에만 착신 통화를 접속함), 착신 전환 시간 지정(계약자가 미리 지정한 시간대에 착신되는 통화를 지정된 다른 번호로 접속시켜 줌) 및 통화 중 착신 전환(계약자가 서비스에 의한 착신 통화 중일 때 미리 지정된 다른 번호로 접속시켜 준다) 등 4개 서비스가 있다. 이용 요령은 한국 발신인 경우 0078＋국가 번호＋주관청 번호＋가입자 번호를 순서대로 누르면 되고 공중전화로는 이용할 수 없다. 이용 가능 국가 및 주관청은 1998년 8월 20일 현재 발신 30개국 35개 주관청, 착신 31개국 36주관청이며, 이용 요금은 국제 자동 전화보다 5~15% 저렴하다. 또한 발신자 지정 등 4개 부가 서비스료는 무료이다

20. 기업 은행 업무 (표준)

firm banking    FB    企業銀行業務 [통신서비스]

기업과 거래 금융 기관이 서로의 컴퓨터 시스템을 통신 회선으로 연결하여 온라인에 의해 처리하는 은행 업무.

21. 기존 전화 서비스 (표준)

plain old telephone service    POTS    旣存電話- [통신서비스]

데이터 전송을 위한 회선 조절 또는 특성 보상(line conditioning)과 같은 부가 기능 없이 제공되는 기본적인 음성 서비스. 각국에서 기간 통신 사업자에 의해 저렴한 정액 요금으로 전국의 주택 가입자에게 제공된다.

22. 재판매

resale    [통신서비스]

다른 통신 사업자의 전기 통신 회선 설비 또는 통신 서비스를 소매 형식으로 재분하는 것을 재판매 사업(resale business)이라 하고, 재판매 사업을 하는 사업자를 재판매 통신 사업자(resale carrier)라 하며, 재판매 통신 사업자가 제공하는 서비스를 재판매 서비스(resale service)라 한다. 재판매 사업은 미국에서 연방 통신 위원회(FCC)가 미국 최대의 기간 통신 사업자인 AT&T사의 대용량 전용 회선을 정액제 요금(fixed rate)으로 임차하여 이를 소용량 전용 회선으로 분할, AT&T사보다 싼 요금으로 이용자에게 판매하는 것(채널 재판매)을 허용함으로써 시작되었다. 그리고 1981년에 AT&T사에 명령하여 정액제 또는 할인제 요금(discount rate) 방식으로 대량 이용자에게 제공되는 장거리 통신 서비스인 WATS(Wide Area Telecommunications Service) 및 MTS (Message Telecommunications Service)의 재판매를 허용하도록 조치함에 따라 채널 재판매뿐만 아니라 통신 서비스(음성, 데이터 및 영상)의 재판매가 본격적으로 시작되었다. 통신 서비스의 재판매는 전용 회선과 공중망을 접속한 공전(公專) 접속 형태로 기간 통신 사업자보다 싼 요금으로 음성 통신(전화)이나 데이터 통신을 제공하는 것을 말한다. 기간 통신 사업자보다 싸게 할 수 있는 것은 전용 회선 요금은 정액제이며 회선 용량이 클수록 단위 통신 용량당 요금이 싸게 되는데, 재판매 사업자가 대용량 전용 회선을 장거리 중계 구간에 이용하기 때문이다. 특정 소비자 또는 이용자 계층(집단)이 재판매 사업자의 교환기가 가장 요금이 싼 경로를 선택하여, 기간 통신 사업자보다 싼 요금으로 음성 통신이나 데이터 통신을 할 수 있게 한다. 우리나라에서는 공전 접속 형태의 데이터 통신 재판매는 1993년부터 허용되었고, 음성 통신은 금지하다가 별정 통신 서비스의 일종으로 규정하여 1988년 1월부터 허용하고 있다.

23. 도시 정보 시스템 (표준)

urban information system    UIS    都市情報- [통신서비스]

도시화 현상에서 발생하는 인구, 자원, 교통, 건물, 지명, 환경 및 도시 계획 등에 관한 자료를 체계화한 전산 시스템.이 시스템을 활용하여 도시 현황 파악 및 도시 계획, 도시 정비, 도시 기반 시설 관리 등을 효과적으로 할 수 있다.

24. 리파일 서비스 (표준)

refile service        [통신서비스]

대체 통화 수단(ACPs:alternative calling procedures)의 하나. 통신 사업자가 국제 통신 서비스 제공 시 국가간의 정산료 수준의 차이를 이용하여 정산료가 낮은 국가로 발신 통화를 우회시키는 것을 의미한다. 이 서비스는 국가간 정산료의 격차와 통화량의 불균형, 통신 시장의 개방과 진입 규제의 완화, 정산 체제 개편의 지연 등에 따라 발생되었으며, 과거에는 위법성 문제 때문에 국가간에 공공연한 비밀로 인식되어 왔으나 이제는 국제 통신 서비스에서 일반화된 형태의 서비스로 자리잡고 있다. 중계 서비스와의 차이는 리파일 서비스가 정산 체제의 우회를 목적으로 하고, 통화 목적지의 사업자를 협약에서 제외함으로써 해당 사업자로부터 트래픽의 원발신지에 대한 정보를 제공하지 않고, 정산 요금 외에 리파일 수수료가 추가되는 점에서 차이가 있다.

25. 문자 다중 방송 (표준)

teletext, broadcast videography        文字多重放送 [통신서비스]

텔레비전 방송파에 문자를 주체로 한 간이 도형을 포함한 정보를 모아 이용자가 필요한 정보를 선택하여 화상 표시하는 방송형 정보 안내 서비스를 ITU-R에서 부르는 명칭. 문자 정보는 텔레비전 프로그램 방송 중에 수직 귀선 소거 기간의 일부를 이용하여 전송한다. 여러 나라에서 검토되고 있는 방식은 다음과 같다. 영국: teletext(Ceefax, Oracle), 독일:video text, 일본:NHK 방식, telescan, 프랑스: antiope.

26. 물리 계층 (표준)

physical layer        物理階層 [통신서비스]

개방형 시스템 간 상호 접속(OSI) 통신 프로토콜의 7계층 중, 제1층에 위치하는 계층. 통신 매체에 대해 전기적, 기계적인 인터페이스를 다루며, 접속 통신 및 접속 해제를 위한 과정을 포함한 데이터를 통신 매체와 조화할 수 있는 신호로 바꾼다.

27. 발신 번호 표시 (표준)

calling line identification presentation    CLIP    發信番號表示 [통신서비스]

ISDN 부가 서비스의 하나. 착신 측에게 발신 측의 ISDN 번호와 부 번호(subaddressing) 등 가능한 한 발신 측을 식별할 수 있는 정보를 제공하는 부가 서비스

28. 발신 번호 표시 제한 (표준)

calling line identification restriction    CLIR    發信番號表示制限 [통신서비스]

ISDN 부가 서비스의 하나. 발신 측에게 제공되는 서비스로서, 착신 측의 ISDN 번호와 부번호(subaddressing)를 착신 측에 제공하는 것을 제한해 주는 서비스이다.

29. 별정 통신 서비스

special category telecommunications service    [통신서비스]

개정된 전기 통신 사업법(대한민국 법률 제5385호:1997. 8. 28)에 따라 1998년 1월부터 제공된 일련의 신규 전기 통신 서비스. 종전에는 전기 통신 서비스를 전기 통신 설비의 보유 유무를 기준으로 하여 설비를 설치, 운용하여 제공하는 기간 통신 서비스, 기간 통신 사업자로부터 회선 설비 등을 임차하여 고도의 정보 처리 기능 등 부가 가치를 더하여 판매하는 부가 통신 서비스로 크게 구분하였다. 정보 통신 기술의 진보로 이 두 서비스 영역의 한계가 모호하게 되어 어느 쪽으로도 분류하기가 어려운 틈새형 서비스 또는 수요자 중심의 복합 서비스가 출현하였으며, 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하는 한편 규제 완화 및 시장 개방을 위한 국내외의 요구가 고조되어 왔다. 이에 대응하여 이러한 새로운 서비스를 제도적으로 허용함으로써 이용자의 편익을 증진하고 국내 통신 서비스 산업의 경쟁력 강화에 기여하기 위하여 이들 서비스를 별정 통신 서비스로 규정하고, 최소한의 재정적/기술적 요건을 구비한 사업자가 별정 통신 사업자로 등록하여 경쟁적으로 제공할 수 있도록 법제화하였다. 별정 통신 서비스는 표에서 보는 바와 같이 ㉠기간 통신 사업자의 전기 통신 회선 설비 등을 임차하고 교환 설비를 설치, 운용하여 각종 기간 통신 서비스를 특정 소비자 계층(집단)에게 직접 제공하는 별정 제1호 서비스, ㉡기간 통신 사업자의 전기 통신 회선 설비 등을 임차하여 별도의 교환 설비는 설치, 운용하지 않고 통신 서비스 수요자를 모집 관리하여 통신량에 따라 요금이 정액제(fixed rate) 또는 할인제(discount rate)로 부과되는 각종 기간 통신 서비스를 재분배(재판매)하는 별정 제2호 서비스, ㉢하나의 건물 또는 하나의 부지 내의 복수 건물 내에 교환 설비 등 전기 통신 설비를 설치, 운용하여 구내의 통신 서비스를 제공하는 별정 제3호 서비스 등 3종류로 분류된다.

30. 부가 가치 통신망 (표준)

value added network    VAN    附加價値通信網 [통신서비스]

공중 통신 사업자로부터 회선을 대여받아 고도의 통신 처리 기능으로 부가 가치를 높여 서비스를 제공하는 통신망. 부가 가치 통신망(VAN)의 본래 의미는 전화 또는 텔렉스 통신 서비스 기능을 첨가한 데이터 통신망을 지칭하는 개념이었으나, VAN의 부가 가치는 일반적으로 프로토콜, 부호, 형태, 미디어, 속도 등의 변환을 전송에 부가하여 행하는 통신 처리에 있다. 이러한 VAN 서비스는 컴퓨터의 발달과 함께 서비스가 다양화되고 이용이 증가하고 있다.

31. 부번호 (표준)

subaddressing        副番號 [통신서비스]

ISDN 부가 서비스의 하나. 하나의 ISDN 번호에 여러 대의 단말기를 연결하여 사용하는 경우, 각 단말기를 구분하기 위해 ISDN 번호에 별개의 번호를 덧붙여 이용할 수 있게 하는 서비스이다. 부번호는 가입자가 지정하여 등록한다.

32. 사용자 기능 (표준)

user facility        使用者機能 [통신서비스]

사용자의 요구에 따라서 사용할 수 있게 되어 있고, 데이터망 전송 서비스의 일부로 제공되는 기능의 집합. ITU-T 권고 X.25에 규정된 선택 기능으로 윈도 크기, 처리 능력의 등급, 발신 및 착신의 금지, 폐쇄 영역 접속, 착신 과금 등의 서비스가

33. 상업용 데이터베이스 (표준)

commercial database        商業用- [통신서비스]

상업적 목적으로 제공되는 데이터베이스. 이용자는 CD-ROM과 같은 오프라인 방식이나 통신 회선을 통한 온라인 방식으로 접근하여 이용할 수 있다. 상업용 데이터베이스는 개개의 데이터베이스에 개별적으로 접근하여 이용하기보다는 전문 데이터베이스 서비스 회사의 데이터 뱅크 등을 통해 이용된다. 이들 데이터베이스는 전문 주제 분야별로 구축되며 대표적인 상업용 데이터베이스로는 특허 분야의 Derwent World Patent Index, 화학 분야의 CA SEARCH, 의학 분야의 MEDLINE 등을 들 수 있다.

34. 서비스 (표준)

service        [통신서비스,컴퓨터]

①고객 또는 이용자의 편익을 위한 노력, 기능 또는 사업. 공중 통신 서비스, 컴퓨터 구매자를 위한 기술 지원 서비스, 통신망 이용자를 위한 망 서비스와 같이 복합어로 많이 쓰인다.

②컴퓨터 내에서 다른 프로그램을 지원하는 프로그램 또는 루틴(특히 하드웨어에 가까운 낮은 레벨에서).

③망 구조(NA)에서 어떤 계층이 단말 장치 또는 단말 이용자에게 가까운 인접 계층, 즉 바로 위 계층의 이용자에 대하여 제공하는 기능. 어떤 계층이 제공하는 서비스는 물리적 계층에 가까운 계층, 즉 바로 아래의 계층으로부터 제공받은 서비스에 의존

35. 서비스 거부 (표준)

denial of service    DoS    -拒否 [통신서비스]

정보 시스템의 데이터나 자원을 정당한 사용자가 적절한 대기 시간 내에 사용하는 것을 방해하는 행위. 주로 시스템에 과도한 부하를 일으켜 정보 시스템의 사용을 방해하는 공격 방식이다.

36. 서비스 거부 공격 (표준)

denial of service attack        -拒否攻擊 [통신서비스]

시스템의 정상적인 동작을 방해하는 공격 수법으로서 대량의 데이터 패킷을 통신망으로 보내거나 전자 우편으로 보내는 식의 공격.