Next: Exemplo Up: Aula X - Previous: Método das Malhas

## Determinação de Correntes em Bipolos

Determinação de Correntes em Bipolos

Exemplo:

##### f43a

Para se obter diretamente da solução do sistema de equações, deve-se aumentá-lo de uma equação e uma incógnita.

Note que a matriz é simétrica, e que foi modificada pela inclusão de no sistema de equações.

Método dos Nós Modificado

Consiste em uma variação do Método dos Nós, usada para a determinação de correntes específicas em alguns bipolos do circuito.

Variáveis: tensões de nós e uma ou mais correntes.

Equacionamento: escrever (n-1) equações de corrente em função das tensões de nós e das correntes incógnitas e as equações dos bipolos das correntes incógnitas.

O Método dos Nós Modificado também permite o tratamento de fontes de tensão (desde que suas correntes sejam incluídas como incógnitas).

Next: Exemplo Up: Aula X - Previous: Método das Malhas