Next: Substituição Up: Aula XIII - Previous: Thévénin

## Norton

Norton

Um circuito linear, ligado por dois terminais a uma carga isolada qualquer, pode ser substituído por um bipolo equivalente composto de uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância.

O valor da fonte é a corrente nos terminais curto-circuitados.

A impedância é determinada pela relação entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto circuito nos terminais.

Exemplo: O objetivo é encontrar o circuito equivalente

##### f53

##### f59

Encontre a Corrente de Curto Circuito e a Impedância Equivalente entre os pontos 1 e 2.

Corrente de Curto Circuito

##### f60

Impedância Equivalente

Obs.: .

Equivalente Norton

##### f61

Next: Substituição Up: Aula XIII - Previous: Thévénin