Next: Exemplo Up: Aula XI - Previous: Propriedade 3

## Matriz de Malhas

Matriz de Malhas

Corresponde a uma representação matricial (alternativa à Matriz de Incidência) de um grafo associado ao circuito elétrico.

Para um circuito planar, com b bipolos e malhas, é uma matriz M com linhas e b colunas. O laço externo fica sem representação nesta matriz.

Convencionando-se o sentido horário para percurso das malhas do circuito, o elemento dessa matriz vale:

``'' se o ramo j não pertence à malha i

``+1'' se o ramo j pertence e sua orientação coincide com o sentido de percurso da malha i

``-1'' se o ramo j pertence e sua orientação não coincide com o sentido de percurso da malha i

Note que diferentes matrizes de Malhas podem corresponder ao mesmo circuito elétrico (equações equivalentes), dependendo da maneira que este é desenhado (grafos topológicos diferentes).

Next: Exemplo Up: Aula XI - Previous: Propriedade 3