Next: Primário em aberto Up: Aula XVII - Previous: Secundário em aberto

## Secundário em curto

b) Secundário em curto

Definindo-se fator de acoplamento magnético

tem-se

Indutância vista do primário com o secundário em curto (`` short'').

O fator de acoplamento magnético k pode ser obtido a partir das medidas de e .

Note que k=0 implica . Não há fluxo concatenado entre as duas bobinas e portanto, não existe acoplamento magnético ().

Para k=1, , ou seja, o primário se comporta como uma indutância nula, impedindo a variação de fluxo no meio magnético. A bobina do secundário em curto também se opõe a qualquer variação de seu fluxo. Existe portanto um acoplamento total entre o fluxo do primário e do secundário ().

Conclui-se que .

O fator de acoplamento k pode ser visto como uma medida da relação entre o fluxo concatenado e o fluxo disperso (``leakage'').

A figura ilustra as linhas de campo dos fluxos concatenado e disperso. Note que, se as bobinas forem afastadas, o fluxo concatenado diminui ().

##### f173

Next: Primário em aberto Up: Aula XVII - Previous: Secundário em aberto