Next: Teorema de Miller Up: Aula XXII - Previous: Causal e Instável

## Comparador com Histerese

Comparador com Histerese

##### 12b

Este circuito é instável, e portanto para cte, a saída satura nos valores de alimentação do Op Amp (ou seja, +V ou -V).

O modelo algébrico com saturação do Op Amp é ilustrado pela figura abaixo.

##### f179

Curva Característica DC entrada-saída.

Note que

dependendo se a saturação do Op Amp foi em +V ou em -V.

Supondo que a saturação ocorreu em +V, tem-se

Portanto, para x menor que mantido em +V.

Quando x ultrapassar o valor fica negativo

vai rapidamente para -V ().

Agora, e x pode baixar até sem alterar y.

A figura a seguir ilustra o comportamento desse circuito, conhecido como Comparador com Histerese (ou Schmitt-Trigger).

##### f180

Next: Teorema de Miller Up: Aula XXII - Previous: Causal e Instável