Next: Indutor Linear Up: AULA III Previous: Capacitor Linear

## Indutor

Indutor

Bipolo onde o fluxo magnético é uma função instantânea da corrente.

##### 3f02

Quando a relação é linear (convenção de receptor),

e L é denominado indutância e sua unidade é Henry (H).

Pode ser constituído por espiras de material condutor (bobinas na forma de um solenóide) enroladas em torno de um núcleo. Um solenóide de comprimento l e área transversal A com N espiras tem uma indutância dada por

onde é a permeabilidade do meio.

(ar) (vácuo) H/m.

Next: Indutor Linear Up: AULA III Previous: Capacitor Linear