Next: 4a. parte da Up: Lista de Exercícios Previous: 2a. parte da

## 3a. parte da Lista 2

7. Na figura a seguir, a chave S fica na posição 1 por um tempo muito grande. Em t=0, a chave passa para a posição 2, conectando o capacitor C que está descarregado. Determine a tensão v no capacitor como função do tempo para o caso de amortecimento forte.

##### listaf13

8) Um indutor com indutância L está em série com um resistor R. Uma fonte de tensão de 100 V é instantaneamente conectada em série a esta associação em t=0. Após 40 ms a corrente é de 60 mA e após um longo período a corrente atinge o valor de 120 mA. Quais são os valores de R e de L?

9) Dado o circuito a seguir, com A e V:

##### listaf14

a) Obtenha as equações de estado

b) Obtenha a equação diferencial em função de i (corrente no indutor)

c) Determine o coeficiente de amortecimento e o da freqüência natural sem amortecimento

d) Determine se o amortecimento é fraco, forte ou crítico; Justifique

e) Determine

10) Considere o circuito a seguir funcionando em regime permanente senoidal, com . Para R e L dados, determine o valor da corrente para e para

##### listaf08a

Next: 4a. parte da Up: Lista de Exercícios Previous: 2a. parte da