Next: Equações Up: AULA XXVI Previous: AULA XXVI

## Indutância Mútua

Indutância Mútua

Espiras de um material condutor enroladas em torno de um núcleo (ferro-magnético ou não) constituem um indutor. Um solenóide de comprimento l e área transversal A com N espiras tem uma indutância

Enrolamentos acoplados magneticamente dão origem ao fenômeno de indutância mútua.

Um transformador rudimentar pode ser construído enrolando-se dois fios esmaltados num cilindro ferro-magnético.

##### 26f07

As marcas junto aos enrolamentos mostram o sentido de acoplamento magnético. A convenção utilizada indica que um acréscimo de corrente entrando por uma das marcas implica num acréscimo de corrente saindo pela outra.

Correntes entrando pelas marcas reforçam o fluxo no meio magnético.

Next: Equações Up: AULA XXVI Previous: AULA XXVI