Next: Indutor Up: AULA III Previous: Capacitor

## Capacitor Linear

Num capacitor linear, a relação entre i e v é dada por (convenção de receptor)

Existe uma busca contínua de materiais de alta permissividade para a confecção de capacitores de pequenas dimensões. O problema é agravado pela existência da chamada tensão de ruptura dos dielétricos.

Tensão de ruptura do ar (seco): 3 kV/mm

A passagem de corrente de um terminal a outro do capacitor corresponde a uma variação de carga (não há corrente atravessando o dielétrico).

O capacitor armazena energia elétrica. Supondo que a tensão entre os terminais de um capacitor variou de 0 a V, no intervalo de 0 a t, tem-se

Next: Indutor Up: AULA III Previous: Capacitor