Next: Prova 3 Up: Primeiro Semestre de Previous: Prova 1

## Prova 2

Prova P2: 9 de Maio de 1996 Profs. Borelli, Ivanil

1a. Questão: Considere o circuito com E=10 V, I=20 A, , C=1 F e as chaves 1, 2 e 3.

A situação das chaves é a seguinte:

t<0 : 1 aberta; 2 fechada; 3 fechada

t=0 : 1 permanece aberta; 2 permanece fechada; 3 abre.

t=1 : 1 fecha; 2 abre; 3 permanece aberta.

Determine e expresse o resultado usando a função (degrau).

2a. Questão: Considere o circuito abaixo, com , L=1 H e C=1 F. Determine o fasor X e a solução forçada :

a) Determine o fasor X e a solução forçada para

b) Determine o fasor X e a solução forçada para

c) Determine a solução forçada para

3a. Questão: Considere o circuito abaixo, com , L=1 H e C=1 F. Para as condições iniciais e , determine

4a. Questão: Um voltímetro de laboratório é modelado como um voltímetro ideal em paralelo com uma resistência . Seu fundo de escala, isto é, a máxima tensão que pode ser aplicada é de 50 Volts. Proponha um esquema para permitir o aumento do fundo de escala para 500 Volts, determinando os parâmetros envolvidos.

5a. Questão: Para e C=1 F, determine e para igual a função degrau unitário, isto é, .

Next: Prova 3 Up: Primeiro Semestre de Previous: Prova 1