Next: AULA XXVIII Up: AULA XXVII Previous: Lugar das Raízes

## Estabilização das Oscilações

O comportamento oscilatório (limite de estabilidade) pode ser garantido pelo uso de um resistor não-linear (lâmpada incandescente ).

:ãmplitude de oscilação (tensão na lâmpada)

##### 27f10

##### 27f11

Se o circuito fica instável, a tensão (e a dissipação) na lâmpada aumenta, implicando em aumento da resistência com conseqüente diminuição do ganho e retorno ao ponto de equilíbrio.

Inversamente, se o circuito fica estável, a tensão decresce, diminui e G aumenta, voltando ao ponto de operação.

Next: AULA XXVIII Up: AULA XXVII Previous: Lugar das Raízes