Next: Equivalente de Norton Up: AULA IV Previous: Equivalente de Thévenin

## Resistência de Thévenin

##### 4f10

No caso de fontes independentes, a resistência Thévenin pode ser obtida diretamente calculando-se a resistência vista através dos terminais com todas as fontes anuladas (fontes de tensão em curto e fontes de corrente em aberto).

No exemplo,

Exemplo: Considerando E=10 V e no circuito abaixo, obtenha o equivalente Thévenin nos pontos indicados

##### 4f03b

Next: Equivalente de Norton Up: AULA IV Previous: Equivalente de Thévenin